**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Warszawska 24 W-9/110,**

**31-155 KRAKÓW**

**Znak sprawy: KA-2/162/2019** KRAKÓW dnia: 2019-12-20

L.Dz.KA-2/ 1188 /2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-12-19 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Remont dachu: (segment A) na budynku (18-1) oraz (segment B) na budynku (18-2) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114 w Krakowie**

Pytania i odpowiedzi:

1. Na budynku 18-2, segment B w przedmiarze, w pozycji 1.3.5 uwzględniono wykonanie iglicy kominowej w ilości 1 sztuka. Na przedmiotowym dachu są 4 kominy. Prosimy o zmianę ilości iglic w przedmiarze w pozycji 1.3.5 na 4 kpl.

Ad1)  W przedmiarze robót, w pozycji 1.3.5 należy pozostawić 1 szt. zgodnie z przedmiarem.

1. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wymiany zgnitego deskowania bądź uzupełnienia brakującego deskowania pod obróbkami blacharskimi pasa podrynnowego, nadrynnowego oraz czapki attyki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wymiany deskowania pod obróbkami blacharskimi w ilości: (0,25+0,75)x62mb+0,31x(12,67mb+6,67mb)+(0,25+0,6)x102,1mb+(0,25+0,25)x19,5mb+0,3 x12mb = 168,13m2

Ad2) W przedmiarze robót należy ująć dodatkową pozycję nr 1.2.18  - KNR-W 4-01 0420-04 (analogia) - Wymiana zużytego odeskowania przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowania powierzchni deskami – ilość = 168,13m2.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zejścia z segmentu A na segment B w postaci drabiny spełniającej wymogi par. 101 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Ad3) Nie, zejście należy wykonać z podestów, zgodne z opisem pozycji przedmiaru robót.

1. Czy zejście z segmentu A na segment B ma być wykonane ze stali ocynkowanej czy „czarnej” malowanej na kolor?

Ad4) Zejście należy wykonać ze stali ocynkowanej,

1. Czy obróbka blacharska na segmencie B przedstawiona na załączonym zdjęciu jest poza zakresem remontu dachu? Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wymiany obróbki blacharskiej przedstawionej na zdjęciu. Jeżeli wymiana obróbki blacharskiej jest przedmiotem postępowania, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje:
2. rozebranie obróbek blacharskich w ilości 14,11mb x 0,8m = 11,29m2
3. montaż płyty OSB pod obróbkami blacharskimi w ilości 14,11mb x 0,5m = 7,06m2
4. wykonanie obróbek blacharskich w ilości 14,11mb x 1,3mb = 18,34m2
5. wykonanie w/w prac z zastosowaniem podnośnika koszowego

Ad5) Obróbka blacharska przedstawiona na załączony zdjęciu jest poza zakresem obecnego remontu dachu.