Pismo: KC-zp.272-201/20 Kraków, 2020-05-26

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **dostawa, instalacja oraz uruchomienie 18 szt projektorów dla WIEiT - KC-zp.272-201/20**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

1. prosimy o odpowiedz czy Zamawiający dopuści również projektor o następujących parametrach:

* System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
* Panel LCD 0,76 cal z D10
* Natężenie światła barwnego 5.000 lumen- 3.800 lumen (tryb ekonomiczny)
* Natężenie światła białego 5.000 lumen - 3.800 lumen (tryb ekonomiczny)
* Rozdzielczość WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
* Stosunek kontrastu 15.000 : 1
* Lampa 300 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
* Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Auto poziomo ± 20 °
* Odwzorowanie kolorów do 1,07 mld kolorów
* Stosunek projekcji 1,38 - 2,28:1
* Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
* Rozmiar projekcji 50 cale - 300 cale
* Odległość projekcyjna, system szerokokątny 1,5 m ( 50 cal ekran )
* Odległość projekcyjna, system Tele 9 m ( 300 cal ekran)
* Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,5 - 2
* Odległość ogniskowa 23 mm - 38,4 mm
* Fokus Ręcznie
* Przesunięcie 10 : 1
* ZŁĄCZA
* Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
* Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10
* Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego,
* Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne
* wejście audio mini-jack (2x), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz) (opcja), Bezprzewodowa
* sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcja)
* Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka,
* Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN,
* Ochrona hasłem
* Funkcje Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia,
* Automatyczna korekta trapezu, Zgodność ze standardem CEC, Włączanie/wyłączanie
* bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Funkcja dopasowania do ekranu,
* Zamrażanie obrazu, Gesture Presenter, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność
* lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Zarządzanie siecią, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera,
* Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Pokaz slajdów, Funkcja podziału ekranu,
* Aplikacja iProjection
* Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM
* Zużycie energii 405 W, 323 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)
* Wymiary produktu 377 x 291 x 110 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

**Odp. 1**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia SIWZ zastępując zapisy:

* z: “współczynnik kontrastu nie gorszy niż 16000:1”, na: “współczynnik kontrastu nie gorszy niż 15000:1”,
* z: “minimalna odległość ekranu nie więcej niż 0.85 metra”, na: “minimalna odległość ekranu nie więcej niż 1.5 metra”,
* z: “cyfrowa korekcja trapezu w poziomie: nie mniej niż +/- 30°”, na: “cyfrowa korekcja trapezu w poziomie: nie mniej niż +/- 20°”,
* z: “pobór mocy nie większy niż 400 W (w czasie pracy)”, na: “pobór mocy nie większy niż 405 W (w czasie pracy)”,
* z części “Minimalny zestaw złączy” usuwa zapis “1x audio stereo RCA”.

**Zamawiając nie rozszerza warunków zamówienia o dodatkowe cechy wymienione w zapytaniu, które nie zostały wyspecyfikowane w SIWZ.**

2. MINIMALNE PARAMETRY ZWIĄZANE Z WYŚWIETLANIEM OBRAZU:   
a) współczynnik kontrastu: nie gorszy niż 16000:1 - Czy zamawiający dopuści zapis: - współczynnik kontrastu: nie gorszy niż 15000:1 ?

Odp. 2a)

**TAK.** Zamawiający zastępuje zapis “współczynnik kontrastu nie gorszy niż 16000:1” zapisem “współczynnik kontrastu nie gorszy niż 15000:1”  
b) minimalna odległość ekranu: nie więcej niż 0,85 m - Czy zamawiający dopuści zapis: - minimalna odległość ekranu: nie więcej niż 1,5M ?

Odp 2b)

**TAK.** Zamawiający zastępuje zapis “minimalna odległość ekranu nie więcej niż 0.85 metra” zapisem “minimalna odległość ekranu nie więcej niż 1.5 metra”

c) cyfrowa korekcja trapezu w pionie: nie mniej niż ± 30° - Czy zamawiający dopuści zapis: - cyfrowa korekcja trapezu w pionie: nie mniej niż ± 20°?

Odp. 2c)

**TAK.** Zamawiający zastępuje zapis “cyfrowa korekcja trapezu w poziomie: nie mniej niż +/- 30°” zapisem “cyfrowa korekcja trapezu w pionie: nie mniej niż +/- 20°”

3. POZOSTAŁE, WYMAGANE PARAMETRY PROJEKTORA:   
a) pobór mocy: nie większy niż 400 W (w czasie pracy) i 0,5 W (w trybie czuwania) - Czy zamawiający dopuści zapis: - pobór mocy: nie większy niż 405 W (w czasie pracy) i 0,5 W (w trybie czuwania)?

Odp. 3a)

**TAK.** Zamawiający zastępuje zapis “pobór mocy nie większy niż 400 W (w czasie pracy)” zapisem “pobór mocy nie większy niż 405 W (w czasie pracy)”

3b) Czy zamawiający dopuści zmiany w minimalnych parametrach związanych z wyświetlaniem obrazu: pobór mocy: nie większy niż 405 W (w czasie pracy)

Odp. 3b)

NIE, Zamawiający w ww. zakresie nie wprowadza zmian.

**Powyższe zmiany stanowią integralną częścią SIWZ.**

**Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.**