Pismo: KCzp.272-255/20 Kraków, 2020-08-03

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (27)

Uprzejmie informujemy, że ynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”,** którego przedmiotem jest **Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

1. Istnieją rozbieżności pomiędzy zestawieniem A20 a projektem:

1.1 W projekcie widnieje okno O1, brakuje tego okna w zestawieniu.

1.2 W zestawieniu okno O1P ma wymiary 1,405x3,65 a w projekcie 1,20x3,60

1.3 W zestawieniu okno O2 ma wymiary 1,25x3,63 a w projekcie 1,25x3,72

1.4 W zestawieniu okno O2o ma wymiary 1,25x3,63 a w projekcie 1,25x3,72

1.5 W zestawieniu okno O2N\*\* ma wymiary 1,25x3,63 a w projekcie 1,25x3,72

1.6 W zestawieniu okno O4 ma wymiary 1,075x7,23 a w projekcie 1,075x7,32

* 1. W zestawieniu okno O6 ma wymiary 1,075x8,43 a w projekcie 1,075x9,00

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.

**Odp.:**

* 1. **W poniższym linku Zamawiający załącza skorygowano rysunek zestawienia A-20\_AGH\_Z\_OKNA\_korekta uzupełniony o okno O1**

<http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/A-20_AGH_Z_OKNA_korekta.pdf>

**1.2 Należy przyjąć - okno O1P ma wymiary 1,405x3,63;**

**1.3 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O2 – 1,25x3,63;**

**1.4 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O2o – 1,25x3,63;**

**1.5 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O2N\*\* - 1,25x3,63;**

**1.6 Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem okno O4 – 1,075x7,23;**

**1.7 Należy przyjąć zgodnie z projektem okno O6 - 1,075x9,00**

1. W zestawieniu A-20 okno O8\*\* ma wymiary 2,885x8,43, w projekcie brak wymiarów. Prosimy o potwierdzenie, że okno O8\*\* ma takie wymiary.

**Odp.:** **Tak okno O8\*\* jest oknem narożnym o wymiarach 0,92x8,43 +1,965x8,43 co zapisano w zestawieniu łącznie jako 2,885x8,43.**

1. W zestawieniu A-20 okno O9 ma wymiary 2,775x8,43, w projekcie brak wymiarów. Prosimy o potwierdzenie, że okno O9 ma takie wymiary.

**Odp. :Tak okno O9 jest oknem narożnym o wymiarach 0,915x8,43 +1,86x8,43 co zapisano w zestawieniu łącznie jako 2,775x8,43.**

1. W zestawieniu żaluzji A-40 żaluzja ZW1 ma szerokość 2,32 a na rysunku elewacji 2,46. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odp.: Należy przyjąć zgodnie z rys. elewacji – szer. 2,46;**

1. W zestawieniu A-23 brama B2g ma wymiary 4,45x3,00. Na rzucie brama ta ma wymiar 4,45x3,10. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odp.:** **Należy przyjąć zgodnie z rzutem – szer. 4,45x3,10;**

1. W zestawieniu A-23 brama B3g ma wymiary 5,75x3,00. Na rzucie brama ta ma wymiar 5,57x3,10. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odp.: Należy przyjąć zgodnie z rzutem – szer. 5,75x3,10;**

1. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi na rzucie parteru D11g to drzwi D11gZ
z zestawienia A-23.

**Odp.: Zamawiający potwierdza że drzwi na rzucie parteru D11g to drzwi D11gZ**

1. Prosimy o wskazanie lokalizacji drzwi D1gZ.

**Odp.: Drzwi D1gZ to drzwi z pomieszczenia 3.35 (wentylatornia) na taras od strony północnej.**

1. Prosimy o informację, przy których dokładnie oknach powinny być żaluzje aluminiowe wewnętrzne (z mechanizmem ręcznym i napędem elektrycznym) z zestawienia A-41 – brak wskazanej lokalizacji w projekcie. Dodatkowo prosimy o informację, w których dokładnie miejscach powinna zostać doprowadzona instalacja elektryczna pod napęd tych żaluzji – brak informacji o zasilaniu w projekcie wykonawczym branży elektrycznej.

**Odp.: Lokalizacja rolet okiennych pokazana została na rys wyposażenia - AW-03\_korekta, AW-04\_korekta. Ponadto rolety automatycznym zostały zaprojektowane we wszystkich oknach hali B.**

**Miejsca doprowadzenia instalacji elektrycznej (sterowania roletami):**

**- Hala B –** **obok panelu sterującego systemem AV (oś K/13);**

**- pom 2.14, 2.15, 2.16 - w każdym z pomieszczeń - obok panelu sterującego systemem AV;**

**- pom. sali konferencyjnej 3.30 na ścianie (ściana pełna) obok drzwi wejściowych do pomieszczenia;**

**W pozostałych pomieszczeniach (pokoje biurowe) znajdują się rolety z mechanizmem ręcznym).**

**Ponadto wprowadzono korektę – rolety należy wykonać (wycenić jako materiałowe).**

**W poniższym linkach zamawiający zamieszcza skorygowane rysunku, AW-03\_korekta, AW-04\_korekta, oraz rys. A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH z zestawieniem żaluzji wewnętrznych z poprawnym (zmienionym opisem żaluzji)**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-03\_AGH\_Z\_WYP\_II\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-03_AGH_Z_WYP_II_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-04\_AGH\_Z\_WYP\_III\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-04_AGH_Z_WYP_III_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41_AGH_Z_ZAL_OKIENNYCH.pdf)

1. Wymagana gwarancja na elewację wynosi 10 lat, czy w związku z tym gwarancja na stolarkę i ślusarkę zewnętrzną też musi wynosić 10 lat?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi udzielenia gwarancji, okres gwarancji na okna i drzwi zewnętrzne nie może być krótszy niż 5 lat (60 miesięcy)**