Załącznik – tabela parametrów technicznych.
[bookmark: _Toc394559397][bookmark: _Toc29462085]Zadanie 1. Przełącznik sieciowy – 2 szt.

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	0.
	
	
	model, symbol oraz producent
………………………………………


	1.
	Ogólne
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack.
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


	2.
	Obudowa
	1U z możliwością montażu w szafie rack. Wymagane dostarczenie szyn montażowych.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	3.
	Porty
	· 48 portów 10GE SFP+
· 6 portów OSFP28
· port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash
· port konsoli
	Ilość i rodzaj złączy
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

	4.
	Funkcjonalności
	Układ przełączający o wydajności min. 2 Tbps, wydajność przełączania przynajmniej 450 Mpps.
	wydajności ………….. Tbps, wydajność przełączania 
………… Mpps

	
	
	Obsługa min. 200 000 adresów MAC
	…………………………………………

	
	
	Wbudowana pamięć RAM min. 4 GB
	…………………………………………

	
	
	Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 2 GB
	…………………………………………

	
	
	Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.10 tunneling (QinQ)
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Możliwość skonfigurowania min. 1024 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Obsługa protokołu GVRP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Wsparcie dla protokołów IEEE 802.Iw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.ls Multi-lnstance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Obsługa min. 150 000 tras dla routingu IPv4
	…………………………………………

	
	
	Obsługa min. 50 000 tras dla routingu IPv6
	…………………………………………

	
	
	Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGPv4+, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM i SSM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.
	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Obsługa min. 8 wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF)
	…………………………………………

	
	
	Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Obsługa MPLS wraz ze wsparciem dla L3VPN oraz VPLS. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Obsługa ruchu multicast:
· IGMPvl, v2 i v3
· IGMP Snooping vl, v2 i v3
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach:
· klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP
wsparcie dla minimum dwóch różnych mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego
	




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Wsparcie dla funkcjonalności VXLAN. Jeżeli obsługa powyżej funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia.
	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	5.
	Bezpieczeństwo
	· Min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę.
· Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.lx z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL.
· Możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL.
· Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www.
· Zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6.
· Możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP.
· Obsługa mechanizmów Port Security, Dynamie ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny).
· Możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP
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	6.
	Stack
	Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej
funkcjonalności:
· Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP.
· Do min. 9 jednostek w stosie.
· Magistrala stackująca o wydajności 160Gb/s.
· Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation).
· Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree.
· Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia.
· Zamawiający dopuszcza aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink.
W ramach postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia kabla do stackowania QSFP+ o długości 0,5 m.
	Magistrala stackująca o wydajności ………… Gb/s

	7.
	Diagnostyka
	Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania.
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	8.
	Zarządzanie
	· Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN.
· Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off- line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC).
· Urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych.
· Dedykowany port konsoli, zgodny ze standardem RS-232.
Dedykowany port zarządzający out-of-band Ethernet 10/100Base-T.
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	9.
	Zasilacze
	· 2 (dwa) wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap, umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia.
· Nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego.
Maksymalny pobór mocy: 300W
	Zasilacz o mocy …………..W 


	10.
	Wentylacja
	· Urządzenie musi być wyposażone w 4 moduły wentylatorów umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (hot-swap).
Przepływ powietrza przód-tył (od strony portów w kierunku zasilaczy).
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	11.
	Wyposażenie
	· Zainstalowane 40 modułów MM krótkiego zasięgu interfejsy SFP+
· Zainstalowane 8 modułów RJ45 1Gb Ethernet
· Elementy do montażu w szafie rack wraz z kablami zasilającymi.
· 32 szt. Patch Cord, DLC/PC - DLC/PC, Multi-mode 50/125, OM3-300, lm
· 16 szt. Patch Cord, DLC/PC - DLC/PC, Multi-mode 50/125, OM3-300, 2m
· Dokumentacja w języku polskim lub angielskim.
Dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana.
	Zainstalowane moduły
…………………………………………
…………………………………………

	12
	Gwarancja
	· 5 lata gwarancji producenta switcha (9x5xNBD);
· całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu;
· Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
· Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware dożywotnio dla oferowanego switcha ze strony internetowej producenta;
· całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski - ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki,
· wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe;
· Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań;
· serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu;
czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym);
· usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki;
· Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), e-mail lub WWW (przez całą dobę);
· Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań;
· W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 
· Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze;
	· 
· 
· 
· 
· 
· 
· Gwarancja ………………………………………..……

	13.
	Inne
	· Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69;
· Wykonawca przeprowadzi montaż i konfiguracja w środowisku Zamawiającego, uwzględniająca konfigurację dostarczonych switchy oraz przeniesienie usług ze starego środowiska;
Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi.
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[bookmark: _Toc24723066]Zadanie 2. Serwera backupu wraz z wdrożeniem – 1 szt.

	Lp.
	Parametr 
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	0.
	
	
	model, symbol oraz producent
……………………………………………….

	1. 
	Obudowa
	Obudowa typu rack o wysokości maks. 4U z min. 38 zatokami na dyski 3.5 cala. Serwer wyposażony w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Do serwera dołączony organizator kabli montowany z tyłu obudowy.
	Obudowa
Wysokość …….. U
………… zatok na dyski 3.5”

	2. 
	Płyta główna
	· Dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację procesorów 28-rdzeniowych;
· Płyta główna musi posiadać min. 2 wolne złącza PCIe 3 generacji gotowe do wykorzystania przez Zamawiającego (po zainstalowaniu wszystkich kart rozszerzeń opisanych i wymaganych w postępowaniu). 
· Płyta musi posiadać możliwość podłączenia dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD SATA (niezależne od dysków twardych) z możliwością ustawienia zabezpieczenia RAID 1;
· Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
	Możliwość instalacji ………… szt. procesorów  …………. rdzeniowych
wolne złącza PCIe 3 generacji ………

	3. 
	Procesory
	Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe 16-wątkowe w architekturze x86. Serwer z zainstalowanymi procesorem musi osiągać w testach wydajności min. SPECint_rate_base2017- 110 pkt ± 5%;
Wyniki testu dla oferowanego serwera muszą być dostępne na stronie http://www.spec.org.
	Podać pełną nazwę producenta i modelu procesora i wynik testu.
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

	4. 
	Pamięć RAM
	· Zainstalowane 64 GB (4x 16GB) pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2933MHz;
· Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Channel Mode, Lockstep lub równoważne;
· Możliwość zainstalowania 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 3072GB pamięci RAM DDR4;
	Zainstalowane  ……………. GB (……… x ………. GB)
typu ……………………………..……….
rozbudowa do …………………. GB
ilość gniazd ………………..


	5. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana na płycie głównej karta graficzna ze złączem VGA z pamięcią własną minimum 16MB.
	

	6. 
	Kontrolery dyskowe, I/O
	· Zainstalowany sprzętowy kontroler M.2 RAID PCIE (RAID 0,1, JBOD)
· Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID wyposażony w min. 2GB pamięci Cache oraz podtrzymanie bateryjne. Możliwość konfiguracji poziomów RAID co najmniej 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Wsparcie dla dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości.
· Możliwość instalacji i obsługa dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz PCI Express NVMe dostępnych w ofercie producenta serwera.
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	7. 
	Dyski twarde
	· Zainstalowane minimum 15 dysków 4TB NL-SAS 7.200RPM
· Zainstalowane 2 dyski SSD M.2 SATA 6Gb/s o pojemności min 120 GB każdy. Obsługa pamięci M.2 SSD nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde jak i wolnych portów USB.
	Zainstalowano ……. szt. dysków ………………………..
Zainstalowane 2 dyski SSD M.2 SATA 6Gb/s o pojemności ……………..

	8. 
	Kontrolery LAN/Inne napędy zintegrowane
	· Minimum dwa interfejsy 1Gb Ethernet typu Base-T oraz dwa interfejsy 10Gb Ethernet typu SFP+ obsadzone modułami światłowodowymi krótkiego zasięgu. Wyżej wymienione interfejsy 1Gb Ethernet oraz 10Gb Ethernet nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB.
· Zainstalowane 2 (dwie) dodatkowe karty FC HBA, 16Gb, każda po 2-Port, SFP+ (zamontowane 2x Multi-mode Optical Transceiver), PCIe 3.0 x8
	Interfejsy …………………………………………………………..

	9. 
	Porty
	· 4x USB, w tym 3x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne, 1 dostępne z przodu serwera oraz 2 z tyłu serwera); 
· Porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń.
	Ilość i rodzaj złączy
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

	10. 
	Zabezpieczenia
	Zainstalowany moduł TPM2.0
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	11. 
	Zasilanie, chłodzenie
	· Redundantne zasilacze hot-plug o mocy maksymalnej 1500W ± 20% każdy i sprawność minimum 94%;
· Redundantne wentylatory hot-plug;
· Maksymalna ilość generowanej energii cieplnej do 2500 BTU/hr ± 20%
	Zasilacz o mocy …………..W sprawność……………….
BTU/hr ………………………………….

	12. 
	Zarządzanie
	· Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera, umożliwiające wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, modułach PCI-E, zasilaczach, temperaturze;
· Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
· Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
· Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
· Wsparcie dla SNMP v1, v3 oraz IPv6;
· Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
· Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
· Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
· Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
· Dostęp z linii komend CLI karty zarządzającej;
· Możliwość przekierowania konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
· Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)

· Dedykowane oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne, umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Oprogramowanie musi posiadać licencję wieczystą.
[bookmark: _Hlk22593126]Zamawiający w chwili obecnej posiada oprogramowanie eSight. Równoważne oprogramowanie musi zapewnić co najmniej wyżej wymienione funkcjonalności oraz zapewnić:
· instalację systemów operacyjnych na serwerach,
· aktualizację firmware na wszystkich oferowanych serwerach jednocześnie.
	

















XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	13. 
	System operacyjny
	Windows Server 2019 Standard 64 bit En obsługujący zainstalowane procesory. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji systemu operacyjnego w wersji Edu.
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	14. 
	Gwarancja

	· 5 lata gwarancji producenta serwera (9x5xNBD);
· całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu;
· okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
· bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera ze strony internetowej producenta. Przez pojęcie „dożywotnio” Zamawiający ma na myśli tzw. Lifetime (czas występowania serwera w ofercie producenta) + 5 lat.;
· możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
· całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki,
· wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe;
· Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań;
· serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu;
· czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym);
· usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki;
· Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę);
· Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań;
· W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze;
	



















Gwarancja ………………………………………..……

	15. 
	Dokumentacja, inne
	· Elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o podanym powyżej poziomie SLA.
· Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69 oraz jego montażu, konfiguracji i instalacji systemu operacyjnego i Veaam Backup.
· Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi.
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[bookmark: _GoBack]Zadanie 3. Karta sieciowa – 14 szt.

	Lp.
	Parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	0.
	
	
	model, symbol oraz producent
……………………………………………….

	1. 
	Ogólne
	Karta sieciowa zgodna z posiadanymi urządzeniami Huawei 2288H v5. Każda karta wyposażona w 4 interfejsy SFP+ z zainstalowanym modułem krótkiego zasięgu
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	2. 
	Złącze
	PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	3. 
	Porty
	4 porty 10/1GbE
	Ilość i rodzaj portów
…………………………………………………
…………………………………………………

	4. 
	Technologia okablowania Fiber Ethernet
	· 10GBASE-SR i -LR
· 10GbE SFP+ DAC
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	5. 
	Standardy
	IEEE 802.1as,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	6. 
	Protokoły sieciowe
	· TCP
· UDP
· IP  
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	7. 
	Protokoły zarządzające
	· PXE
· SNMP
· RMON
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	8. 
	Obsługa VLAN
	TAK
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	9. 
	Fizyczne
	Karta full height profile z adapterem na low height profile
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	10. 
	Pobór energii
	Max 7,5 W
	……………………………………………….

	11. 
	Wyposażenie 
	· Zainstalowane 4 moduły MM LC krótkiego zasięgu interfejsy SFP+
· Dokumentacja w języku polskim lub angielskim.
· Dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana.
	Zainstalowane 4 moduły
……………………………………………….

	12. 
	Gwarancja
	· 3 lata gwarancji (9x5xNBD);
· Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
· wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe.
· Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu.
· Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym).
· Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki.
· Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), e-mail lub WWW (przez całą dobę).
· Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań.
· W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze.
	Gwarancja ………………………………………..……

	13. 
	Inne
	· Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69.
· Wykonawca przeprowadzi montaż i konfigurację kart w środowisku Zamawiającego.
· Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi.
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