




Niepołomice dnia: 2020-11-27
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.14	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ oraz ich załączników w nawiązaniu do przedmiotowego przetargu nieograniczonego:
1. Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcyjnego oraz wysokościowego "Ogrodu deszczowego".
2. Prosimy o udostępnienie wszystkich kart technicznych urządzeń - w dokumentacji zamieszczonej na stronie są one niekompletne w porwaniu z opisem projektu i tam podanymi nr kart technicznych urządzeń.
3. Na rysunku Niepolomice_3-000 wrysowany jest Ogród warzywny. Brak jest jego opisu w projekcie. Prosimy o informację, czy wykonanie go wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania. Jeśli tak, prosimy o rysunek szczegółowy.
4. Ponieważ zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przedmiotowe postępowanie nie obejmuje wykonania Pumptrak oraz SakteParku, natomiast na pzt jest on wrysowany w zakres opracowania, prosimy o zaznaczenie które dokładnie alejki w tym postępowaniu należy wykonać. Alejki Skate Parku bardzo płynnie przechodzą w alejki terenu, dlatego jest koniecznym wrysowanie które nalezą do przedmiotowego postępowania a które nie.
5. Proszę o udostępnienie przekroju konstrukcyjnego Padok'u oraz opisanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem nawierzchnia rozprężalna?
6. Na rysunku pzt Z03 wrysowana jest nawierzchnia z kostki ( przy urządzeniu harfa). Czy jest to nawierzchnia istniejąca, którą należy pozostawić? Jeśli jest to nawierzchnia do wykonania, prosimy o podanie jej ilości oraz przekrojów konstrukcyjnych.
7. Prosimy o podanie powierzchni poszczególnych pierścieni planet, które należy namalować na asfalcie.
8. Proszę o udostępnienie przekroju górki, która ma być obudowana ściana z drewna oraz służyć jako kino letnie przy ogrodzie doświadczeń.
Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadana przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: "...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...").
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Ad.1) Zamawiający nie posiada przekroju konstrukcyjnego oraz wysokościowego "Ogrodu deszczowego”.  Ogród deszczowy należy wykonać poprzez zagłębienie w terenie w obszarze zgodnym z rysunkiem Z03 PZT oraz warstwicami tam przedstawionymi.
Ad.2) Wszystkie karty techniczne są udostępnione. 
Ad.3) Ogród warzywny jest do aranżacji przez zarządcę terenu skansenu na którym się znajduje. W ramach inwestycji Wykonawca przygotuje ziemie do uprawy poprzez nawiezienie ziemi żyznej.
Ad.4) Zgodnie z rysunkiem  – II Etap Pumptruck i Skatepark, wyłączone z opracowanie są jedynie obszary zakratkowane czerwonym szrafem, pozostałe alejki, trawniki i nasadzenia należy wykonać zgodnie z PZT.
Ad.5) Zamawiający nie posiada przekroju konstrukcyjnego Padok'u. Nawierzchnia padoku (rozprężalni), powinna spełniać identyczne parametry jak wykonany już plac konkursowy – znajdujący się u podnóża Zamku. Nawierzchnia ta powinna być wykonana przez profesjonalną firmę zajmująca się wykonywaniem nawierzchni zgodnych z certyfikatem EFJ (europejskiej federacji jeździeckiej), wykonana z 3 rodzajów piasku o frakcji od 0,2 do 0,5mm, wymieszany z włosem jutowym, kokosowym i wełna, oraz dla wzmocnienia z włóknami poliestru i elany.
Ad.6) Harfa ustawiona jest w trawniku, bez dodatkowej nawierzchni.
Ad7.) Merkury - 7,5m2, Wenus – 16,0 m2, Ziemia – 16,00m2, Mars – 11,00m2, Jowisz – 5,00 m2, Saturn – 5,00m2, Uran – 10,00m2, Neptun – 10,00m2.
Ad.8) Górkę stanowi usypany kolejne warstwy ziemi odpowiednio zagęszczone. Ograniczenie od strony zachodniej stanowi palisada drewniana wykonana z okorowanych pali drewna  iglastego, średnicy 10 cm, impregnowanych ciśnieniowo. Okrąglaki mocowane w gruncie w fundamencie betonowym (beton B25) o wymiarach 100x50cm. Każdy okrąglak w miejscu zabetonowania zabezpieczony dodatkowo impregnatem bitumicznym. Palisada połączona listwa stalową ocynkowaną malowaną proszkowo w kolorze z RAL 9003 szerokości 3cm, przykręcana do okrąglaków wkrętami ze stali nierdzewnej, w odstępach co 50 cm .  
Dodatkowo zamieszczono  na stronie  zamieszczonym na stronie: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=50980   schematyczny przekrój.
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