



Niepołomice dnia: 2020-12-09
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.35	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	
1. W Projekcie Zagospodarowania Terenu, TOM 2 – pkt 20 na stronie 102, można znaleźć informację o tym, że Wykonawca zadania ma zmodernizować istniejący drenaż padoku - wymienić stare rury drenarskie na nowe pod powierzchnią padoku oraz że więcej szczegółów przedstawia TOM 6. TOM 6 nie zawiera informacji na ten temat, dlatego proszę Zamawiającego o zamieszczenie niezbędnych rysunków i informacji dotyczących starego drenażu, co pozwoli na oszacowanie kosztu jego modernizacji. Czy modernizacja drenażu ma obejmować tylko wymienienie rur drenarskich? Alternatywnie proszę Zmawiającego o podanie wymagań dla wykonania nowego drenażu pod padokiem.
2. Proszę o podanie warstw konstrukcyjnych istniejącego placu konkursowego u podnóża Zamku, tak aby Wykonawca mógł zaproponować i wycenić ten sam rodzaj nawierzchni zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie z dnia 27.11.2020r.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Korytowanie do 60 cm, a w tej wysokości:
 - warstwa odsączająca z kamienia naturalnego o frakcji 60-130 mm gr 25 cm,
 - geowłóknina
 - warstwa drenarska płytka - rury drenarskie we flizelinie, układane co 8 m, obsypane żwirem płukanym, nakryte dodatkową warstwą geowłókniny; przestrzeń pomiędzy rurami wypełniona piaskiem płukanym, gr warstwy 15 cm
- mata izolacyjna PCV 650
- specjalistyczna nawierzchnia jeździecka tożsama z nawierzchnią głównego parkuru, gr 15 cm typ Pro Sable Fibra + (lub równoważna) z następującymi komponentami: piaski nienormowane os001cz/020/dz025, plątanka jutowa, poliester, kokos. 
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