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Pismo: FER.271.6.2021/3

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.
     Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania: 
1. Czy przewidywane jest wycięcie dwóch drzew iglastych przy ogrodzeniu od strony drogi powiatowej? 
2. Czy obiekt jest podłączony do kanalizacji sanitarnej i deszczowej? 
3. Elewacja: - Czy cokół z piaskowca ma być wyczyszczony z wypełnieniem ubytków? 
Czy elewacja powyżej cokołu ma być docieplona styropianem z tynkiem gładkim, czy ma być ocieplana od wewnątrz np. z płyt izolacyjnych termicznych Multipor firmy Xella , a na zewnątrz uzupełniona stosownymi zabiegami konserwatorskimi? 
4. Czy ma być wykonana izolacja ścian fundamentowych(np. iniekcja)? 
5. Jaką blachą pokrycie dachu:  ocynkowaną czy tytanowo – cynkową ? Czy może być blacha systemowa na rąbek. W jakim kolorze pokrycie dachowe? 
6. Czy wyłazy dachowe mają być wykonane przy kominach czy zamiast tego wykonać ławy i stopnie kominiarskie? 
7. Czy są konkretne wymagania dotyczące typu instalacji CO ( np. PCV, miedź)? 
8. Jaki wymiar i kolor płytek posadzkowych ceramicznych oraz cokolików, oraz jaka grubość paneli podłogowych? 
9. Czy w pomieszczeniach mają być wykonywane sufity podwieszane (oprócz kaplicy)? 
10. Jakie są wymagania odnoście stolarki drzwiowej wewnętrznej (ościeżnice, skrzydła, szyldy z klamkami i zamkami)? 
11. Czy wymieniane stropy mogą być gęsto - żebrowe czy wylewane? 
12. Czy docieplenie poddasza wykonać na stropie czy w konstrukcji więźby dachowej? 
13. Jakie są wymagania dotyczące wyposażenia w meble ? ( wzory, kolory itd.) 
14. Jakie są wymagania dotyczące wyposażenia łazienek (wielkość brodzika prysznicowego, zasłona czy szyba przesuwna) 
15. Czy przebieg instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, C.O ma być prowadzony po wierzchu ścian, czy ma być w ścianach ukryty? 
16. Czy wykonać remont budynku gospodarczego przy ogrodzeniu od str. północnej? 
17. Czy klimatyzacja ma być z funkcją grzania i do jakiej max temperatury, jaką przyjąć lokalizację agregatów zewnętrznych? 
18. W celu zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej potrzebna jest informacja o ilości osób, które będą przebywały jednocześnie w budynku. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
1. Drzewa iglaste przy ogrodzeniu od strony drogi powiatowej należy wyciąć z uwagi na wypychanie przez system korzeniowy istniejącego muru ogrodzeniowego.
2. Obiekt jest podłączony do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
3. Ocieplenie budynku będzie polegało na dociepleniu od wewnątrz. Na zewnątrz należy wykonać remont istniejącej elewacji polegający na odkuciu, uzupełnieniu ubytków w częściach niezwiązanych ze ścianą, wykonaniu np. iniekcji. Kolor elewacji wg kolorystyki zatwierdzonej przez Zamawiającego.
4. Izolacja ścian fundamentowych, np. iniekcja musi być wykonana w ramach niniejszego zamówienia. 
5. Pokrycie dachowe należy wykonać blachą w arkuszach na tzw. rąbek. Wybór kolorystyki dachu nastąpi na etapie opracowania projektu budowlanego. 
6. Wyłazy dachowe należy wykonać przy kominach. 
7. Na etapie opracowywania projektu będzie określony rodzaj typu instalacji. Nie mniej jednak na dzień dzisiejszy planuje się instalację stalową. 
8. Wymiar, kolor płytek posadzkowych, cokolików, grubość paneli podłogowych zostanie określony na etapie opracowania projektu. Dobór materiału będzie wynikał z obowiązujący norm i przepisów. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy w tym zakresie. 
9. Podwieszane sufity należy wykonać w klimatyzowanych pomieszczeniach, korytarzach. Szczegóły będą określane na etapie opracowywania projektu budowlanego. 
10. Należy zachować istniejąca stolarkę zewnętrzną (odrestaurować). Stolarkę wewnętrzną  należy wykonać z drewna litego, nawiązując do istniejącej stolarki zewnętrznej. 
11. Wymieniane stropy mogą być gęsto-żebrowe bądź wylewane. Na etapie opracowywania projektu budowlanego, konstruktor dokona kwalifikacji proponowanego rozwiązania i przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu. 
12. Poddasze należy zaprojektować jako nieużytkowe. Docieplenie należy zaprojektować na stropie. 
13. Wzory, kolory, inne szczegóły mebli będą uzgadniane na etapie opracowywania projektu budowlanego i uzgadniane z zamawiającym. 
14. Należy zaprojektować i wykonać standardowe wyposażenie łazienek. W łazienkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy przewidzieć odpływ do kratki wykonanej w posadzce bez brodzika przy zastosowaniu szyb przesuwnych. 
15. Przebieg instalacji należy zaprojektować wg uznania wykonawcy, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie, przy uzgodnieniu proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.  
16. Remont budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy ogrodzeniu jest poza zakresem Zamówienia Zamawiającego.  
17. Należy zastosować system klimatyzacji bez funkcji grzania. 
18. Zamawiający przewiduje jednoczesne przebywanie w jednym pomieszczeniu (w największych pomieszczeniach) nie więcej niż 25 osób jednocześnie.  




Zamawiający:  Wójt
                        Grzegorz Gotfryd
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