      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.25.354.2026
	Lp .
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	10
	Dysk twardy zewnętrzny 
Typ: Dysk HDD 
Pojemność: minimum 2TB 
Interfejs: USB 3.0 lub USB 3.2 
Złącze: USB Typ-C lub USB Micro-B 
Prędkość zapisu/odczytu: minimum 130 MB/s 
Format dysku: 2,5” 
Inne: kompatybilność z Windows lub równoważnym, gwarancja minimum 24 miesiące. 

Przykładowe urządzenia spełniające w/w wymagania: 
1. Seagate Expansion Portable 2TB 
2. ADATA HV620S 2TB
	1 szt.

	20
	Dysk zewnętrzny SSD 
Pojemność: 2000 GB lub więcej 
Interfejs: USB 3.2  lub nowszego typu przy czym kompatybilny z USB 3.2 
Kabel łączący dysk z urządzeniem z wtyczką USB Type-C 
Prędkość odczytu:1000 MB/s lub wyższa 
Prędkość zapisu:1000 MB/s lub wyższa 
Kompatybilność: z systemami Windows  i  Android lub równoważnymi
Masa do 60g 
Wymiary maksymalne do  100mm x 60mm x 15mm 
Gwarancja 60 miesięcy 
	2 szt.

	30
	Monitor LCD 27”
Matryca IPS, przekątna 27,0", Powłoka matowa/antyodblaskowa.

Rozdzielczość min. 1920×1080 @ 60 Hz. Jasność ≥ 250 cd/m², kontrast ≥ 1000:1. Złącza: min. 1× DisplayPort (≥1.2) i 1× HDMI (≥1.4).

Ergonomia: regulacja wysokości i pochylenia oraz pivot.

Możliwość montażu: VESA 100×100.
gwarancja: minimum 36 miesięcy

	2 szt.

	40
	Kabel HDMI
złącze HDMI-HDMI, zastosowanie: wideo audio, złącze 1 HDMI męskie, złącze 2 HDMI męskie, standard: HDMI v2.0, ekranowany, 

rozdzielczość: nie mniejsza niż 4K, długość: kabla 1m, pozłacane styki, kolor czarny

przykładowy kabel: Unitek Kabel HDMI 2.0 - HDMI 1m | Y-C136M |

	16 szt.

	50
	Router rack
Router przewodowy, typ obudowy do montażu w szafie Rack 19”, wysokość 1U.

Ilość portów:

· 16 × Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s 

· 2 × port SFP+ 1/10 Gb/s 

· 1 × port USB 3.0 

· 1 × port konsoli szeregowej RJ45 

Wyposażenie podstawowe:
Router musi być wyposażony w dwa wbudowane, redundantne zasilacze AC 100–240 V, system operacyjny, elementy umożliwiające montaż w szafie Rack 19” oraz dokumentację w postaci elektronicznej.

Router musi być dostarczony wraz z jedną wkładką SFP+ z interfejsem RJ45, przeznaczoną do podłączenia łącza WAN za pomocą kabla Ethernet kategorii co najmniej Cat. 5e. Wkładka ma być kompatybilna z oferowanym routerem i obsługiwać co najmniej 1 Gb/s.

Funkcje i parametry dodatkowe:

· Architektura procesora: ARM 64-bit 

· Procesor minimum 4-rdzeniowy, taktowanie minimum 1,7 GHz 

· Pamięć RAM: minimum 4 GB DDR4 

· Pamięć wbudowana: minimum 128 MB NAND 

· Obsługa routingu, firewall, NAT, VLAN, VPN, QoS, tuneli oraz dynamicznych protokołów routingu 

· Możliwość wykorzystania portów SFP+ jako łączy uplink/downlink 10 Gb/s 

· Możliwość wykorzystania dostarczonej wkładki RJ45 SFP+ jako portu WAN dla przyłącza miedzianego 

· Monitoring temperatury procesora, temperatury płyty urządzenia i napięcia zasilania 

· Maksymalny pobór mocy: do 48 W 

· Chłodzenie aktywne, minimum 2 wentylatory 

· Wymiary maksymalne: 443 × 210 × 44 mm 

· Montaż w szafie teleinformatycznej Rack 19”, wysokość 1U 

· Zakres temperatury pracy: od -20°C do +60°C 

· Certyfikaty: co najmniej CE oraz RoHS 

Wkładka SFP+ RJ45 do łącza WAN:

· 1 × moduł SFP+ z gniazdem RJ45 

· Obsługiwane prędkości: co najmniej 10/100/1000 Mb/s 

· Zalecana obsługa również 2,5/5/10 Gb/s, zależnie od parametrów łącza WAN 

· Praca po kablu miedzianym Ethernet, minimum Cat. 5e 

· Moduł kompatybilny z portami SFP+ routera 

Przykładowy model routera: MikroTik CCR2004-16G-2S+
Przykładowa SFP wkładka RJ45: MikroTik S+RJ10.


	1 szt.

	60
	Monitor - 27" 
proporcje 16:9, rozdzielczość przynajmniej 2560 × 1600 pikseli, złącze HDMI, USB-C Thunderbolt.

Przykładowy monitor:  DELL Ultrasharp 27 - U2725QE


	1 szt.

	70
	Zasilacz 
przynajmniej 120W, przynajmniej 3xUSB-C Power Delivery, przynajmniej 1x USB typu A

Przykładowy zasilacz: Ugreen GaN 200 W 


	1 szt.

	80
	Mysz - bezprzewodowa, 
Bluetooth, przynajmniej 3 przyciski funkcyjne, rolka do przewijania w pionie, rolka do przewijania w poziomie, kompatybilność z systemami Windows oraz MacOS lub równowaznymi, oprogramowanie do konfiguracji.

Przykładowa mysz: Logitech MX master 4

	1 szt.

	90
	Klawiatura – bezprzewodowa
bluetooth, pełnowymiarowa - blok numeryczny, układ klawiatury US (ANSI), kompatybilność z systemami Windows oraz MacOS lub równowaznymi, oprogramowanie do konfiguracji.

Przykładowa klawiatura: Logitech MX Keys S


	1 szt.

	100
	Hub - złącze USB-C do komputera
zasilanie USB-C, port ethernet przynajmniej 1Gb/s, przynajmniej 2x USB typu A w standardzie conajmniej 3.0, złącze HDMI.

PrzykładowyHub: Hub USB Belkin USB-C 6w1


	1 szt.
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	110
	Słuchawki bezprzewodowe 
obsługujące odbieranie połączeń, mające dedykowaną aplikację, sterowanie z własnego panelu dotykowego, komunikaty głosowe, sterowanie muzyką, z możliwością podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie ponadto:

Łączność - True Wireless (Bezprzewodowe)

Rodzaj łączności - Bluetooth minimum 5.3

Budowa słuchawek - Dokanałowe

System audio - Stereo 2.0

Redukcja hałasu - Aktywna - ANC

Pasmo przenoszenia słuchawek - 20 ~ 40000 Hz

Regulacja głośności - Tak

Wbudowany mikrofon - Tak, przy słuchawce

Złącze - USB typu-C - 1 szt.

Zasięg  - minimalnie 10 m

Zasilanie - Wbudowany akumulator 500 mAh (etui) i Wbudowany akumulator 95 mAh

Czas ładowania – maksymalnie  90 min i maksymalnie 120 min w etui

Wymagana konwersja - 3 min ładowania = minimalnie 1h pracy

Minimalny czas pracy: 

do 8 h przy włączonym ANC

do 12 h bez włączonego ANC

do 24 h przy użyciu etui ładującego

Kompatybilność – Android, Windows, Mac OS, iOS

Dotykowy panel sterowania

Wodoszczelność (IPX4)

Zastosowane technologie:

-          Technologie słyszenia otoczenia - Aktywne ochronniki słuchu, z trybem Ambient Sound/ Transparency / HearThrough/tryb Aware

-          Kodeki audio Bluetooth - Advanced Audio Coding (AAC) / LDAC/ LC3/ Bluetooth LE Audio

-          Profile Bluetooth - A2DP, HFP, AVRCP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP

Do słuchawek dołączone akcesoria:

-          Kabel USB-C

-          Etui z funkcją ładowania słuchawek

-          Co najmniej 3 pary nakładek silikonowych S/M/L

Gwarancja Co najmniej 24 miesiące

Przykładowe słuchawki: Sony WF-1000XM5
	1 szt.

	120
	Bezprzewodowej mysz komputerowa

klasy premium o zaawansowanej ergonomii

Ergonomia konstrukcji
Konstrukcja asymetryczna, wyprofilowana dla osób praworęcznych, wyposażona w pełne, zintegrowane podparcie dla kciuka.

Typ i czułość sensora
Sensor działający na każdej powierzchni, w tym bezpośrednio na szkle (grubość min. 4 mm). Regulacja rozdzielczości w zakresie od minimum 200 do minimum 8000 DPI.

Interfejs i łączność
Bezprzewodowa dwusystemowa: Bluetooth Low Energy oraz dedykowany, bezpieczny odbiornik bezprzewodowy w standardzie USB-C. Możliwość jednoczesnego sparowania z min. 3 urządzeniami.

System przewijania
Dwie niezależne rolki przewijania: główna metalowa rolka z technologią elektromagnetyczną (automatyczne przełączanie w tryb ultraszybki do 1000 linii/s) oraz dodatkowa rolka boczna (pod kciuk) do nawigacji poziomej.

Funkcje zaawansowane
Wbudowany moduł haptyczny generujący drgania i mikrowibracje zwrotne w systemie operacyjnym; obsługa kołowego, kontekstowego menu skrótów ekranowych.

Zasilanie
Wbudowany akumulator z ładowaniem przez port USB-C. Funkcja szybkiego ładowania (min. 3 godziny pracy po 1 minucie podłączenia do zasilania).

Gwarancja i stan Minimum 24 miesiące

przykładowa mysz: Logitech MX Master 4

	1 szt.
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	130
	Monitor 3D

Przekątna ekranu 27"

Rodzaj ekranu Płaski

Rodzaj matrycy IPS lub równoważna technologia zapewniająca kąty widzenia min. 178°/178°

Proporcje ekranu 16:9

Rozdzielczość Minimum 3840 × 2160, 4K UHD

Częstotliwość odświeżania Minimum 165 Hz

Czas reakcji Maksymalnie 1 ms GTG

Jasność typowa Minimum 350 cd/m²

Jasność minimalna Minimum 280 cd/m²

Kontrast statyczny Minimum 1000:1

Kąty widzenia Minimum 178° poziomo / 178° pionowo

Liczba kolorów Minimum 1 mld kolorów lub równoważna obsługa przestrzeni barw

Pokrycie sRGB Minimum 99% sRGB według CIE1931

HDR

Obsługa HDR10; HDR10+ Gaming 

Synchronizacja obrazu: TAK

Złącza wideo Minimum 2 × HDMI 2.1 oraz minimum 1 × DisplayPort 1.4

USB Minimum 2 × USB 3.1 Gen1 oraz 1 × USB-B upstream

USB-C Nie wymagane

Głośniki Wbudowane, minimum 2 × 5 W

Funkcje ochrony wzroku Flicker Free oraz tryb redukcji emisji światła niebieskiego / Eye Saver 

Funkcje dodatkowe

Picture-in-Picture, automatyczne przełączanie źródła sygnału, korektor czerni lub funkcje równoważne

Podstawa

Regulacja wysokości, pochylenia oraz funkcja pivot

Regulacja wysokości Minimum 120 mm

Regulacja pochylenia Zakres obejmujący co najmniej od -3° do +15° lub zbliżony

Pivot Obsługa obrotu ekranu do trybu pionowego

Montaż VESA 100 × 100 mm

Zasilanie: AC 100–240 V, zasilacz zewnętrzny dopuszczalny

Pobór mocy Maksymalnie 78 W; typowo nie więcej niż 30 W

Pobór mocy w czuwaniu Nie więcej niż 0,5 W

Pobór mocy w trybie wyłączenia Nie więcej niż 0,3 W

Klasa energetyczna F lub lepsza

Kalibracja Fabryczna kalibracja oraz raport kalibracji w zestawie

Waga z podstawą Nie więcej niż 9 kg

Wymiary z podstawą nie większe niż ok. 650 × 570 × 250 mm

Kolor Neutralny, np. srebrny, czarny, grafitowy 

Kompatybilność z Windows 11 lub równowaznym

Wyposażenie

Kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB 3.0, przewód zasilający, zasilacz, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim

Gwarancja Minimum 24 miesiące od daty dostawy

Wymagania formalne

1. Monitor musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Monitor musi posiadać fabryczną kalibrację oraz raport z kalibracji.

3. Monitor musi umożliwiać pracę w rozdzielczości 3840 × 2160 przy częstotliwości odświeżania minimum 165 Hz.

4. Monitor musi współpracować z komputerami pracującymi pod kontrolą systemu Windows 11 lub równoważnym poprzez interfejs HDMI lub DisplayPort.

5. Monitor musi być wyposażony w komplet przewodów umożliwiających uruchomienie i wykorzystanie wszystkich wymaganych funkcji.

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Samsung Odyssey 3D 27" 165Hz 4K UHD G90XF


	1 szt.
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	140
	Dzielona klawiatura ergonomiczna 

wysokość: nie większa niż 233 mm, szerokość nie większa niż 456 mm, masa nie większa niż 1160 g

odbiornik USB, technologia Bluetooth Low Energy, obsługa oprogramowania Logi Options+ w systemach Windows i MacOS,

łączność bezprzewodowa min 10 m, szyfrowana komunikacja bezprzewodowa, wymagany bluetooth, odbiornik USB, 

praca na dwóch bateriach AAA, układ klawiatury angielski międzynarodowy, dwuletnia  gwarancja  

przykładowe urządzenie: klawiatura ERGO K860
	2 szt.

	150
	Kamerka internetowa:

wysokość nie większa niż 27 mm, szerokość nie większa niż 102 mm, głębokość nie większa niż 26,5 mm, waga nie większa niż 85 g,

zacisk mocujący nie cięższy niż 69,2  g , rozdzielczość max 4096x2160 pixels, automatyczne ustawianie ostrości, obiektyw szklany,

cyfrowe 5x powiększenie, czujnik podczerwieni dla funkcji windows hello, przetwornik obrazu nie mniejszy niż 13 MP, wbudowany podwójny mikrofon 

wielokierunkowy o zasięgu nie mniejszym niż 1,2 m, Dostępny port USB-A; 2 GB pamięci RAM lub więcej, kompatybilność z systemem Windows 8 lub nowszym; macOS 10.10 

ChromeOS; Windows Hello; Microsoft DirectShow; 

obsługa platformy: Zoom, Google Meet, Works with Chromebook, Microsoft Teams

gwarancja dwa lata

przykładowe urządzenie: kamera Brio 4K z aktywną redukcją szumów
	1 szt.

	160
	Dysk półprzewodnikowy (SSD)

przenośny o pojemności min. 2 TB, przeznaczony do szybkiego przenoszenia i archiwizacji danych badawczych.

1. Pojemność: nie mniejsza niż 2 TB.

2. Typ pamięci: SSD (Solid State Drive), technologia NAND Flash.

3. Interfejs: USB 3.2 Gen 1 lub nowszy, złącze typu USB-C lub USB-A (dopuszcza się zestaw z adapterem).

4. Szybkość odczytu danych: min. 900 MB/s.

5. Szybkość zapisu danych: min. 800 MB/s.

6. Zasilanie: przez port USB (bez dodatkowego zasilacza).

7. Wymiary: urządzenie przenośne, waga nie większa niż 60 g.

8. Kompatybilność: systemy Windows 10/11, macOS, Linux lub równoważne.

9. Obudowa: odporna na wstrząsy i wykonana z trwałego tworzywa lub metalu.

10. Gwarancja: minimum 2 lata.

11. Dostarczany zestaw: dysk SSD + kabel USB + instrukcja użytkownika.

Przykładowy dysk: Dysk VERBATIM Pocket 2TB SSD Czarno-czerwony
	1 szt.

	170
	Dysk zewnętrzny HDD

Dysk zewnętrzny typu HDD o pojemności 6 TB, przeznaczony do przechowywania i archiwizacji dużych zbiorów danych badawczych i laboratoryjnych.

Rodzaj urządzenia Dysk twardy zewnętrzny (HDD) 3.5”

Pojemność co najmniej 6 TB

Typ dysku HDD (magnetyczny, talerzowy)

Interfejs komunikacyjny USB 3.0 lub nowszy

Złącze USB typu A

Prędkość obrotowa talerzy minimum 5400 obr./min

Bufor / cache minimum 128 MB

Zasilanie zewnętrzny zasilacz (230 V AC, w zestawie)

Prędkość transferu danych co najmniej 160 MB/s

Kompatybilność systemowa Windows 10/11, macOS, Linux lub równoważne 

Tryb pracy Plug & Play (bez konieczności instalacji sterowników)

Funkcje dodatkowe automatyczne rozpoznawanie urządzenia po podłączeniu, zgodność z USB 2.0

Wymiary nie większe niż 180 × 120 × 40 mm

Waga nie większa niż 1,0 kg

Obudowa odporna na zarysowania, zapewniająca stabilną pracę w trybie ciągłym

Zawartość zestawu dysk HDD, kabel USB, zasilacz, instrukcja użytkownika

Gwarancja minimum 2 lata
	1 szt.
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	180
	Karta graficzna 

z procesorem graficznym GPU, przeznaczona do obliczeń AI/ML

Pamięć wideo (VRAM) Minimum 32 GB GDDR7 (pamięć własna karty)

Interfejs pamięci Minimum 512-bit

Przepustowość pamięci Minimum 1 700 GB/s

Rdzenie obliczeniowe

Minimum 21 000 rdzeni CUDA (dla architektury NVIDIA) lub równoważna liczba jednostek obliczeniowych dla innych producentów.

– Dedykowane rdzenie Tensor min. 5. generacji do akceleracji AI/ML (minimum 680 rdzeni, wydajność min. 3300 AI TOPS)

Wydajność obliczeniowa

– Minimum 100 TFLOPS w obliczeniach FP32 (single precision)

– Minimum 200 TFLOPS w obliczeniach FP16/BF16 Tensor

Interfejs PCI-Express 5.0 x16

Złącza wyjściowe

minimum 3szt. DisplayPort

minimum 1szt. HDMI

Zasilanie i chłodzenie

– Aktywny system chłodzenia, minimum 2 wentylatory,

– Złącze zasilania w standardzie: 4× PCIe 8-pin (z adapterem) lub 1× kabel PCIe Gen 5 o mocy min. 600 W

Obsługiwane precyzje obliczeniowe: FP32, FP16, BF16, FP8, FP4.

Wsparcie dla technologi:

- obliczenia AI/neuronowe, w tym obsługa DLSS min. wersji 4, w tym Super Resolution, DLAA, Ray Reconstruction, Frame Generation, Multi Frame Generation

- Obsługiwane technologie i API: CUDA 12.x, Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Gwarancja Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta lub dystrybutora w trybie door-to-door

Przykłady spełniające w/w specyfikację

1) ASUS GeForce RTX 5090 TUF GAMING OC32GB DLSS 4

2) Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master ICE 
32GB GDDR7

3) MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB DLSS 4
	1 szt.

	190
	Urządzenie Wielofunkcyjne

Drukarka

Druk w kolorze: Tak 

Automatyczny druk dwustronny: Tak 

Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: 6000 x 1200 Rozdzielczość druku w kolorze [dpi]: 6000 x 1200 Szybkość druku w czerni [str./min]: 16 

Szybkość wydruku pierwszej strony (czerń) [s]: 6.2 Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor) [s]: 9.6 Druk na płytach CD/DVD: Nie 

Druk mobilny: Tak 

Drukowanie poufne: Nie 

Drukowanie z chmury: Nie

Skaner 

Typ skanera: Płaski 

Technologia skanowania: CIS 

Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200 x 2400 Maksymalny format skanowania: 210 x 297 mm 

Głębia koloru (wejście) [bit]: 30 

Głębia koloru (wyjście) [bit]: 24 

Poziomy skali szarości: 256

Skanowanie do chmury: Nie 

Skanowanie do e-mail: Tak 

Skanowanie do folderu sieciowego: Nie 

Skanowanie do komputera: Tak

Skanowanie do pamięci USB: Nie 

Skanowanie dwustronne: Nie 

Skanowanie w kolorze: Tak

Kopiarka 

Rozdzielczość kopiowania [dpi]: 1200 x 1800 Zmniejszanie / powiększanie: 25 - 400% 

Prędkość kopiowania - czerń [str./min]: 11 

Prędkość kopiowania - kolor [str./min]: 3.5 

Funkcje kopiowania: Kopiowanie dokumentów tożsamości 2w1, Kopiowanie wielokrotne, N na 1, Sortowanie, Stos, Współczynnik pomniejszenia %, Współczynnik powiększenia % 

Kopiowanie dwustronne: Nie

Techniczne

Sterowanie: Aplikacja mobilna, Przyciski 

Maksymalny format druku: 210 x 297 mm 

Podajnik papieru: 150 arkuszy 

Taca odbiorcza: 50 arkuszy 

Wyświetlacz: Tak 

Wi-Fi: Tak 

Bluetooth: Nie 

NFC: Nie 

Obsługiwane typy nośników: Koperty, Papier atramentowy, Papier błyszczący, Papier ekologiczny, Papier zwykły 

Obsługiwane formaty nośników: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, A4, A5, A6, C5, DL, EXE, Folio, India Legal, LGL, LTR, Mexico Legal, Monarch Materiały eksploatacyjne: BT-D100BK, BT-D100C, BT-D100CLVAL, BT-D100M, BT-D100Y 

Poziom hałasu [dB]: 56 

Pobór mocy wyczekiwanie [W]: 2.5 

Maksymalne miesięczne obciążenie [str./msc]: 1000 Dodatkowe informacje: Tryb cichy 

Funkcje: Drukowanie + Skanowanie + Kopiowanie Pamięć RAM [MB]: 128 

Temperatura pracy [st. C]: Od +10 do +35 

Złącza: USB-B - 1 szt., Złącze zasilania (AC) - 1 szt.

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

Brother InkBenefit Plus DCP-T535DW Duplex
	1 szt.
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	200
	Urządzenie wielofunkcyjne
Rodzaj: Monochromatyczne 
Wyświetlacz: Tak 

Maksymalna wielkość formatu: A4 
Obsługiwane formaty nośników: Koperty, B5, A6, A4, DL, A5 

Podajnik papieru: 150 arkuszy 

Komunikacja WiFi: Tak 

Druk dwustronny: Ręczny 

Szybkość druku mono: 20 stron na min. 

Rozdzielczość druku mono: 600x600 dpi  Rozdzielczość skanowania: 1200x1200 dpi  Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi  Komunikacja Obsługa sieci: Wbudowana karta sieciowa 

Interfejsy: Wi-Fi, USB

Materiały eksploatacyjne: Toner startowy, Toner pełnowymiarowy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Xerox WorkCentre 3025BI laser
	4 szt.

	210
	Jednostka rozszerzająca macierzy dyskowej NAS

Jednostka rozszerzająca przeznaczona do współpracy z posiadaną macierzą NAS Synology RS2418+. Umożliwiajaca zwiększenie liczby obsługiwanych dysków bez przerywania pracy systemu.
Zatoki dyskowe: Minimum 12 zatok Hot-Swap obsługujących dyski SATA HDD 3,5" oraz SATA SSD 2,5".
Interfejs komunikacyjny: Połączenie z serwerem NAS za pomocą dedykowanego interfejsu rozszerzeń (Expansion Port / Mini-SAS HD lub równoważnego).
Kompatybilność: Pełna współpraca z posiadanym serwerem Synology RS2418+ wraz z możliwością rozszerzenia istniejącej puli pamięci lub tworzenia nowych wolumenów.
Zarządzanie: Zarządzanie jednostką rozszerzającą z poziomu systemu operacyjnego macierzy NAS, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
Obsługiwane dyski: Obsługa dysków HDD oraz SSD zgodnych z listą kompatybilności producenta urządzenia.
Zasilanie: Redundantne zasilacze Hot-Swap zapewniające ciągłość pracy urządzenia.
Chłodzenie: Redundantny system chłodzenia zapewniający stabilną pracę w trybie ciągłym 24/7.
Obudowa: Obudowa typu RACK 2U przystosowana do montażu w standardowej szafie 19 cali.
Szyny montażowe: Komplet szyn umożliwiających montaż urządzenia w szafie typu RACK.
Przewód połączeniowy: Dedykowany przewód umożliwiający połączenie jednostki rozszerzającej z serwerem NAS.
Gwarancja: Minimum 36 miesięcy
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Synology RX1217

	1 szt.

	220
	Obudowa sieciowej pamięci masowej (NAS)
Urządzenia przeznaczone są do bezpiecznego przechowywania, udostępniania oraz tworzenia kopii zapasowych danych badawczych w środowisku uczelnianym.

· 4-zatokowa obudowa NAS

· Obsługa poziomów RAID: 0, 1, 5, 6 oraz 10

· Procesor x86 64-bit, 4‑rdzeniowy lub równoważny

· Częstotliwość bazowa / maksymalna nie niższa niż 2,0 GHz / 2,9 GHz

· Pamięć RAM: minimum 8 GB DDR4

· Co najmniej 2 × porty LAN 2,5 GbE

· Co najmniej 2 × gniazda M.2 NVMe

· Co najmniej 2 × porty USB 3.2 Gen 2

· Hot‑swappable kieszenie na dyski 3,5" SATA

· Obsługa dysków klasy NAS i SSD

· Gwarancja sprzętowa: minimum 3 lata

· Zasilacz i akcesoria w zestawie

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: QNAP TS-464-8G 8GB RAM
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	230
	Dysk twardy:

· Format: 3,5" HDD

· Pojemność: 20 TB

· Interfejs: SATA III (6 Gbit/s)

· Prędkość obrotowa: 7200 RPM

· Technologia zapisu: CMR (Conventional Magnetic Recording), wymóg konieczny

· Pamięć podręczna (cache): minimum 256 MB (zalecane 512 MB)

· Konstrukcja zoptymalizowana pod profesjonalne systemy wielozatokowe NAS; dysk musi posiadać zintegrowane funkcje monitorowania stanu (Health Management) oraz oferować usługę odzyskiwania danych producenta typu „Rescue” (lub równoważne)

· Wskaźnik obciążenia (workload): minimum 180 TB/rok; preferowane ≥ 300 TB/rok

· Odporność na drgania: czujniki RV lub równoważne

· MTBF / niezawodność: specyfikacja klasy enterprise (należy dołączyć kartę katalogową)

· Gwarancja: minimum 5 lat gwarancji

· Stan: nowe, nieużywane, oryginalne opakowanie

· Dokumentacja: karta katalogowa produktu oraz potwierdzenie warunków gwarancji należy dołączyć do oferty

Dodatkowe wymagania funkcjonalne:

· Przeznaczone do pracy ciągłej w środowisku badawczym

· Kompatybilne z centralnym zarządzaniem danymi, kontrolą dostępu użytkowników oraz systemami kopii zapasowych

· Rozszerzalne i przystosowane do przyszłego wzrostu pojemności

Przykładowe urządzenie: Seagate IronWolf Pro - 20TB - Dysk twardy - ST20000NT001 - SATA-600 - 3.5"


	1 szt.

	240
	Klawiatura z analogowymi przełącznikami magnetycznymi

Format: pełnowymiarowa z rzędem klawiszy funkcyjnych, wydzielonym blokiem numerycznym oraz klawiszami strzałek i sekcją nawigacyjną

Układ klawiszy: QWERTY w wersji ANSI

Przełączniki: analogowe przełączniki magnetyczne oparte na efekcie Halla, z możliwością regulacji punktu aktywacji w pełnym zakresie skoku klawisza od 0,1 mm do 4,0 mm, z krokiem regulacji wynoszącym maksymalnie 0,1 mm dla każdego klawisza z osobna. Klawiatura ma posiadać możliwość samodzielnej wymiany przełączników (Hot-swap) za pomocą dołączonego w zestawie narzędzia.

Pamięć wewnętrzna: pozwalająca na zapisanie wszystkich profili, mapowania klawiszy, makr oraz ustawień czułości analogowej bezpośrednio w kontrolerze klawiatury. Klawiatura musi zachowywać całą swoją zapisaną funkcjonalność (w tym makra i funkcje analogowe) po podłączeniu do komputera bez dostępu do Internetu i bez zainstalowanego oprogramowania zarządzającego

Podświetlenie: tak. Możliwość zdefiniowania koloru podświetlenia indywidualnie dla każdego klawisza.

Połączenie z komputerem: przewodowe, poprzez odpinany przewód USB

Oprogramowanie: konfiguracja klawiatury musi odbywać się całkowicie z poziomu przeglądarki internetowej obsługującej standardy WebHID, WebUSB. Niedopuszczalne jest wymaganie instalacji dedykowanego oprogramowania (aplikacji .exe/.msi) w systemie operacyjnym w celu pełnej konfiguracji funkcji analogowych.

Funkcje analogowe:

· Oprogramowanie oraz kontroler urządzenia mają umożliwiać przypisanie co najmniej 4 różnych akcji (funkcji/makr) do jednego klawisza, aktywowanych w zależności od stopnia i kierunku jego przemieszczenia (np. wciśnięcie wstępne, wciśnięcie pełne, zwolnienie częściowe, zwolnienie pełne).

· Emulacja kontrolera analogowego - tryb pozwalający na mapowanie osi analogowych bezpośrednio na klawisze, umożliwiając płynną kontrolę wartości w zależności od siły nacisku

· Dynamiczna dezaktywacja - dezaktywacja sygnału musi następować natychmiast po zmianie kierunku ruchu klawisza w górę o zdefiniowaną przez użytkownika wartość (w zakresie od minimum 0,1 mm), bez konieczności powrotu klawisza do stałego, fabrycznego punktu dezaktywacji.

· Możliwość ustawienia pary klawiszy, dla których w przypadku jednoczesnego naciśnięcia, aktywowany będzie ten, który jest głębiej wciśnięty

Dostęp do projektów obudowy: Modele CAD dołu obudowy oraz górnej płyty powinny być dostępne dla kupującego na licencji umożliwiającej samodzielne wykonanie identycznej lub zmodyfikowanej obudowy zamiennej oraz zaprojektowanie kompatybilnych akcesoriów

Dostęp do surowych danych: klawiatura ma umożliwiać dostęp do danych o głębokości wciśnięcia klawiszy w celu tworzenia własnego oprogramowania obsługującego funkcje analogowe

Kolor obudowy: czarny lub ciemnoszary

Masa: nie może przekraczać 1 kg

gwarancja minimum 12 miesięcy

Przykładowa klawiatura spełniająca wymagania: Wooting Two HE

	1 szt.

	250
	Dysk sieciowy NAS

Typ obudowy: Tower
Kieszenie na dyski: 2,5"/3,5" – nie mniej niż 4 szt. (Hot swap) oraz M.2 PCIe NVMe - 2 szt.
Obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD

Rodzaje wyjść / wejść:

- USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

- RJ45 (LAN)co najmniej  2.5 Gbps - 2 szt.

- eSATA - 1 szt.

- DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Procesor: AMD Ryzen V1500B (4 rdzenie, 2,2 GHz) lub równoważny 
Pamięć RAM: co najmniej 4 GB (DDR4)
Protokoły sieciowe: co najmniej http, HTTPS, Serwer CIFS/SMB, Serwer DLNA, Serwer FTP, Serwer VPN, WebDAV

Dodatkowe informacje: Funkcja Wake on LAN/WAN
Dołączone akcesoria

Zasilacz

Zestaw montażowy

Kabel sieciowy - 2 szt.

Kabel zasilania - 1 szt.

Wysokość: nie więcej niż 170 mm
Szerokość: nie więcej niż 200 mm
Głębokość: nie więcej niż 230 mm
Waga: nie więcej niż 2,3 kg
Serwery dostarczane bez dysków. 

Przykładowy model:

Synology NAS DS925+ 4x0HDD V1500B 4GB DDR4 ECC 2x2,5GbE RJ45 3Y


	2 szt.

	260
	Drukarka etykiet

Stacjonarna 

Proces drukowania: bezpośredni termiczny 

Rozdzielczość wydruku: 300×300 dpi 

Szybkość druku: do 62 etykiet na minutę 

Prowadnica etykiet: 

Tryb oczekiwania: 

Liczba drukowanych wierszy: bez ograniczeń 

Wymiary etykiety: 89x36 mm
Wydruk zdjęć i obrazów
Zasilacz
Interfejs sieciowy: USB 2.0 

Przykładowy model: DYMO LabelWriter 550
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	270
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 4800x1200 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

-
druk czarno-biały: min. 15 str./min.

-
druk kolorowy: min. 8 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

-
wydajność czarnego atramentu: min. 14000 str.

-
wydajność kolorowego atramentu: min. 5000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 200 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L6270
	1 szt.

	280
	Router L3 klasy operatorskiej

Procesor i pamięć:

-
Procesor 64-bit ARM lub równoważny.

-
Minimum 16 rdzeni.

-
Taktowanie minimum 2,0 GHz.

-
Pamięć RAM minimum 16 GB DDR4.

-
Pamięć Flash minimum 128 MB.

Interfejsy:

-
Minimum 12x 10/100/1000Base-T RJ45.

-
Minimum 4x SFP+ 10 Gb/s.

-
Dedykowany port zarządzający Ethernet.

-
Port konsolowy RJ45 lub USB.

Funkcjonalność:

Routing IPv4 i IPv6, Routing statyczny, OSPFv2, OSPFv3, BGP, MPLS, VRF, ECMP, VRRP, VLAN 802.1Q, QinQ, STP, RSTP, MSTP, LACP (802.3ad), NAT, Firewall IPv4/IPv6, ACL, IPsec, WireGuard, GRE, IPIP, VXLAN.

Zarządzanie: 

CLI, GUI WWW, SSH, HTTPS, SNMP v2c/v3, Syslog, API, Backup i odtwarzanie konfiguracji, Aktualizacja oprogramowania bez dodatkowych licencji.

Sprzęt:

Dwa redundantne zasilacze AC, montaż w szafie Rack 19", wysokość maks. 1U, aktywne chłodzenie, możliwość instalacji dysku M.2 NVMe.

Warunki:

-
Urządzenie fabrycznie nowe.

-
Gwarancja minimum 24 miesiące.

Kompatybilność:

-
Oferowane urządzenie musi być w pełni kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową opartą na urządzeniach MikroTik RouterOS.

-
Urządzenie musi obsługiwać protokół RoMON (Router Management Overlay Network) umożliwiający zdalne zarządzanie urządzeniami w istniejącej infrastrukturze.

-
Urządzenie musi umożliwiać współpracę z urządzeniami pracującymi pod kontrolą RouterOS w zakresie routingu, przełączania, tunelowania, zarządzania oraz monitoringu.

-
Oferowane rozwiązanie nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji ani urządzeń pośredniczących w celu zapewnienia kompatybilności z istniejącą infrastrukturą.

Urządzenie musi zapewniać co najmniej:

-
Przepustowość routingu (FastPath, pakiety 1518 B): 39 Gb/s.

-
Przepustowość routingu z wykorzystaniem sprzętowego offloadingu L3 (L3HW, pakiety 1518 B): 51 Gb/s.

-
Przepustowość przełączania (FastPath, pakiety 1518 B): 38 Gb/s.

-
Wydajność IPsec (AES-256-CBC + SHA256, 256 tuneli): 4 Gb/s.

-
Obsługę pełnej tablicy routingu BGP (IPv4 i IPv6) bez pogorszenia stabilności pracy urządzenia.

-
Sprzętowe wspomaganie przełączania L2 oraz routingu L3 (Hardware Offloading). 

np. MikroTik CCR2116-12G-4S+


	2 szt.

	290
	Monitor komputerowy 27 cali
Zastosowanie: rozwój oprogramowania do przetwarzania sygnałów audiowizualnych. Wymagana wysoka rozdzielczość natywna, precyzyjne odwzorowanie barw oraz duża przestrzeń robocza niezbędna do analizy sygnałów i przygotowywania publikacji naukowych oraz materiałów dydaktycznych.

Parametry techniczne:
Ekran i jakość obrazu

· przekątna ekranu: 27 cali,
· typ wyświetlacza: IPS
· rozdzielczość natywna: minimum 4K UHD (3840 x 2160),
· częstotliwość odświeżania: minimum 60Hz
· czas reakcji: maksymalne 5ms dla dowolnego trybu
· jasność: minimum na poziomie 400 cd/m2,
· współczynnik kontrastu: minimum 1200:1,
· głębia kolorów: minimum 1.07 miliarda (1.07B),
· pokrycie przestrzeni barw (Color Gamut): minimum DCI-P3 95%,
· proporcje obrazu (Aspect Ratio): 16:9,
· powłoka ekranu: antyodblaskowa (Anti-Glare),
· obsługa HDR: VESA DisplayHDR 400,
· obsługa formatu HDR10.
Złącza i interfejsy

· porty HDMI: minimum 1 sztuka,
· wersja złączy HDMI: 2.0 lub wyższe,
· port DisplayPort: minimum 1 sztuka,
· wersja złącza DisplayPort: 1.4 lub wyższa.
Funkcje specjalne - urządzenie musi posiadać wbudowane następujące funkcje (lub ich dokładne odpowiedniki):

· obsługa technologii Adaptive Sync lub równoważną: zgodność z FreeSync,
· funkcja kontroli sygnału z dwóch źródeł,
· zapewniona fabryczna kalibracja kolorów panelu, 
· ochrona przed migotaniem
· technologia inteligentnego oszczędzania energii, 
· funkcja podnoszenia rozdzielczości (upscaling).
Ergonomia i podstawa montażowa

· podstawa monitora odłączana,
· regulacja wysokości: zmiana wysokości o minimum 110 mm,
· możliwość pochylenia ekranu: minimum w zakresie od -5° do 20°,
· możliwość obrotu ekranu do trybu portretowego,
· rozstaw śrub do montażu ściennego: standard VESA 100 x 100 mm.
Zasilanie

· typ zasilacza: zewnętrzny zasilacz sieciowy (Adapter),
· parametry wejściowe zasilania: 100-240V (50/60Hz),
· maksymalny pobór mocy w trybie uśpienia / oszczędzania energii: poniżej 0,5 W.
Wymiary i waga urządzeń

· maksymalne wymiary bez podstawy (szerokość x wysokość x głębokość): 620 x 370 x 55 mm,
· maksymalne wymiary z podstawą w najwyższym położeniu (szerokość x wysokość x głębokość): 620 x 600 x 350 mm,
· maksymalna waga monitora z zamontowaną podstawą: 6,5 kg,
· maksymalna waga monitora bez podstawy: 5 kg.
Przykładowy monitor: Monitor LG 27UP650K-W
	3 szt.
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	300
	Monitor komputerowy 27 cali 

Zastosowanie: wyświetlanie dużej ilości kodu, interfejsów graficznych oraz szczegółowych danych podczas rozwoju oprogramowania do przetwarzania sygnałów, a także praca z oprogramowaniem do przetwarzania sygnałów audiowizualnych wymagającym wysokiej rozdzielczości obrazu. Zwiększenie przestrzeni roboczej w czasie prac związanych z dydaktyką.

Parametry techniczne:
Ekran i jakość obrazu

· przekątna ekranu: 27 cali,
· typ wyświetlacza: IPS,
· rozdzielczość natywna: minimum QHD (2560 x 1440),
· częstotliwość odświeżania: minimum 144 Hz
· czas reakcji: maksymalnie 1 ms dla dowolnego trybu,
· jasność: minimum 350 cd/m2,
· współczynnik kontrastu statycznego: minimum 1500:1,
· proporcje obrazu (Aspect Ratio): 16:9,
Złącza i interfejsy

· porty HDMI: minimum 1 sztuka,
· wersja złączy HDMI: 2.0 lub wyższe,
· port DisplayPort: minimum 1 sztuka,
· wersja złącza DisplayPort: 1.4 lub wyższa.
· wbudowany hub USB: 2 porty USB 2.0,
· wyjście słuchawkowe: tak,
Funkcje specjalne - urządzenie musi posiadać wbudowane następujące funkcje (lub ich dokładne odpowiedniki):

· wbudowane głośniki,
· obsługa technologii Adaptive Sync: zgodność z G-SYNC oraz FreeSync,
· redukcja niebieskiego światła (Blue light reduction), 
· ochrona przed migotaniem (Flicker free), 
Ergonomia i podstawa montażowa

· regulacja wysokości: zmiana wysokości o minimum 150 mm,
· możliwość pochylenia ekranu: o minimum 23° w górę i 5° w dół,
· możliwość obrotu ekranu do trybu portretowego,
· obrót stopy stelaża,
· rozstaw śrub do montażu ściennego: standard VESA 100 x 100 mm,
Zasilanie

· typ zasilacza: wewnętrzny,
· parametry wejściowe zasilania: AC 100-240V, 50/60Hz,
· maksymalny pobór mocy w trybie czuwania (stand by): nie więcej niż 0,5 W,
Wymiary i waga urządzeń

· maksymalne wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 620 x 560 x 400 mm,
· maksymalna waga monitora: 6 kg.
Przykładowy monitor: Monitor iiyama G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk

	10 szt.

	310
	Uchwyt do monitora montowany do blatu biurka – przeznaczony do monitora opisanego w pkt 300

Zastosowanie: montaż ekranów umożliwiający zwiększenie ergonomii podczas rozwoju oprogramowania do przetwarzania sygnałów oraz zwiększenie powierzchni roboczej na biurkach w czasie prac związanych z dydaktyką

Parametry techniczne:
· system oparty na sprężynie gazowej wbudowanej w ramię uchwytu umożliwiający lekką, pełną regulację 3D we wszystkich płaszczyznach (góra-dół / prawo-lewo / obrót o 360°) bez użycia narzędzi.

· konstrukcja z dwoma przegubami umożliwiająca zmianę orientacji monitora z poziomej na pionową 

· regulacja wysokości w zakresie 140 - 400 mm

· możliwy obrót monitora w poziomie: od -90° do + 90°

· możliwy obrót ramienia: 360°

· możliwe pochylenie monitora: od -30° do +85°

· liczba monitorów możliwych do montażu: 1

· obsługa monitorów o przekątnej od 17 do 30 cali 

· standard montażu monitora: VESA z rozstawem 75x75 mm i 100x100 mm

· maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 8 kg

· zintegrowany system prowadzenia kabli

· kolor: czarny lub grafitowy

· 2 typy montażu: bezinwazyjny dokręcany klamrą na krawędzi blatu oraz inwazyjny z wykorzystaniem śruby przechodzącej przez otwór w blacie

· produkt powinien zawierać uchwyt, komplet śrub montażowych, instrukcję montażu

Przykładowy uchwyt: Fiber Novelty NB F80
	10 szt.

	320
	Uchwyt do monitora i laptopa montowany do blatu biurka 

Zastosowanie: montaż monitora i laptopa umożliwiający zwiększenie ergonomii podczas rozwoju oprogramowania do przetwarzania sygnałów oraz zwiększenie powierzchni roboczej na biurkach w czasie prac związanych z dydaktyką

Parametry techniczne:
· konstrukcja stalowa lub aluminiowa 

· możliwość montażu 2 monitorów lub 1 monitora i 1 laptopa

· możliwy obrót monitora/laptopa: minimum 160°

· możliwe pochylenie monitora: minimum od -45° do +45°

· możliwa pozioma regulacja: minimum 90°

· możliwość zamontowania laptopa o matrycy 17 cali i ekranu 27 cali zachowując minimum 10 cm wolnej przestrzeni nad blatem tak by laptop i ekran były oddalone od siebie o nie więcej niż 5cm

· długość pojedynczego ramienia: minimum 35 cm

· zakres minimalny rozmiaru monitora: od 17 do 30 cali 

· rozmiar matrycy obsługiwanego laptopa: minimum 15.6 cala

· standard montażu monitora: VESA z rozstawem jednocześnie 75x75 mm i 100x100 mm

· maksymalne obciążenie ramienia nie mniejsze niż 7 kg

· zintegrowany system prowadzenia kabli

· taca na laptop z zabezpieczeniem przeciwdziałającym zsunięciu się laptopa

· taca na laptop z otworami umożliwiającymi wentylację laptopa

· kolor: ciemny

· 2 typy montażu: bezinwazyjny dokręcany klamrą na krawędzi blatu oraz inwazyjny  wykorzystaniem śruby przechodzącej przez otwór w  blacie

· zakres grubości blatu umożliwiający montaż od 1.5  do 4 cm

· produkt powinien zawierać uchwyt, komplet śrub montażowych, instrukcję montażu
Przykładowy uchwyt: VETOUSON
	1 szt.

	330
	Kamerka internetowa

Zastosowanie: zapewnienie lepszej w stosunku do kamer montowanych w laptopach jakości wideo w trakcie spotkań z zewnętrznymi kontrahentami i konsorcjantami w projektach i konsultacjach zdalnych ze studentami oraz przy rejestracji filmów instruktażowych do ćwiczeń laboratoryjnych.

Parametry techniczne:
· rozdzielczość wideo: minimum QHD (2560 x 1440) przy 30 klatkach na sekundę

· wbudowane minimum 2 mikrofony

· brak konieczności instalacji dodatkowych sterowników do działania na platformach Windows

· zintegrowana mechaniczna osłona prywatyzująca

· możliwość montażu bez dodatkowych narzędzi na monitorze

· możliwość montażu na statywie

· podłączenie do komputera przez złącze USB-A lub USB-C

· waga do 110 g

· okres gwarancyjny minimum 2 lata
Przykładowa kamerka: Creative Live! Cam Sync V3

	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	340
	Stacja dokująca

Zastosowanie: zapewnienie możliwości podłączenia do laptopa więcej niż jednego monitora w celu zwiększenia efektywności i komfortu pracy podczas tworzenia oprogramowania i realizacji prac badawczo-dydaktycznej.

Parametry techniczne:
· Kompatybilność: uniwersalny

· Interfejs USB-C

· Power Delivery 85 W

· Rodzaje wejść / wyjść

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.0 Typ C - 1 szt.

· USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

· HDMI - 2 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· DisplayPort - 2 szt.

· Gniazdo słuchawkowe - 1 szt.

· USB 3.2 Typ A Gen 1 - 2 szt.

· Zasilanie sieciowe

· Wskaźnik LED

· Obsługa przynajmniej dwóch monitorów 4K

· Możliwość montażu VESA

· Prędkość transmisji do 5 Gbit/s

· Wysokość: 27 mm, szerokość: 83 mm

· Dołączony zasilacz sieciowy

· Gwarancja 24 miesiące

Przykładowa stacja dokująca: i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station PD 85W + zasilacz


	4 szt.

	350
	Karta Graficzna

Karta graficzna z własną pamięcią minimum 16 GB DDR7 z co najmniej 10700 rdzeniami CUDA, szyna pamięci 256-bit, wyposażoną w cyfrowe wyjścia wideo min. 3 x DisplayPort 2.1a, 1 x  HDMI 2.1b , Taktowanie rdzenia boost minimum 2730 MHz, Szybkość pamięci minimum 1875 MHz, Liczba wentylatorów min 3 szt, Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6. Obsługa Ray tracingu, złącze zasilania 16pin 1 sztuka, Karta graficzna powinna osiągać w teście PassMark, według aktualnej bazy (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 35600 punktów Passmark G3D Mark.
np. MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC White 16GB GDDR7 DLSS4,

Gigabyte GeForce RTX 5080 Aero OC 16GB GDDR7 DLSS4 lub karta równoważna
	1 szt.

	360
	Klawiatura

Typ: Multimedialna

Łączność: Bezprzewodowa

Interfejs: USB, 2,4 GHz

Klawisze numeryczne: Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne: Tak

Układ klawiszy: amerykański ANSI QWERTY (niski, jednowierszowy klawisz Enter; długi lewy klawisz Shift; jedyny klawisz oznaczony "| \" znajduje się po prawej stronie klawiatury bezpośrednio nad klawiszem Enter)

Podpórka pod nadgarstki: Nie
Kolor: Czarny

Mysz w zestawie: Tak

Sensor myszy: Optyczny

Profil myszy: Uniwersalny

Dodatkowe informacje: Cicha praca klawiszy

Gwarancja: 36 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech MK270 Wireless ANSI QWERTY
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	370
	Słuchawki przewodowe

Łączność: Przewodowa, kabel USB 2.0

Typ: słuchawki gamingowe

Konstrukcja: Nauszne

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Mikrofon: Wbudowany

Dodatkowe informacje: Przycisk sterujący

Kolor: Czarny

Dodatkowe informacje: oświetlenie RGB

Przykładowy model spełniający wymagania:  Lenovo HU85 LED RGB
	5 szt.

	380
	Mysz bezprzewodowa

Typ myszy: Ergonomiczna, Trackball

Łączność: Bezprzewodowa

Sensor: Optyczny

Rozdzielczość: 2048 dpi

Liczba przycisków: 5

Rolka przewijania: 1

Interfejs: Bluetooth, USB

Zasięg pracy: do 10 m

Zasilanie: Bateria AA

Czas pracy na baterii: Do 18 miesięcy

Profil: Praworęczny

Dodatkowe informacje: Cicha praca klawiszy

Dołączone akcesoria: Odbiornik USB, Bateria AA - 1 szt.

Kolor: Grafitowy

Długość: 134 mm

Szerokość: 100 mm

Wysokość: 48 mm

Waga: 145 g

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech M575 S Ergo grafit
	1 szt.

	390
	Podwójny konwerter HDMI 4K/60Hz typu-C
Podwójne wyjście 4K przy 60 Hz: Rozdzielacz HDMI do dwóch monitorów zapewnia podwójne wyświetlacze 4K 60Hz z jednego portu Thunderbolt, USB 4, USB-C lub USB A 3.0. Przeznaczony do zapewnienia pełnej kompatybilności, ten adapter DisplayLink dodaje dwa dodatkowe ekrany do wszystkich komputerów Mac M1, M2 i M3.

Obsługa systemu: Windows 11/10, macOS 11 lub nowszy, systemy ChromeOS 100+ z Thunderbolt, USB 4, USB-C lub USB 3.0; Uwaga: iOS, Linux, Unix nie są obsługiwane. Warto zauważyć, że wymagana jest instalacja sterownika Displaylink.

Hybrydowy kabel USB 2 w 1: Adapter Displaylink Dual HDMI jest wyposażony w hybrydowy kabel 2 w 1, który umożliwia łatwą łączność z portami USB-C, USB-A, Thunderbolt 3/4 i USB 4, zapewniając wszechstronną kompatybilność z różnymi urządzeniami. Po podłączeniu można bez trudu dublować lub rozszerzyć zawartość ekranu dla większej produktywności.

Przykładowy produkt spełniający wymagania: WAVLINK Adapter USB 3.0/C Displaylink Dual HDMI 4K 60 Hz
	2 szt.

	400
	Zestaw klawiaturowy z myszką
Typ Multimedialna

Łączność Bezprzewodowa

Interfejs USB 2,4 GHz

Klawisze numeryczne Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne Tak

Kolor Czarny

Mysz w zestawie Tak

Sensor myszy Optyczny

Profil myszy Uniwersalny

Dodatkowe informacje Cicha praca klawiszy

Długość żywotności baterii klawiatura 24m, mysz 12m
Gwarancja 36 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech MK270 Wireless
	4 szt.
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	410
	Mysz bezprzewodowa

Łączność: bezprzewodowa

DPI (min./maks.): ±1000

Profil: Praworęczny

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania 

Zasięg pracy: 10 m 

Baterie: 1 x AA

Określony przez producenta czas pracy na bateriach: nie krótszy niż 12 miesięcy

Połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz

Min. 36 miesięczna gwarancja

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M185
	4 szt.

	420
	Switch 16 portów 10/100/1000
Typ obudowy: rack/biurkowy

Zarządzanie: Niezarządzany

Całkowita liczba portów: 16

Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps

PoE: Brak

Przepustowość: 32Gb/s

Dodatkowe Informacje: 

automatyczne krosowanie portów Auto MDI-MDIX

automatyczna negocjacja szybkości połączeń

gwarancja: 60  miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: TP-LINK TL-SG1016
	1 szt.

	430
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe lub LED

Druk kolorowy

Druk dwustronny

Maksymalny czas nagrzewania do 30 sekund

Format papieru A4

Podajnik papieru:

- ręczny

- automatyczny (kaseta min 250 arkuszy)

Automatyczny podajnik dokumentów min 50 arkuszy 

Automatyczne kopiowanie dwustronne

Kopiowanie wielokrotne min 50 kopii

Rozdzielczość min 600 dpi

ZOOM 24-400%

Automatyczne skanowanie dwustronne

Skanowanie do email, folder

Format skanowania PDF, JPG, TIFF

Urządzenie sieciowe Wielkość grupy roboczej (użytkownicy) min 7 osób

Kompatybilna z systemem Windows 11 i 10 lub równoważnymi
Komplet startowych  tonerów


	1 szt.

	440
	Przewód USB-C
Typ: kabel USB-C do USB-C

Długość: 1.5 metra

Złącza: USB typu C - USB typu C (kompatybilne z Thunderbolt III)

Funkcje: Super Fast Charge 100W (5A 20V),E-Mark Smart Chip stabilizujący prąd w granicach 5A

Obsługiwane Rozdzielczości: do 8K przy 60 Hz

Szybkość Transmisji:  40 Gb/s

USB: USB typu C w standardzie USB 4.0

Oplot: nylon o wysokiej wytrzymałości

Obudowa Wtyków: aluminium
	2 szt.
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	450
	Zasilacz
Wejście: 100-240V AC

Wyjście: 5V 2000mA (2A)

Wtyk: micro USB

Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciowe/ Nadnapięciowe

Dioda LED sygnalizująca działanie
	2 szt.

	460
	Drukarka 3D do druku FDM

Technologia druku: FDM

Zamknięta komora robocza

Minimalny rozmiar pola roboczego: 256x256x256 mm

Ekran dotykowy: przekątna co najmniej 5”

Kamera pola roboczego: rozdzielczość co najmniej 1080p z obsługą nagrań typu timelapse

Obsługiwane filamenty: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, Support for PLA / PETG, Support for ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF

Ekstuder o sile docisku co najmniej 8,5 kg

Średnica dyszy: nie większa niż 0,4 mm

Możliwość obsługi dyszy o średnicy 0,2 mm

Maksymalna temperatura pracy dyszy: co najmniej 300 stopni C

Maksymalna temperatura stołu roboczego: co najmniej 110 stopni C

Średnica filamentu: 1,75 mm

Maksymalna prędkość druku: nie mniejsza niż 600 mm/s

Maksymalne przyspieszenie: nie mniejsze niż 20 000 mm/s2

Materiał dyszy i kół zębatych: stal hartowana

Ekstruder direct drive oparty o silniki stałomagnetyczne synchroniczne

Elastyczna stalowa płyta robocza

Automatyczna kalibracja drukarki

Automatyczny system detekcji błędów podczas druku

Automatyczny druk wielomateriałowy wykorzystujący hermetyczny pojemnik obsługujący jednocześnie do 4 szpul filamentu oraz zapewniający ich aktywne suszenie w temperaturze co najmniej 60 stopni C

Filtracja powietrza filtrem węglowym

Łączność Wif

Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 

Powyższe spełnia np.: Bambu Lab P2S Combo


	1 szt.
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