


Kraków dnia: 2026-09-24
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.25.431.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANY SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa i montaż mebli biurowych, laboratoryjnych oraz wyposażenia do budynku S-1 AGH w Krakowie  - KC-DE-zp.25.431.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.431.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści niewielkie odstępstwa od wskazanych w OPZ wymiarów produktu, przy zachowaniu jego funkcjonalności i pozostałych wymaganych parametrów? 
Producenci sukcesywnie aktualizują konstrukcje i wymiary oferowanych produktów, m.in. w związku z dostosowywaniem ich do aktualnych norm i standardów.
dotyczy pozycji: 
1. Fotel F1 - szerokość siedziska 530mm
2. Krzesło F5, F5t, F5tp - wysokość siedziska 450mm
3. Krzesło F5tp - całkowita szerokość krzesła 525mm

oraz dopuszczenie produktu równoważnego do pozycji - F4 krzesło barowe:
- Wysokość siedziska: 765 mm
- Głębokość powierzchni siedziska:  415 mm
- Szerokość ramy: 515 mm
- Szerokość oparcia: 385 mm
- Długość oparcia: 290 mm
HOKER na 4 nogach – nogi wykonane z rury stalowej O 18 × 2 mm, podnóżek wykonany z pręta O 12 mm.
- Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego.
- Całość stelaża chromowana.
- Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, pokryta laminatem wysokociśnieniowym HPL.
- Przednia krawędź sklejki siedziska o zmiennej grubości, zaokrąglona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza korektę w opisie:
-  dla fotela F1, dopuszczalna szerokość siedziska winna mieścić się  w przedziale od 480 do 530 mm 
- dla krzesła F5, F5t, F5tp wysokość siedziska: min. 450 mm 
- dla krzesła F5tp całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami: min 525 mm.
Zamawiający przypomina, że dopuszczalna tolerancja dla poz.F4 „krzesło barowe-HOKER” wynosi +/- 20 mm, w związku z powyższym parametry krzesła  
- Wysokość siedziska: 		765 mm
- Głębokość powierzchni siedziska:	415 mm
[bookmark: _GoBack]- Szerokość ramy: 			515 mm
- Szerokość oparcia			385 mm
mieszczą się w zakładanej tolerancji wymiarowej.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie:
- długości oparcia krzesła barowego - poz. F4 z 225 mm na 225-290 mm
oraz
- stelaż nogi lub płoza wykonana z rury stalowej o przekroju fi w przedziale 20-18mm x 1,5-2 mm, podnóżek wykonany z pręta Ø min. 12 mm max 20mm
Pozostałe parametry pozostają bez zmian
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