Szerzyny dnia: 2021-04-19

**Gmina Szerzyny**

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.5.2021/3

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna”**Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**”– znak sprawy **FER.271.5.2021.**

Zamawiający, **Gmina Szerzyny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie:**Po zadaniu przez nas pytania, co Zamawiający ma na myśli poprzez zabezpieczenie stolarki elastyczną powłoką wykonaną metodą natryskową i uzyskaniu odpowiedzi, że chodzi o folię w płynie informujemy, iż nie stosuje się jej do zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej. Folia w płynie znajduje głównie zastosowanie podczas uszczelniania ścian i podłóg w łazienkach, kuchniach i pralniach oraz w miejscach najbardziej narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Co więcej nałożona warstwa takiego preparatu może zniszczyć powierzchnię profili okiennych czy szyb. Nie wiemy również w jaki sposób należałoby nałożoną warstwę folii zmyć, dlatego też nie możemy podjąć ryzyka jej ewentualnego nałożenia. Prosimy o wykreślenie zapisu SIWZ, który mówi o zastosowaniu zabezpieczenia okien i drzwi w postaci folii w płynie. Informujemy, iż wyprodukowana i wstawiona przez nas stolarka będzie zabezpieczona na czas oddania obiektu do użytku. Profile okienne i drzwiowe są zabezpieczone przez producenta profili specjalną folią, którą odkleja się dopiero po wstawieniu stolarki, natomiast szyby okienne są zabezpieczone przez nas folią stretch wraz ze skrzydłami okiennymi. Jest to sprawdzony sposób na ochronę nowo-wstawionej stolarki, zabezpieczającą ją w trakcie robót zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz (tynkowanie).**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania zabezpieczenia zamontowanych okien i drzwi poprzez nałożenie powłoki (folii) w płynie metodą natryskową (lub inną), spełniającą parametry określone we wcześniejszym wyjaśnieniu. Nałożone powłoki stanowią zabezpieczenie tymczasowe podczas późniejszych robót wykończeniowych w obiekcie i będą usunięte przez Zamawiającego do 12 miesięcy od ich nałożenia. W specyfikacjach dostępnych na rynku produktów, powłoki zabezpieczające STOSUJE SIĘ do ochrony dla okien i drzwi, na powierzchniach pionowych i poziomych, zarówno aluminiowych, jak i PCV. Nieprawdziwe jest zatem twierdzenie, że nałożona powłoka (folia) może zniszczyć powierzchnię profili okiennych czy szyb.W specyfikacjach dostępnych na rynku produktów powłoki zabezpieczające nie zmywa się, tylko ściąga poprzez oderwanie od powierzchni okna. |

Zamawiający: