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Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Skaner – 1 szt. 
Skaner dziełowy z pojedynczym, liniowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym do rejestracji obrazu, umieszczonym w głowicy ponad skanowanym obiektem.
Możliwość skanowania w trybie kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów
Obszar skanowania minimum 360 x 480  mm
Rozdzielczość optyczna skanera minimum 400 dpi
Skaner musi umożliwiać zapis rezultatów w postaci plików o formatach JPEG, TIFF bez kompresji oraz z kompresją bezstratną, PDF.
Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A3 z rozdzielczością 300 dpi nie może trwać dłużej niż 1,5 s.
Skaner musi być wyposażony w stół roboczy, umożliwiający skanowanie obiektów w pozycji płaskiej oraz nie w pełni rozwartych w trybie V. Kąt rozwarcia podczas skanowania w trybie V nie może być większy niż 120⁰.
Konstrukcja układu optycznego skanera musi umożliwiać skanowanie obiektów w trybie płaskim oraz w trybie nie w pełni rozwartym. Kąt rozwarcia księgi przy pracy w trybie V nie może być większy niż 120⁰. 
Skaner musi być wyposażony w minimum 21 calowy, kolorowy monitor do przeglądania rezultatów skanowania.
Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, FireWire, lub USB 3.0
Skaner wyposażony w dotykowy panel sterowania z interfejsem w języku polskim, umożliwiający dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych.
Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami:
a)bezpośrednio na wskazany udział sieciowy,
b)bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP.
Skaner musi być wyposażony w minimum jeden port USB, przeznaczone do podłączania zewnętrznych urządzeń pamięci masowej oraz  umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym.
Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR.
Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera.
Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. Musi także umożliwiać automatyczne usuwanie, ze skanowanego obrazu, perforacji przy skanowaniu kart z segregatorów.
Skaner musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją, realizowaną przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela. W ramach gwarancji zapewnione muszą być:
a)wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości).
b)wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji,
c)dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego skanera

SKANER – funkcjonalności dodatkowe – kryterium – dodatkowo punktowane
Skaner zapewnia bieżący, cyfrowy podgląd skanowanego obiektu na etapie przygotowania do skanowania.
Obszar skanowania co najmniej 380 x 490 mm
Możliwość zapisu plików wynikowych w formatach: TIFF wielostronicowy (bez kompresji i z kompresją bezstratną), PNM, PNG, BMP, PDF wielostronicowy, PDF/A.
Konstrukcja skanera umożliwia skanowanie obiektów w trybie płaskim oraz w trybie V (przy kącie rozwarcia maksymalnie 120⁰), przy czym w każdym z wyżej wymienionych trybów skaner musi umożliwiać skanowanie obu pagin rozwartego dzieła podczas tego samego cyklu skanowania. Rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego obiektu.
Skaner wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z dowolnej stacji komputerowej pracującej w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP i przez HTTP.
Skaner wyposażony w graficzny interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW, umożliwiający dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia.
Urządzenie zapewnia możliwość bezprzewodowego skanowania bezpośrednio na urządzenia mobilne użytkowników (tablet, smartphone) wyposażone w systemy iOS i Android za pośrednictwem wbudowanego punktu dostępowego, bez konieczności logowania się użytkownika w sieci zamawiającego.
Skaner wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału.

Zamawiający przyzna 5 punkty za spełnienie każdego wymogu, wymienionego w grupie SKANER – funkcjonalności dodatkowe.

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0% 
[bookmark: _GoBack]Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 106  z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy).
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