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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Roboty wykończeniowe i instalacje w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach” – znak sprawy FER.271.13.2021.
      Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 2
Zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania :
1. W przedmiarze robót nie ujęto kominów spalinowych wentylacyjnych pod i ponad dachem. Jakie rozwiązania należy zastosować?
2. W przedmiarze nie ujęto czyszczaków - czy będą wykonywane w tym etapie robót?
3. Czy uwzględnione jest obłożenie słupów zewnętrznych klinkierem od strony zieleni?
4. Jaka ma być  technologia wykonania podsufitki wysuniętych części dachu wokół budynku oraz od strony terenów zielonych?
5.  Jaki dokładnie ma być zakres wykonania elementów robót z poz 1.11 przedmiaru:  tarasy, schody, pochylnia ? Według przedmiaru jest to 400 m2 bez rozbicia na poszczególne elementy.
Pozostałe zapytania zostaną dosłane w przyszłym tygodniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1) W ofercie należy uwzględnić kominy spalinowe i wszystkie elementy wentylacji. Zakończenie wentylacji ponad dachem -elementy prefabrykowane ze stali ocynkowanej, malowane.

2) Czyszczaki nie będą wykonywane.

3) Słupy należy wykończyć zgodnie z projektem.

4) Podsufitka drewniana na ruszcie drewnianym wokół budynku. Część dachu wysunięta od strony terenów zielonych zabudowana w analogiczny sposób podsufitką drewnianą. Powierzchnia zabudowy w rozwinięciu dla tej części 280 m2.Podsufitka gr 18 mm felcowana.

5) Zakres podany jest na załącznikach graficznych nr1, nr2
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