**Załącznik nr 11 do SWZ**

**Przedmiar**

|  |
| --- |
| **1. SOR***Kod CPV:*  |
| *1* | *KNR 4-01 0701-11-050**Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegachi spocznikach schodowych**krotność= 1,00* | *16,08 m2* |
| 1. | sufit |  |  |  |  |
| 2. | 3,3\*3,2 | 10,56 |  |  |  |
| 3. | podciąg |  |  |  |  |
| 4. | 4,6\*0,6+4,6\*0,3\*2 | 5,52 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,08 |
| *2* | *KNR 4-01 0426-04-050**Analogia - rozebranie obudowy z płyt g-k.**krotność= 1,00* | *2,07 m2* |
| 1. | 1,9\*0,6+0,3\*(0,6+0,6+1,9) | 2,07 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,07 |
| *3* | *KNR 13-23 0106-08-060**Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu wraz z siatką Rabitza**krotność= 1,00* | *1,27 m3* |
| 1. | 3,2\*3,3\*0,12 | 1,27 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,27 |
| *4* | *KNR 7-12 0103-02-050**Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych,stan wyjściowy powierzchni B**krotność= 1,00* | *11,56 m2* |
| 1. | pręty |  |  |  |  |
| 2. | 3,3\*3,2 | 10,56 |  |  |  |
| 3. | dwuteownik |  |  |  |  |
| 4. | 0,2\*2,5\*2 | 1,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 11,56 |
| *5* | *KNR 7-12 0105-02-050**Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł**krotność= 1,00* | *11,56 m2* |
| *6* | *KNR 7-12 0201-02-050**Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną**krotność= 1,00* | *11,56 m2* |
| *7* | *KNR 7-12 0209-02-050**Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania**krotność= 1,00* | *1,00 m2* |
| *8* |  *AW-050**Izolacje cieplne z pianki PUR gr. 15 cm**krotność= 1,00* | *10,56 m2* |
| *9* | *KNR 4-01 0703-02-050**Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych**krotność= 1,00* | *10,56 m2* |
| *10* | *KNR 00-14 2011-07-050**Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, bez ocieplenia**krotność= 1,00* | *2,07 m2* |
| *11* | *KNR 4-01 0716-04-050**Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na stropach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2**krotność= 1,00* | *16,08 m2* |
| 1. | Pozycja nr.: 1 | 16,08 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,08 |
| *12* | *KNR 2-02U 1134-0101-050**Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)**krotność= 2,00* | *74,08 m2* |
| *13* | *KNR 2-02 0815-06-050**Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.**krotność= 1,00* | *74,08 m2* |
| 1. | 1,5\*3,3+15,9\*0,85\*2+11,9\*2,9+5,52+2,07 | 74,08 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 74,08 |
| *14* | *KNR 2-02 1505-03-050**Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną.**krotność= 1,00* | *74,08 m2* |
| *15* | *KNR 00-23 2612-01-050**Analogia - Montaż blachy nierdzewnej 2 mm do sufitu kołkami, wym. 3,00x1,50 x 2 szt**krotność= 1,00* | *9,60 m2* |
| 1. | 3,0\*1,6\*2 | 9,60 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 9,60 |
| *16* |  *AW-020**Demontaż narożników ochronnych na narożach ścian typu c/s acrovyn SO**krotność= 1,00* | *2,00 szt* |
| *17* | *KNR 4-01 0819-15-050**Rozebranie wykładziny ściennej z płytek**krotność= 1,00* | *2,33 m2* |
| 1. | 0,6\*2,55 | 1,53 |  |  |  |
| 2. | dodatkowe wykruszone płytki- 20 szt |  |  |  |  |
| 3. | 0,2\*0,2\*20 | 0,80 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,33 |
| *18* | *KNR 00-12 0829-01-050**Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej**krotność= 1,00* | *2,33 m2* |
| *19* | *KNR 00-12 0829-06-050**Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą**krotność= 1,00* | *2,33 m2* |
| *20* |  *AW-020**Dostawa i montaż narożników ochronnych dł. 1,2m, szer. 5 cm**krotność= 1,00* | *4,00 szt* |
| *21* | *KNR 4-01 0211-03-050**Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach**krotność= 1,00* | *1,43 m2* |
| 1. | 1,1\*1,3 | 1,43 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,43 |
| *22* | *KNR 2-02 1102-02-050**Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko.**krotność= 1,00* | *1,43 m2* |
| *23* | *KNR 2-02 1102-03-050**Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.**krotność= 3,00* | *1,43 m2* |
| *24* | *KNR 2-02 1604-01-050**Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.**krotność= 1,00* | *18,00 m2* |
| *25* | *KNR 4-01 0535-02-050**Analogia - Rozebranie podestu z blachy nie nadającej sie do użytku**krotność= 1,00* | *2,02 m2* |
| 1. | 0,5\*1,9\*1,9+0,3\*0,7 | 2,02 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,02 |
| *26* | *KNR 4-01 1306-02-020**Analaogia - Demontaż kątownika**krotność= 1,00* | *1,50 szt* |
| *27* | *KNR 2-02 1217-05-040**Montaż kątownika 40x40x4 mm.**krotność= 1,00* | *1,50 m* |
| *28* | *KNR 2-02W 0702-09-050**Analogia - Przekrycia płytami z blachy stalowej, nierdzewnej ryflowanej gr. 4 mm**krotność= 1,00* | *2,02 m2* |
| *29* | *KNR 4-01W 0353-08-050**Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2**krotność= 1,00* | *2,97 m2* |
| 1. | 0,5\*1,1+2,2\*1,1 | 2,97 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,97 |
| *30* | *KNR 2-02W 1040-01-050**Drzwi aluminiowe ciepłe jednoskrzydłowe z naświetlem. Podział skrzydła poziomy, oszklone szybami bezpiecznymi, w dolnej części panel. Wymiar naświetla 1,1x0,5. Z obróbką osadzenia**krotność= 1,00* | *2,97 m2* |
| *31* | *KNR 4-01 0108-13-060**Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składownaie**krotność= 1,00* | *2,09 m3* |
| 1. | 16,08\*0,02+2,07\*0,0012+1,27+1,53\*0,03+1,43\*0,05+2,02\*0,04+2,97\*0,1 | 2,09 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,09 |
| *32* | *KNR 4-01 0108-16-060**Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji**krotność= 15,00* | *2,09 m3* |
| **2. Rehabilitacja***Kod CPV:*  |
| *33* | *KNR 4-01 0426-04-050**Analogia - Demontaż sufitu napinanego**krotność= 1,00* | *94,73 m2* |
| 1. | 2,42\*6,7+2,9\*8,25+2,9\*7,9+4,8\*6,6 | 94,73 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 94,73 |
| *34* | *KNR 00-14 2012-02-050**Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża**krotność= 1,00* | *94,73 m2* |
| *35* | *KNR 2-02 0815-05-050**Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z płyt gk.**krotność= 1,00* | *94,73 m2* |
| *36* | *KNR 2-02 1505-03-050**Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną.**krotność= 1,00* | *94,73 m2* |
| *37* | *KNR 4-01 0811-07-050**Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej**krotność= 1,00* | *7,13 m2* |
| 1. | 0,35\*(1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7) | 4,64 |  |  |  |
| 2. | 0,15\*(1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7) | 1,99 |  |  |  |
| 3. | 1,0\*1,0\*0,5 | 0,50 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,13 |
| *38* | *KNR 4-01 0211-03-050**Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach**krotność= 1,00* | *7,13 m2* |
| *39* | *KNR 4-01 0108-13-060**Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie**krotność= 1,00* | *0,36 m3* |
| 1. | 7,13\*0,05 | 0,36 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,36 |
| *40* | *KNR 4-01 0108-16-060**Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji**krotność= 1,00* | *0,36 m3* |
| *41* | *KNR 00-12 1118-01-050**Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej**krotność= 1,00* | *7,13 m2* |
| *42* | *KNR 2-02U 1130-0101-050**Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5 mm**krotność= 1,00* | *7,13 m2* |
| *43* | *KNR 2-02U 1130-0301-050**Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa)**krotność= 25,00* | *7,13 m2* |
| *44* | *KNR 2-02 1121-05-050**Okładziny schodów z granitu płomieniowanego układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *5,14 m2* |
| 1. | 0,35\*(1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7) | 4,64 |  |  |  |
| 2. | 1,0\*1,0\*0,5 | 0,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,14 |
| *45* | *KNR 2-02 1122-08-040**Analogia - Podstopnice schodów z granitu polerowanego układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek.Cokolik o wysokości 15 cm (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *13,25 m* |
| 1. | 1,7+1,85+2,0+2,5+2,5+2,7 | 13,25 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 13,25 |
| *46* | *KNR 4-04 0804-01-040**Rozebranie balustrad (poręczy schodowych) z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji**krotność= 1,00* | *6,15 m* |
| 1. | 0,9+1,5+0,8 | 3,20 |  |  |  |
| 2. | 0,95+1,05+0,95 | 2,95 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,15 |
| *47* | *KNR 2-02 1208-03-040**Poręcze schodowe zewnętrzne stalowe nierdzewne.**krotność= 1,00* | *6,15 m* |