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	Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle



	PRZEDMIAR ROBÓT

	

	OBIEKT BUDOWLANY 
	

	nazwa 
	Droga powiatowa nr 1402 O w Kędzierzynie-Koźlu , ulica Spacerowa – droga klasy Z

	kategoria obiektu 
	XXV 

	adres 
	Kędzierzyn-Koźle , ul Spacerowa

	jednostka ewidencyjna 
	160301_1 Kędzierzyn-Koźle

	obręb ewidencyjny 
	0091 Sławięcice , 0063 Blachownia

	numer(y) działek 
	1117 , 1118 , 1126 , 601/7 i 601/8 ,601/2 , 601/6 i 1116

	

	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O w Kędzierzynie-Koźlu w celu zwiększenia skrajni drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 137 Katowice –Legnica zlokalizowanym przy ulicy Spacerowej

	

	INWESTOR 

	instytucja
	Powiat Kędzierzynsko-Kozielski

	adres 
	Plac Wolności 13 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle

	

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	PROJEKTANCI 

	Branża drogowa 

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania                 7 grudnia 2022 r.
	Podpis 


NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

a) DZIAŁ ROBÓT :  - 45000000 - 7 Roboty budowlane

b) GRUPY ROBÓT:  - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów budowlanych lub ich  

                                                                   części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

c) KLASY ROBÓT:   - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii   komunikacyjnych i  

                                                                    elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu     

d)     KATEGORIA ROBÓT :   -  45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej 

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa polegać będzie na:

· Obniżeniu niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym , tak , aby uzyskać światło 4,5 m
· Wzmocnieniu podbudowy i nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR5

· Przebudowie odwodnienia pod wiaduktem – montaż odwodnienia liniowego (szczelinowego D=200 mm) z podłączeniem tego odwodnienia do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej

· Przebudowie zjazdów z drogi powiatowej nr 1402 O na wewnętrzne drogi gminne

· Wykonaniu poboczy o szerokości 0,5- 1,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

· Umocnieniu skarp pod wiaduktem kolejowym , płytami betonowymi typu krata , układanymi na podbudowie z chudego betonu

· Wykonanie nawierzchni poboczy na zjazdach na wewnętrzne drogi gminne oraz zjazdów na drogi leśne z kruszywa łamanego.

· Wymianie i uzupełnieniu oznakowania pionowego oraz na wykonaniu oznakowania poziomego (grubowarstwowego) na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej

Zabudowana infrastruktura techniczna w obrębie opracowania: 

· Kanalizacja deszczowa

· Urządzenia i linie energetyczne i telekomunikacyjne służce do obsługi ruchu kolejowego na wiadukcie kolejowym , na działce kolejowej

Nie wyklucza się jednak istnienia sieci uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanych

Zakres robót obejmuje:

· Wytyczenie obiektu

· Rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy drogi
· Rozebranie istniejących wpustów ulicznych
· Wykonanie wykopu  w celu osiągnięcia projektowanych rzędnych drogi
· Wykonanie podbudowy poprzez stabilizację istniejącego podłoża spoiwem hydraulicznym z dodatkiem środka jonowymiennego i doziarnieniem kruszywem łamanym 0/63 mm

· Ułożenie pod wiaduktem kolejowym odwodnienia liniowego , szczelinowego o średnicy D=200 mm i podłączeniu go do istniejącej studni kanalizacji deszczowej

· Ustawienie krawężników drogowych i oporników betonowych na ławie z betonu C12/15

· Ułożenie na zastabilizowanym podłożu podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o grubości 20 cm,

· Wykonanie podbudowy bitumicznej z AC 22 P o grubości 12 cm

· Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej :
· warstwa wiążąca AC16W o grubości 8 cm
· warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm
· Wykonanie poboczy o szerokości 0,5- 1,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

· Umocnienie skarp pod wiaduktem kolejowym , płytami betonowymi typu krata , układanymi na podbudowie z chudego betonu

· Wykonanie nawierzchni poboczy na zjazdach na wewnętrzne drogi gminne oraz zjazdów na drogi leśne z kruszywa łamanego.

· Wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz na wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowego) na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej
· Ustawienie bariery U-12 na likwidowanym  zjeździe na działkę nr 601/6 
· Odmulenie i wyprofilowanie istniejących rowów
Parametry zamierzenia:

· Długość przebudowywanego odcinka drogi objętego opracowaniem –999,0 m

· Szerokość jezdni 6,0 m
Odwóz materiałów z rozbiórki i korytownia  na 1 km

Podstawa wyceny Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR (201 , 405 , 231 , AT03 , AT04)

UWAGA . W WYCENIE UWZGLĘDNIĆ NALEŻY KOSZT UTYLIZACJ MATERIAŁÓW 

Z ROZBIÓRKI

Przedmiar robót

	L.p.
	Podstawa opisu
	Opis / Przedmiar
	Ilość
	Jedn.

	1 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE

	1.1 
	KNR 0201 0119-0300 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.

Krotność: 1,0000
	0,9990
	km

	1.2 
	KNR AT03 0102-0400 
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km

62*6,0+100*6,5+837*6+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)

+27*6+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	6483,4912
	m2

	1.3 
	KNR 0201 0206-0400 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1km. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)

(41*0,38*0,5+61*0,4+15,4*(0,4+0,75)*0,5+35*0,75+44*0,75*0,5)*7,5

Krotność: 1,0000
	628,4625
	m3

	1.4 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	1.5 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - za dalsze 40 cm głębokości

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 8,0000
	8431,4912
	m2

	1.6 
	KNR 0405 0411-0200 
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Krotność: 1,0000
	4,0000
	kpl

	1.7 
	KNR 0405 0316-0300 
	Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm

Krotność: 1,0000
	10,0000
	m

	1.8 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km

((62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15))*0,6

Krotność: 1,0000
	5058,8947
	m3

	1.9 
	KNR 0231 0818-0800 
	Rozebranie słupków do znaków

Krotność: 1,0000
	10,0000
	szt.

	1.10 
	KNR 0231 0703-0300 
	Zdjecie tablic znaków drogowych znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne

Krotność: 1,0000
	13,0000
	szt.

	2 
	 
	OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI

	2.1 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem

(999+27+22)*2*(0,15*0,3+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	141,4800
	m3

	2.2 
	KNR 0231 0403-0500 
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej

(999+27+22)*2

Krotność: 1,0000
	2096,0000
	m

	3 
	 
	PODBUDOWA

	3.1 
	KNR AT03 0201-0200 
	Stabilizacja podłoża cementem do Rm=5 Mpa z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przy użyciu zespołu do stabilizacji

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)

+27*6+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	3.2 
	KNR 0231 0109-0300 
	Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- analogia - podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)

+27*6+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	3.3 
	KNR 0231 0109-0400 
	Podbudowy betonowe bez dylatacji.dodatek za każdy dalszy 1 cm- analogia - podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - za dalsze 3 cm

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)

+27*6+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 3,0000
	8431,4912
	m2

	3.4 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)

+27*6+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	3.5 
	KNR 0231 0114-0600 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - za dalsze 5 cm

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 5,0000
	8431,4912
	m2

	3.6 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	3.7 
	KNR AT03 0204-0100 
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	4 
	 
	NAWIERZCHNIA

	4.1 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	4.2 
	KNR AT03 0301-0300 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	4.3 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)+27*6

+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	4.4 
	KNR AT03 0302-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień

(62+100+837)*8+23*6+2*(10*10-0,25*PI()*10*10)

+27*6+2*(15*15-0,25*PI()*15*15)

Krotność: 1,0000
	8431,4912
	m2

	5 
	 
	ODWODNIENIE

	5.1 
	Analiza własna: 
	Montaż szczelinowego odwodnienia liniowego z krawężnikiem na ławie betonowej

2*39

Krotność: 1,0000
	78,0000
	m

	5.2 
	KNR 0228 0506-0600 
	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z tworzyw dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm

Krotność: 1,0000
	15,0000
	m

	6 
	 
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I REGULACYJNE

	6.1 
	KNR 0201 0520-0100 
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi.

2*37,5*(2+4)*0,5

Krotność: 1,0000
	225,0000
	m2

	6.2 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	12,0000
	szt.

	6.3 
	KNR 0231 0703-0100 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2

Krotność: 1,0000
	16,0000
	szt.

	6.4 
	KNR 0231 0701-0400 
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych fi 60 mm i fi 38 mm.rozstaw słupków 2,5 mm z rur 60 mm

Krotność: 1,0000
	10,0000
	m

	6.5 
	KNR AT04 0204-0100 
	Oznakowanie gładkie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

(30+95+10,5+65+20+20)*0,24+(100+100+100)*0,08

+(25+3+3+3+3+31)*0,12+(9+3+3+9)*0,12+((999-3-3+999-31-3-3-25)+8,5+7,5+11+12,5)*0,24

Krotność: 1,0000
	565,4400
	m2

	6.6 
	KNR 0231 0107-0100 
	Wyrównanie istniejącej budowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - ANALOGIA wyrównanie poboczy

(14,5+14,5+22,5+22,5)*1,0*0,5

Krotność: 1,0000
	37,0000
	m3

	6.7 
	KNR 0231 1403-0500 
	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu.grubość namulu 20 cm

500+400

Krotność: 1,0000
	900,0000
	m

	6.8
	KNR 0231 0816-0400 
	Rozebranie ścianek czołowych i ław betonowych istniejącego przepustu

2*3*2*0,25

Krotność: 1,0000
	3,0000
	m3

	6.9
	KNR 0201 0218-0200 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)- wykop pod uzupełnienie rury pod rozbieraną scianką czołową

1,5*0,5*1,0

Krotność: 1,0000
	0,7500
	m3

	6.10
	KNR 0231 0605-0100 
	Przepusty rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe z kruszywa

1*1,0*0,3

Krotność: 1,0000
	0,3000
	m3

	6.11
	KNR 0231 0605-0800 
	Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o średnicy 60 cm

Krotność: 1,0000
	1,0000
	m

	6.12
	KNR 0231 0605-0500 
	Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

Krotność: 1,0000
	2,0000
	szt.
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