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Załącznik nr 1 do SWZ 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Zadanie częściowe nr 1: 
4 sztuki serwerów Lenovo ThinkSystem SR250 (lub równoważnych) wraz z wyposażeniem o następującej minimalnej konfiguracji:
- serwer rack o wysokości 1U, montowany w standardowej szafie teletechnicznej za pomocą szyn beznarzędziowych (w komplecie),
- 1 procesor 8-rdzeniowy, 64-bitowy, 16-wątkowy o wydajności nie niższej niż 17000 punktów Average CPU Mark, maksymalne TDP 65W
- 32GB pamięci RAM
- sprzętowy kontroler macierzowy PCIe 12Gb obsługujący RAID-0, RAID-1
- możliwość zainstalowania do 8 sztuk dysków twardych typu hot-swap 2,5’’ od frontu
- dwa dyski twarde hot-swap 6Gb SATA SSD 240GB
- możliwość obsadzenia dwóch slotów PCIe 8x, w tym jednego Low Profile i jednego Full Height
- dwa interfejsy sieciowe wbudowane 1Gb, w formie RJ-45
- dwa interfejsy sieciowe 10Gb w formie SFP+, na karcie sieciowej w jednym ze slotów PCIe wraz z kompatybilnymi modułami SFP+ 10GB LR  (nie muszą pochodzić od tego samego producenta)
- pojedynczy zasilacz o mocy nie większej niż 450W, wraz z kablem zasilającym 230V
- możliwość zdalnego zarządzania za pomocą platformy XClarity Controller Advanced/Enterprise
- szyny montażowe beznarzędziowe do standardowych szaf teletechnicznych rack 19’’
- minimum 3 lata gwarancji on-site
Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązań równoważnych, ale wymaga aby w ramach oferty ująć koszty integracji z używaną przez Zamawiającego platformą XClarity oraz przeszkolenie 4 pracowników w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji rozwiązania alternatywnego.
Wskazanie powyższej specyfikacji podyktowane jest rozbudową posiadanej już przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej i koniecznością zachowania kompatybilności urządzeń.
Zadanie częściowe nr 2: 
2 sztuki urządzeń do cyfrowej transmisji danych - Firewall SRX340 (lub równoważne) wraz 
z elementami montażowymi do standardowej szafy teletechnicznej RACK 19’’. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale z uwagi na użytkowane urządzenia SRX240 
i posiadaną wiedzę i kompetencje wymaga, aby oferta zakładająca urządzenie równoważne zawierała 4 moduły SFP z nim kompatybilne obejmowała przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi rozwiązania alternatywnego w wymiarze nie krótszym niż 32 godziny zegarowe, w siedzibie Zamawiającego. Urządzenia muszą być objęte minimum 1-rocznym kontraktem serwisowym typu 5x8xNBD. Urządzenia muszą zapewniać następujące parametry:
- Interfejsy: 8 x 1Gbe + 8 x SFP
- 4Gb RAM
- 1 slot SSD      
- montaż w standardowej szafie teletechnicznej RACK 19’’
- Firewall performance (max): 4.7 Gbps
- IPS performance: 400 Mbps
- VPN performance: 733 Mbps
- Maximum concurrent sessions 256 000
- obsługa IPv4, IPv6, routingu statycznego i dynamicznego (RIP1/2, OSPF, IS-IS, BGP, 
IGMP1/2, PIM SM/DM).

Zadanie częściowe nr 3: 
a) 2 sztuki kart sieciowych LOM 7ZT7A00547 lub równoważnych minimum 3 lata gwarancji
b) [bookmark: _GoBack]2 sztuki dysków twardych Multi Vendor 1,92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD lub równoważnych, minimum 3 lata gwarancji
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