Załącznik nr 10                                                                                                                                                                                                             
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4
(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Pokrzwnicy
	L.P
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	PROPOZYCJE WYKONAWCY

	1
	Warunki ogólne
	

	1.1
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać  minimalne  wymagania 
wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie:
	

	
	ustawy  „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),
	

	
	- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej 
, ( Dz. U. z 2019 r., poz 594).
	

	
	- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
	

	1.2
	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). 

Świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej  na dzień odbioru samochodu.
	

	
1.3
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej . 
Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „ OSP Pokrzywnica” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego oraz herb jednostki. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.
	

	2
	Podwozie z kabiną
	

	2.1.1
	Podwozie z roku produkcji  min 2024
Nadwozie z roku produkcji min 2024
	Podać rok produkcji podwozia 
Podać rok produkcji nadwozia

	2.1.2
	Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 240 kW.
 
	Podać, typ i model podwozia
Podać moc zastosowanego silnika

	2.1.3
	Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta

	Podać producenta podwozia


	
	
	Podać producenta silnika


	2.2
	Pojazd musi spełniać minimalne  wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1).
	

	2.3
	Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).
	

	2.4
	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego
	

	2.5
	Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 

1) Na dachu kabiny zamontowana, opływowa, dopasowana do szerokości dachu, belka sygnalizacyjna wykonana w obudowie z poliwęglanu,  posiadającą homologację CLASS 2 . Belka wbudowana w nakładkę-nadbudowę kompozytową dachu ,dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. 
W belce zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Pośrodku  dachu kabiny zamontowana lampa  z podświetlanym napisem „Straż”.

2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia ,zamontowane w tylnej górnej  części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Nie dopuszcza się lamp wystających poza obrys gabarytowy pojazdu.
3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, 
4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.  
5)w zasięgu kierowcy, zamontowany  niezależny włącznik (przycisk-trzyfunkcyjny),  do bezpośredniego, szybkiego  uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych  i dźwiękowych,, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji.
6) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy -minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny , na min. 1 pozycję.
7) Niezależny sygnał pneumatyczny, włączany  dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca  dowódcy i z miejsca  kierowcy
[bookmark: _Hlk68769396]8) w zasięgu dowódcy/kierowcy -dodatkowy włącznik, umożliwiający przeprowadzenie retransmisji radiowej  z telefonu na system rozgłoszeniowy  samochodu, umożliwiający podawanie dodatkowych komunikatów na zewnątrz
  samochodu , poprzez Bluetooth, na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu.

	










	2.6
	Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki:
	

	
	układ jezdny 4x4-ze  stałym załączeniem napędu  4x4.
Wyposażony w blokady sterowane z kabiny:
-mechanizmu różnicowego osi przedniej,- mechanizmu różnicowego międzyosiowego, -mechanizmu różnicowego osi tylnej

- Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów
-Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kołami podwójnymi na osi tylnej, 
 -obręcze kół min 22,5” 
- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne:
- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów
-Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 6
-Zbiornik paliwa min.150 l .  
-Samochód musi być wyposażony w tempomat.
-Światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi
	

	
	pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe
W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia, (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia
	

	
	układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS   
	

	2.7
	Pojazd w wyposażony urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu ,w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym.
 Na zderzaku w części środkowej zamontowany, podest-o wymiarach ok.  900x280 mm. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie 
i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu.
Pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery z biegiem wstecznym.
	

	2.8
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w   bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
Siedzenia pokryte materiałem  łatwo zmywalnym , o zwiększonej odporności na  ścieranie-typu skaj
Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. 
Poręcz do trzymania dla załogi.
Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.
Dodatkowo wymaga się
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz po obu stronach w części załogowej
- elektrycznie sterowane lusterka główne  po stronie kierowcy i dowódcy
-listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wejściowymi i wyjściowymi do kabiny załogi. 
-Dodatkowo zamontowane lampy doświetlające, stopnie ,zamontowane w dolnej części drzwi
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej
- wywietrznik dachowy
- przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą  kabiny   zespolonej minimum 1450mm
- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała 
- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela.

W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych i latarek, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów  i latarek oraz miejsce na hełm kierowcy.

Szafka kabinowa dla załogi ,zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę  z podziałem na min 5części. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp.

Na szafce kabinowej montaż 4 latarek z ładowarkami  i  4 radiotelefonów z ładowarkami z dwoma gniazdami do zapalniczek (latarki z ładowarkami oraz radiotelefony z ładowarkami dostarcza Wykonawca).

Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w  oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy. 
Przestrzeń pomiędzy kabiną a nadwoziem pojazdu, zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki
	

	2.9
	W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 
Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:
· Montaż radiotelefonu z ładowarką
· Montaż kamery termowizyjnej z ładowarką
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym 
· sygnalizacja załączonego gniazda ładowania- z alarmem świetlnym i słownym 
· sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym i słownym
zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”,  „wysunięty maszt”, ”otwarta skrzynia”
 Zainstalowany alarm słowny z opcją włączania i wyłączania w zależności od sytuacji w akcji.
· zainstalowane sygnalizacje i informacje  muszą być skuteczne w przekazywaniu danych świetlnych i słownych
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek
· sterowanie zraszaczami  
· sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy
· kontrolka włączenia autopompy
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
· wskaźnik  niskiego  ciśnienia
· wskaźnik  wysokiego  ciśnienia 
	

	2.10
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3200 mm

Zamawiający dopuszcza pojazd z wpisem na świadectwie dopuszczenia z wyższą wysokością ,pod warunkiem, że wymagana wysokość zostanie dostosowana do potrzeb Zamawiającego, i będzie  mieścić się w parametrach określonych w SWD

	

	2.11
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów  z zewnętrznego źródła 230 VAC,  zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie  pneumatycznym z sieci  zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m. Umieszczona  po lewej stronie.  Ładowarka zamontowana na samochodzie.
	

	2.12
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
	

	2.13
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe).
	

	2.14
	Hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją elektryczną i pneumatyczną do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton
	

	2.15
	Kolor pojazdu: 
- nadwozie samochodu – RAL 3000,  
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, 
- błotniki i zderzaki – białe
	

	3
	Zabudowa pożarnicza
	Propozycje Wykonawcy

	3.1.1
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję:
-konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych.
-poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych,
-całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi 
  zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. 
- Dopuszcza się ramę pośrednią wykonana z materiałów kompozytowych.
	

	3.1.2
	Wewnętrzne pionowe poszycia skrytek wyłożone  anodowaną  gładką blachą aluminiową.
Spody schowków  wyłożone gładką blachą  nierdzewną, lub kwasoodporną, odporną na uszkodzenia mechaniczne
	

	[bookmark: _Hlk125279077]3.2
	Drabinka jednoczęściowa, ułatwiająca wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części zabudowy, zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.

	

	3.3
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty”.
	

	3.4
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.
	

	3.5

	Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach, wewnątrz każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  skrytki. 
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z:
- listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad żaluzjami na całej długości nadwozia, do oświetlenia bocznego z obu stron  nadwozia i oświetlenia podestów, zapewniające bezpieczeństwo obsługi.
 -oraz trzech dodatkowych lamp bocznych z soczewkami do oświetlenia dalszego pola pracy, zamontowanych nad każdą żaluzją (wbudowanych w kompozytowe balustrady boczne dachu). 
Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe, z kabiny kierowcy, i z przedziału autopompy
Przy cofaniu pojazdu, po załączeniu biegu wstecznego, automatyczne załączenie całości oświetlenia zewnętrznego zabudowy.
Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.
	

	3.6
	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. 
W kabinie zainstalowany włącznik do  załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania  oświetleniem z tablicy autopompy.
	

	3.7
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”.  
-Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi.
 Podesty po otwarciu równe na całej długości.
-Wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające , żółte lub  pomarańczowe , umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu, załączane po otwarciu podestu.
-Dolne podesty odchylane ,powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.  
	

	3.8
	Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, zapewniającej  dodatkową przestrzeń na przewożenie sprzętu. Poprzecznie do osi pojazdu, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony  nadwozia.
Środkowa część wyposażona w półki z regulacją wysokości.  
Środkowa część o szerokości przelotu z obu stron, po min 1100 mm. 
W przednim przedziale zapewnione miejsce dla przewożenia podestu ratowniczego. 
Preferowane. Im większy ten parametr tym lepiej dla Zamawiającego, nie należy go więc zmniejszać  tylko zwiększać.
W przednich skrytkach po obu stronach nadwozia, z lewej i prawej strony, wymagane wykonanie i zamontowanie, na całą wysokość i szerokość  skrytki, dwóch dużych obrotowych, otwieranych regałów, o takiej samej szerokości  z lewej jak i z  prawej strony, wyposażonych w regulowane półki.
 Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej środkowej przelotowej części nadwozia wyposażonej w półki z regulacją wysokości

Regał obrotowy umożliwia dostęp do  zamontowanego sprzętu z 3 stron po otwarciu.
W przedziale przelotowym, zamontowane min.4 pojemniki-skrzynki wykonane z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220mm, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi.
Wszystkie półki w zabudowie wykonane  w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.
	



	3.9
	W nadwoziu, montaż w lewej środkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regału obrotowego, dwustronnego, na całą wysokość i szerokość skrytki. 
Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu  spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do montażu podręcznego sprzętu burzącego tj, łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, nożyce do drutu, hooligany, itp 

W nadwoziu, montaż w prawej środkowej skrytce, mocowań na węże tłoczne -Ø75-min 8szt i  -Ø52-min10 oraz montaż w górnej części skrytki min. 2 pojemników-skrzynek wykonanych z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi.

Półka na pakiet wężowy  - lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym.
	

	3.10
	Balustrady-relingi , boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, z niezbędnymi elementami  barierki rurowej, o wysokości min 200 mm. Na dachu, w barierce-relingu  od strony wewnętrznej, w elementach rurowych,  zamontowane min. 4 listwy LED o min. 500mm długości, do oświetlenia powierzchni ,dachu pojazdu z wewnętrznej, lewej i prawej strony. 
Natomiast od strony zewnętrznej  wbudowane w balustrady po trzy dodatkowe lampy na stronę  nad każdą żaluzją do oświetlenia dalszego pola pracy.

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie uwzględniające wymagane parametry , wyżej wymienione.

Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach min.  2600x550x200mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty  na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym
	

	3.11
	Autopompa dwuzakresowa klasy min. A16/8 - 2,5/40.

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu.
Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia
- działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka
- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy
- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego.
-zawór główny układu autopompy  Ø110-sterowany mechanicznie- ręcznie
-nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia ,odwodnienia ich
 bez konieczność ściągania pokrywy nasady

W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
-manowakuometr
-manometr niskiego ciśnienia
-manometr wysokiego ciśnienia 
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
-miernik prędkości obrotowej wału pompy
-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne)
-kontrolka włączenia autopompy
-licznik czasu-pracy autopompy

W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:
- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, 
z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
W przedziale autopompy należy ,zamontować dodatkowy głośnik  z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną w kabinie, umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.
	

	3.12
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
	

	3.13
	Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej  stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.
	

	3.14
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	3.15
	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów.  
	

	3.16
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed  zamarzaniem.
	

	3.17
	W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
	

	3.18
	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.  
	

	3.19
	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 3 m3 .Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika
Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania.
	

	3.20
	Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	

	3.21
	Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75  umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.  
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:
-nasada wodna zasilająca kolor niebieski
-nasada wodna tłoczna kolor czerwony
-nasada środka pianotwórczego kolor żółty
	

	3.22
	Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza 
Szybkie natarcie umiejscowione na poziomie dolnym, w prawym tylnym schowku 
Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.  
	

	3.23
	Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l /min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. 
Działko wyposażone w elektrozawór ,zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy, 
Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Działko na szybkozłącze.
	

	3.24
	Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy
	

	3.25
	Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm  zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów 
min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”.
Dodatkowo wymagane:
- obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony
- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania 
- możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu  i sterowania  masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji niepełnego wysunięcia podczas pracy.
Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg min 100m) oraz szerokokątną .
Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw” doświetlającą  pod masztem” -doświetlającą dach, przy rozłożonym maszcie .

-wymagane przewodowe sterowanie masztem.
-wymagane także bezprzewodowe sterowaniem masztem-o zasięgu min.50m w terenie otwartym.
- wymagane alternatywne zasilanie masztu z agregatu prądotwórczego 230V.

	

	3.26
	Samochód należy wyposażyć w : 

-  montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m,  z hakiem, 

- Lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe o średnicy  min Ø 180 mm - 4szt, zamontowane  na lekkim orurowaniu aluminiowym, anodowanym,  profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min 1800mm i średnicy rury min. Ø60mm , mocowane  z przodu  pojazdu.

- Montaż z przodu pojazdu, sygnałów nisko tonowych z generatorem-zintegrowanych  z podstawowym  systemem pojazdu  uprzywilejowanego,  z 2głośnikami. W  kabinie w zasięgu kierowcy i dowódcy ,zamontowany włącznik do sygnału na niskie tony, służących do  ostrzeżenia innego kierującego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego.
 Fala akustyczna która emituje falę rezonansu,  oddziałuje na zmysły i postrzeganie sytuacji drogowej przez innych współuczestników ruchu drogowego.

- Moduł sanitarny, wysuwny zamontowany w tylnym lewym schowku bocznym -z wysuwną paletą na sprzęt sanitarny  z doprowadzoną wodą i urządzeniem do przedmuchu powietrza oraz  sprężonym powietrzem, z przewodem spiralnym z końcówką „pistoletową”, miejscem na podstawowe środki czystości , w schowku bocznym  

- Uchwyt na pachołki z tyłu nadwozia po lewej stronie u góry 

- 2 szt. podwójnych gniazd USB-5V. Zamontowane w kabinie (na podszybiu i na podeście pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy)

- Antena helikalna-krótka 

- dodatkowa przetwornica  napięcia 12V/230V o mocy ciągłej min. 1500 W   z (miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. 

- Dodatkowo niezależny sygnał pneumatyczny, włączany   włącznikiem dostępnym w przedziale autopompy 

- Odbiornik pozycjonowania satelitarnego z zestawem map drogowych Polski z możliwością podłączenia do sieci GSM.

	

	4
	Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem
	Propozycje Wykonawcy

	4.1
	Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”

-Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem     na etapie realizacji zamówienia z uwzględnieniem wcześniejszych wymagań  Zamawiającego


-Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym  sprzętem  
     do zamontowania.  Montaż sprzętu  na koszt wykonawcy
	

	4.2
	Wykaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dostarczanego przez Wykonawcę:
1. Aparaty powietrzne wraz z butlami kompozytowymi o pojemności minimum 6,8 l oraz czujnikiem bezruchu. Aparaty powinny być wyposażone w  maski pełnotwarzowe z odpornymi na zadrapania wizjerami z możliwością rozbudowy o system komunikacji radiowej oraz kamerę termowizyjną, ponadto w regulowany stelaż. W kompletach powinny znajdować się pokrowce na maski i butle. Aparaty powinny być wyposażone w manometr analogowy – 6 kpl
2. Zapasowe butle do aparatów powietrznych powinny być tej samej firmy co będące na wyposażeniu samochodu aparaty powietrzne - butle wykonane z materiałów kompozytowych – 4 szt.
3. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym i uprzężą  umożliwiająca pracę w podwieszeniu - 2 szt.
4. Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem klasa minimum 1 (wg PN-EN 81-5) – 1 szt.
5. Kalosze do brodzenia wysokie lub biodrowe – 2 para
6. Motopompa pływająca  o wydajności minimum przy 2 bar. 500 l/min. Moc silnika min. 3,2 kW, zbiornik paliwa minimum 4,5 l, waga max. 30 kg, świadectwo dopuszczenia CNBOP– 1 szt.
7. Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W75- 20- ŁA  – 8 szt.
8. Pożarniczy wąż tłoczny do pomp  W52 – 20 - ŁA  – 10 szt.
9. Pożarniczy wąż ssawny A lub B- 110-2500-Ł  – 4 szt.
10. Kasety na węże – 2 szt.
11. Przełącznik 110/75 aluminium  – 1 szt.
12. Przełącznik 75/52 aluminium  – 2 szt.
13. Rozdzielacz K-75/52-75-52- 1 szt.
14. Smok ssawny prosty fi 110 – 1 szt.
15. Pompa zanurzeniowa o napędzie elektrycznym wyposażona w kabel elektryczny min. 20 mb z wodoszczelną wtyczką (IP 68), waga max 24kg, silnik jednofazowy, wydajność min. 500l przy 1bar. – 1 kpl.
16. Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem – 1kpl.
17. Urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej ZW52 – 2 szt.
18. Prądownica wodna uniwersalna fi 75 PW 75/R – 1 szt.
19. Prądownica ROSENBAUER RB 101EN lub równoważny– 1 szt.
20. Prądownica ROSENBAUER RB 100EN z łamanym przegubem lub równoważny – 1 szt.
21. Wytwornica piany Q15 z manometrem i zaworem
22. Prądownica pianowa S-2 (PP2) z zaworem– 1 szt. 
23. Prądownica pianowa S-4 (PP4) z zaworem– 1 szt.
24. Prądownica pianowa z własnym zbiornikiem poj.5 l – 1 szt.
25. Stojak hydrantowy B/BB – 1 szt.
26. Klucz do hydrantu podziemnego  – 1 szt.
27. Klucz do hydrantu nadziemnego  – 1 szt.
28. Klucz do łączników A/BC  - KW – 2 szt.
29. Klucz do pokryw studzienek – KW – 1 szt.
30. Pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem – 1 szt.
31. Linka do węży ssawnych  – 1 szt.
32. Mostek przejazdowy drewniany 52/75/52 – 2 szt.
33. Siodełko wężowe fi75 – 1 szt.
34. Drabina wysuwna trzyprzęsłowa  DNW3080/3 – 1 szt.
35. Drabina nasadkowa drewniania DN 2,7m – 2 szt.
36. Lina statyczna SLR 20 i SLR 30 – 4 szt.
37. Pilarka łańcuchowa ratownicza STHIL MS 462 C-MR lub równoważny łańcuch z płytkami ze stopu węglowego przeznaczony do cięcia blachy, papy, bram rolowych  – 1 szt.
38. Łańcuch i prowadnica do cięcia drewna – 1 kpl.
39. Przecinarka do stali i betonu TS 420 STIHL (tarcza korund 350) lub równoważny– 1 szt.
40. Tarcza do betonu 350x20x4,0mm – 2 szt.
41. Tarcza korundowa do stali 350x4x20 – 2 szt.
42. Tarcza ratownicza  – 1 szt.
43. Wentylatora oddymiający z możliwością generowania piany lekkiej o napędzie elektrycznym jednofazowym o mocy min. 2 kW, kabel przyłączeniowy klasy IP 68, średnica wentylatora min 20 cali, natężenie przepływu powietrza min. 30000 m3/g, płynna regulacja obrotów– 1 szt.
44. Topór strażacki ciężki L 90 cm, trzonek drewniany – 1 szt.
45. Bosak lekki ze stylem skł. aluminiowym 4m – 1 szt.
46. Bosak podręczny – 1 szt.
47. Hooligan 91cm (końcówka standardowa)- 1 szt.
48. Nożyce do cięcia prętów 600mm / 10mm – 1 szt.
49. Młotek kowalski 5,0 kg włókno szklane – 1 szt.
50. Siekiera 2,0 kg włókno szklane – 1 szt.
51. Szpadel hartowany z metalowym trzonkiem prosty – 2 szt.
52. Łopata piaskowa hartowana z metalowym trzonkiem – 1 szt.
53. Łopata szufla wzmacniana z metalowym trzonkiem – 1 szt.
54. Widły gospodarcze 4 zębne trzonek metalowy – 1 szt.
55. Szczotka ulicznica 50cm z trzonkiem - 1 szt.
56. Gaśnica proszkowa GP-6X ABC/E PLUS – 2 szt.
57. Koc gaśniczy typ: ECST 100 – 1 szt.
58. Sorbent  - 20kg – 1 opak.
59. Dyspergent (odtłuszczacz) kanister10 L – 1 szt.
60. Spryskiwacz (do podawania dyspergentu)  7,5 l – 1 szt.
61. Agregat prądotwórczy o mocy min. 5 kW  dostosowany do pracy z pozostałym wyposażeniem elektrycznym znajdującym się na wyposażeniu samochodu umożliwiający jednoczesną pracę reflektorów i jednego urządzenia – 1 szt.
62. Przedłużacz 230V/25m IP 67 – 1 szt.
63. Przedłużacz 400/230V o dł. min 20 m na zwijadle – 1 szt.
64. Latarka SURVIVOR/Nigstick LED ATEX z ładowarką  lub równoważne – 4 szt.
65. Lampa ostrzegawcza drogowa LED – 2 szt.
66. Taśma odgradzająca miejsce akcji rolka 500m – 1 rolka
67. Pachołek drogowy ostrzegawczy 50cm – 6 szt.
68. Lizak odblaskowy do kierowania ruchem z podświetleniem – 2 szt.
69. Detektor prądu przemiennego AC Hotstick lub równoważny – 1 szt.
70. Kamera termowizyjna Flir K33 lub równoważna – 1 szt.
71. Miernik wielogazowy Altair 4XR CH4, O2, H2S, CO, EX lub równoważne– 1 szt.
72. Zestaw PSP-R1 z wyposażeniem kompletnym - czerwiec 2021, typu plecak– 1 szt.
73. Kanister metalowy min. 5l kolor zielony – 1 szt.
74. Hol sztywny – 1 szt.
75. Stojak do taśmy – 10 szt.
76. Motorola 4600 E z ładowarką samochodową + 2 mikrofony z głośnikami lub równoważny– 5 szt.
77. Ubranie strażackie model USC 4 (typ 3 ciężki) – 2 szt.
78. Kamizelka 150 N AQ pneumatyczna – 6 szt.
79. Rzutka standardowa  z liną fi 6mm – 1 kpl.
80. Trójkąt ratowniczy  DX 302 – 1 kpl.
81. Zbiornik wodny  2500l  AT509 – 1 szt.
82. Drabina słupkowa S-3, 1 m drewniana – 1 szt.
83. Statyw bezpieczeństwa TM9-N – 1 szt
84. Lina alpinistyczna  10,5mm 25m – 1 szt.
85. Trójnóg ratowniczy – 1szt.
86. Zaczep taśmowy AZ900 – długość 120cm – 10 szt.
87. Bloczek ratowniczy – 1 szt.
88. Zatrzaśnik AZ017 – 10 szt.
89. Worek typu jaskiniowego 42 l żółty AZ 011N – 1 szt.
90. Najaśnica, TWIN II 36000lm z akum i ładowarką – 2 kpl
91. Detektor promieniowania jonizującego – 1 szt.
92. Płachta gaśnicza 8X6m wielorazowego użytku – 2 szt.
93. Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składający się co najmniej z następujących elementów:                                                                          
- pompa hydrauliczna SR20PC2
- nożyce hydrauliczne CU5050
- rozpieracz teleskopowy TR5350-LP
- rozpieracz kolumnowy RA5331
- Wąż hydrauliczny C 10 ZU CORE
- Wąż hydrauliczny C 10 OU CORE
- Wyważacz do drzwi z pompką ręczną wężem hydraulicznym o dł. 3 m umieszczony w walizce z tworzywa
- przecinak do pedałów HMC 8 U w walizce
- wspornik progowy do rozpieracza kolumnowego
- zestaw podkładek i klinów do stabilizacji
- osłona zabezpieczająca poszkodowanego w trakcie działań ratowniczych
- pokrowiec zabezpieczający poduszkę kierowcy
- stanowisko narzędziowe 2000x2500 mm
- nóż do szyb
- wspornik krzyżowy kokpitowy
- zestaw do stabilizacji pojazdu w skład, którego wchodzi: podpora PT – 1200 2 szt. ,szybka stabilizacja SW350 2 szt., klin schodkowy 2 szt., szakla mała 2 szt., zawiesie 1 m 2 szt., pas transportowy 5 m z grzechotką  2 szt.
- podest ratowniczy o min. wymiarach dł. 1,70 m szer. 0,80 m wys. od 0,70 m do 1,30 m
- zestaw poduszek Vetter I „BASIC” ( w zestawie poduszka V12 -2  szt., reduktor butli 200/300 bar – 1 szt., sterownik podwójny Air CU – 1 szt., wąż napełniający 5 m – 2 szt.
- zestaw narzędzi MAKITA 18V – standard (w skład zestawu wchodzi: akumulatorowa wkrętarka udarowa, akumulatorowa 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa, akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa, akumulatorowa szlifierka kątowa, akumulatorowa piła posuwowa, 3 akumulatory BL 18V/5,0 Ah), ładowarka, latarka. Zestaw zapakowany w walizkę lub torbę.


UWAGA: Zamawiający podając w pkt. 93 nazwę i typ modelu sprzętu kierował się posiadanym już na wyposażeniu jednostki sprzętem, który winien ze sobą współpracować. 


	

	5
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	Propozycje Wykonawcy

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu okresem gwarancji. 
Kryterium punktowane: gwarancja na przedmiot zamówienia:
24 miesiące – 0 pkt.
36 miesięcy – 40 pkt.
W ramach gwarancji Zamawiający wymaga minimum 2 przeglądów zabudowy pożarniczej – ostatni przegląd wykonany 60 dni przed końcem gwarancji.
Zamawiający wymaga min. 2 przeglądów podwozia w autoryzowanym serwisie ASO producenta podwozia.
	

	5.2
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 

- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
- aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, 
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 
- samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa
- samochód wydany z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego pojazdu oraz jazdy w terenie.

	

	Uwaga:
 -Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”   
  - Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując  oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję   rozwiązania lub zapis „spełnia”.
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