


Rawicz, dnia 29.10.2026 r.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
ul. Mikołaja Kopernika 4
63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.46.2026
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie chodnika - ETAP II.

	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając 
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Pozycja nr 29 kosztorysu ofertowego obejmuje do wykonania oznakowanie aktywne (znak D6 kompletny) – 2 szt. Prosimy o doprecyzowanie parametrów i opisu znaków a także udostepnienie schematów Czy znaki aktywne mają być wpięte bezpośrednio do lamp? Czy mają być z odrębnym zasilaniem solarnym?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Projektowane znaki aktywne D-6 należy podłączyć bezpośrednio do układu zasilania lamp hybrydowych doświetlających przejście dla pieszych. Zgodnie z opisem pozycji nr 30 kosztorysu ofertowego lampy mają być przystosowane do montażu znaków aktywnych D-6. Nie przewiduje się odrębnego zasilania solarnego dla znaków. Rodzaj oraz lokalizację znaków aktywnych przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu (PSOR), na rys. nr 2 „Plan sytuacyjny”. Należy zastosować znaki D-6 wyposażone w lampy ostrzegawcze, zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi w tym opracowaniu.





Pytanie nr 2
Pozycja nr 30 kosztorysu ofertowego obejmuje do wykonania doświetlacze przejścia dla pieszych – lampa hybrydowa solarno – wiatrowa przystosowana do montażu znaków aktywnych D-6 – 2 kpl. Prosimy o doprecyzowanie parametrów i opisu wymagalnych doświetlaczy a także udostepnienie schematów
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Szczegółowe parametry doświetlaczy przejścia dla pieszych określono w specyfikacji technicznej nr D-07.07.01 „Oświetlenie dróg”, w szczególności w pkt 2.4 „Materiały podstawowe”. Przewidziano zastosowanie lamp hybrydowych z zasilaniem solarno-wiatrowym, obejmujących m.in. słup o wysokości 6,0 m, oprawę LED o mocy 36 W i strumieniu świetlnym 3600 lm, turbinę wiatrową o mocy 100 W, panel fotowoltaiczny o mocy 160–180 W oraz akumulator żelowy o pojemności 100 Ah. Wysokość całkowita zestawu wraz z panelami i turbiną wynosi 7,5 m. Schemat rozwiązania dołączono do dokumentacji DZ jako rys. nr 7 „Schemat oświetlenia hybrydowego”. Do wyceny oraz wykonania robót należy przyjąć kompletny zestaw zgodny z wymaganiami wskazanej specyfikacji oraz dokumentacją projektową, przystosowany do montażu i zasilania aktywnego znaku D-6.
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