**AWF Kraków**

**al. Jana Pawła II 78**

**31-571 Kraków**

**Znak sprawy: K-2.381/05/2019/4** Kraków dnia: 2019-04-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba   
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**,   
pn.: **Utwardzenie terenu pod zaplecze szatniowo - socjalne boiska piłkarskiego wraz   
z dostawą i montażem kontenerów - 1 zestaw**.

Treść wspomnianych pytań i stanowisko Zamawiającego jest następujące :

**Pytanie nr 1:** Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 9.05.2019. Prośba moja podyktowana jest dniami ustawowo wolnymi od pracy, a także dniami wolnymi od pracy AWF Kraków zamieszczonymi w SIWZ.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert   
na dzień 09.05.2019 roku na godzinę 10:00. Termin otwarcia ofert: 09.05.2019 roku godzina 10:30. W związku z powyższym prosimy zwrócić uwagę, aby wadium było złożone na cały okres związania ofertą – 30 dni licząc od dnia 09.05.2019 roku.

**Pytanie nr 2:** Czy do wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź nr 2:** Nie. Zamawiający zgłosił prace związane z utwardzeniem terenu   
na podstawie art. 30 związku z art. 29 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

**Pytanie nr 3:** Czy do wykonawcy należy uzyskanie ewentualnego pozwolenia   
na użytkowanie?

**Odpowiedź nr 3:** Nie.

**Pytanie nr 4:** Proszę o potwierdzenie, że do wykonawcy należy wykonanie obiektu sanitarno-szatniowego (6m x 9m) zaś pozostałe obiekty przedstawione na udostępnionych rysunkach nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź nr 4:** W ramach zamówienia będzie dostawa i montaż tylko 1 zestawu szatniowo-sanitarnego ( 6 m x 9 m) składającego się z dwóch modułów szatniowych   
i jednego modułu sanitarnego.

**Pytanie nr 5:** Proszę o potwierdzenie, że do wykonawcy należy wykonanie pełnego utwardzenia terenu pod wszystkie - (ogłoszone w tym przetargu oraz planowane   
w przyszłości) obiekty modułowe.

**Odpowiedź nr 5:** Wykonawca wykona w ramach zamówienia utwardzenie terenu pod wszystkie zestawy - zgodnie z projektem zagospodarowania - rys. 01 architektura ogłoszone w tym przetargu oraz planowane w przyszłości.

**Pytanie nr 6:** Proszę o informację, czy przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, oraz elektryczne mają zostać doprowadzone tylko pod obiekt sanitarno - szatniowy czy również   
do planowanych w przyszłości obiektów?

**Odpowiedź nr 6:** Wykonawca wykona w ramach zamówienia przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, oraz elektryczne do wszystkich zaprojektowanych zespołów sanitarno-szatniowych tj. realizowanego 1 zestawu oraz pozostałych nie realizowanych w tym zamówieniu.

**Pytanie nr 7:** Proszę o potwierdzenie, że do wykonawcy należy wykonanie pełnej instalacji drenażu wokół całego nowoprojektowanego utwardzenia terenu.

**Odpowiedź nr 7:** Wykonawca wykona w ramach zamówienia pełny zakres drenażu wokół całego nowoprojektowanego utwardzenia terenu.

**Pytanie nr 8:** Proszę o wskazanie, który numer (1,2,3,4) odpowiada obiektowi sanitarno-szatniowemu? Rysunek E-01 - elektryka.

**Odpowiedź nr 8:** Na rysunku nr E-01 - plan zagospodarowania terenu sieci elektryczne oznaczony jest on nr 4.

**Pytanie nr 9:** Proszę o informacje, z jakiego powodu zostało zaprojektowane tak znaczne utwardzenie terenu pod planowanymi obiektami? Przy prostych warunkach gruntowych proponujemy wykonanie typowego fundamentu w postaci stopy fundamentowej - podpierającej pojedynczy moduł w sześciu punktach.

**Odpowiedź nr 9:** Teren utwardzany został naruszony w trakcie wykonywania przyłącza kanalizacji sanitarnej - studnie K i Ki - rys. 1 instalacja wod-kan plan sytuacyjny oraz   
z uwagi na zaleganie gruntów nasypowych do głębokości ok. 1,0 m.

**Pytanie nr 10:** Proszę o możliwość zastosowania blachy płaskiej 2,5mm spawanej   
do konstrukcji zamiast blachy trapezowej. (konstrukcja stropodachu).

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiennie blachy płaskiej o gr. 2,5 mm spawanej do konstrukcji zamiast blachy trapezowej (konstrukcja stropodachu).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**Zastępca Kanclerza AWF w Krakowie**

**mgr inż. arch. Anna Sieńkowska**