Ogłoszenie nr 540195540-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595385-N-2019

Data: 10/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 15770000000000, ul. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6173595, e-mail dzp@agh.edu.pl, faks (12)6173595.

Adres strony internetowej (url): www.dzp.agh.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 45261320-3 - Wykonywanie robót blacharskich / rury, rynny spustowe, obróbki blacharskie 45261420-4 - Uszczelnianie dachu • Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania): - robót demontażowych - robót tynkarskich - robót blacharskich W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, poświadczonej za zgodność z oryginałem: kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez tj.: co najmniej 1 osobę posiadającą udokumentowane kwalifikacje zawodowe w postaci świadectw czeladniczych (lub odpowiednio tytułów robotnika wykwalifikowanego), lub świadectw mistrzowskich w zawodach dekarz lub blacharz budowlany, lub posiada średnie wykształcenie budowlane. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 45261320-3 - Wykonywanie robót blacharskich / rury, rynny spustowe, obróbki blacharskie 45261420-4 - Uszczelnianie dachu Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu i uszczelnienia dachu hali HA1-HA2 w technologii bezspoinowej na podłożu z blachy na rąbek. Technologia wykonania: • przygotowanie podłoża: mycie ciśnieniowe i zamiatanie; powierzchnia blachy powinna być oczyszczona, wolna od wadliwego materiału, części niezwiązane trwale z podłożem (min. słabo przylegające stare powłoki malarskie) należy usunąć; miejsca skorodowane należy wyczyścić poprzez dokładne szczotkowanie całej skorodowanej powierzchni do stopnia czystości St 2/3 (zgodnie z normą ISO 8501-1); cała powierzchnia malowanego elementu powinna być umyta wodą pod ciśnieniem minimum 150 barów; • wykonanie antykorozyjnej warstwy podkładowej o grubości minimum 100µm; • wykonanie dodatkowego wzmocnienia miejsc połączeń arkuszy blachy przez wklejenie siatki technicznej/ wzmacniającej w warstwę powłoki ochronnej; • wykonanie warstwy nawierzchniowej o grubości minimum 600µm; • wykonanie transparentnej warstwy ochronnej; • demontaż obróbek blacharskich: kołnierzy, gzymsów; • usunięciu gruzu; • wywóz gruzu; Wymagania technologiczne: - do wzmocnienia należy użyć siatki poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 100g/m2; wzmocnienie wykonać z zakładem minimum 50mm po każdej stronie; - minimalna grubość powłoki w miejscach wzmocnienia siatką, po wyschnięciu powinna być większa niż 2,0 mm, przy czym minimalne zużycie materiałów w tych miejscach/1m2 nie może być mniejsze niż 2,8 kg, - do wykonania powłoki należy użyć wyłącznie wyrobów na bazie wodorozcieńczalnych akrylowych dyspersji polimerowych, - wyroby zastosowane do wykonania powłoki uszczelniającej muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11890-2/2007 w zakresie dopuszczalnej zawartości (LZO); zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań emisji (LZO), - wyroby zastosowane do wykonania powłoki muszą posiadać jako zestaw/system Krajową Ocenę Techniczną oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych; zamawiający wymaga dostarczenia kopii lub odpisów ww. dokumentów. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA WYROBÓW: - na bazie wodnych dyspersji asfaltów i ich pochodnych, - na bazie bitumicznych mas uszczelniających zawierających rozpuszczalniki, - na bazie żywic poliuretanowych, na bazie dyspersji poliuretanowych i innych spoiw sieciowanych izocyjanianami; Zakres prac do wykonania określa załączony przedmiar. UWAGA: Przegląd gwarancyjny należy wykonać min 1 raz w roku w kwietniu, w tym czynności konserwacyjne • Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania): - robót demontażowych - robót tynkarskich - robót blacharskich W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, poświadczonej za zgodność z oryginałem: kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez tj.: co najmniej 1 osobę posiadającą udokumentowane kwalifikacje zawodowe w postaci świadectw czeladniczych (lub odpowiednio tytułów robotnika wykwalifikowanego), lub świadectw mistrzowskich w zawodach dekarz lub blacharz budowlany, lub posiada średnie wykształcenie budowlane. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.