**Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/20**

 Gdynia dnia: 2020-02-17

**O D P O W I E D Ź**

**na zapytania w sprawie SIWZ\_12**

*Szanowni Państwo*

*Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-07 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo**”

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

1. Zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji ze względu na prowadzone prace przytoczone w dokumentacji SIWZ.

Odpowiedź: **Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców na terenie inwestycji.**

1. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. przebudowę sieci telekomunikacyjnej należy wykonać z rur RHDPE fi 110/6,3 – prosimy o wskazanie wymaganej klasy wytrzymałości na ściskanie dla rur z których należy wykonać kanalizację ?

Odpowiedź: **Klasa wytrzymałości N750.**

1. Zamawiający załączył jako załącznik do SIWZ dokumentację projektową oraz załączniki nr 51-55, obejmujące modyfikacje i uzupełniania dokumentacji projektowej z wcześniejszych postępowań. Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami opisującymi ten sam przedmiot/zakres prac (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, załącznik nr 51, załącznik nr 52, załącznik nr 53, załącznik nr 54, załącznik nr 55).

Pytanie jest o tyle uzasadnione, że niejednokrotnie w poszczególnych załącznikach ( plikach ) pojawiają się rysunki na ten sam zakres rzeczowy.

Oferent musi być pewien jaki jest ostateczny projekt będący podstawą wyceny.

Odpowiedź: **Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.**

1. Część opublikowanych w załącznikach 52-55 rysunków dotyczy pytań i odpowiedzi, które nie zostały opublikowane w załączniku 51.

Zostały zamieszczone w uzupełnieniach dokumentacji projektowej ( nr 52,53, 54,55) tylko rysunki bez wskazania jakie zmiany się na nich pojawiły i jakiego zakresu dotyczy rewizja .

Powoduje , to dużą trudność, gdyż każdy z rysunków trzeba analizować z kolejnym rysunkiem zamieszczonym „*pod tym samym tytułem*” .

Prosimy o wskazanie i zamieszczenie na stronie zamawiającego tylko dokumentacji ostatecznej, aktualnej i zawierającej wszystkie rewizje, będącej podstawą wyceny i stanowiącej przedmiot zamówienia.

Odpowiedź: **Zamieszczamy ujednolicone rysunki -rewizja B.**

1. W SIWZ punkt 3.7. Zamawiający wskazał, że cyt.: *„Zamawiający udostępnia informacyjne odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz wprowadzone modyfikacje przedmiotu zamówienia i ich wpływ na dokumentację projektową w poprzednim postępowaniach przetargowych (Załącznik nr 51).* Prosimy o informację, czy opublikowane dokumenty są nadrzędne nad dokumentacją projektową wskazaną w punkcie 3.8. SIWZ?

Odpowiedź: **Tak te dokumenty są nadrzędne. Na rysunkach brak jednak cegły klinkierowej a jest okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową.**

**Zamieszczamy ujednolicone rysunki – rewizja B**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 20 w załączniku 51 prosimy o załączenie dokładnej mapy obciążeń na wszystkie fundamenty. Zróżnicowanie nośności gruntów oraz mało precyzyjna odpowiedź nie pozwalają określić niezbędnych wzmocnień podłoża i posadowienia pośredniego.

Odpowiedź: Odpowiednie informacje Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze jego oferty i podpisaniu umowy.

1. W załączniku 54 Zamawiający opublikował zestawienia stolarki drzwiowej pliki „zal\_nr\_77e\_PAS - 116 - PW - A - Z - E1 - 04” i „zal\_nr\_77f\_PAS - 116 - PW - A - Z - E2 - 04”. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane zestawienia zastępują odpowiednio pliki „PAS\_116\_PW\_A\_Z\_E1\_01” i „PAS\_116\_PW\_A\_Z\_E2\_01”, są kompletne i uwzględniają wszystkie wymagania Zamawiającego. Jeżeli nie, to prosimy o załączenie zestawień stolarki drzwiowej, według których należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Zamieszczamy aktualne rysunki stolarki drzwiowej – rewizja B**

1. W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut parteru etapu 1 plik „zal\_nr\_77a\_PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 01 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS\_116\_PW\_A\_E1\_R\_01”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.**

1. W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut piętra etapu 1 plik „zal\_nr\_77b\_PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 02 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS\_116\_PW\_A\_R\_E1\_02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.**

1. W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut parteru etapu 2 plik „zal\_nr\_77c\_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 01 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS\_116\_PW\_A\_E2\_R\_01”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź**: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.**

1. W załączniku 54 Zamawiający opublikował rzut piętra etapu 2 plik „zal\_nr\_77d\_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 02 A”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS\_116\_PW\_A\_E2\_R\_02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.**

1. W załączniku 53 Zamawiający opublikował rzut dachu etapu 1 plik „zal\_nr\_73a\_ PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 03 A”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_79b\_PAS - 116 - PW - A - E1 - R - 03 A” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS\_116\_PW\_A\_R\_E1\_03”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź**: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.**

1. W załączniku 53 Zamawiający opublikował rzut dachu etapu 2 plik „zal\_nr\_73b\_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 03 A”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_79c\_PAS - 116 - PW - A - E2 - R - 03 A” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS\_116\_PW\_A\_E2\_R\_03”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź**: Wyższą hierarchię mają dokumenty załączone w odpowiedziach do przetargu (załączniki 51-55) Na tych rysunkach brak jednak okładziny ceglanej na ścianach zewnętrznych, a znajduje się tam okładzina klinkierowa. W projekcie zastosowano cegłę klinkierową. Załączamy rzuty oraz przekroje ujednolicone – rewizja B.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut fundamentów etapu 1 plik „zal\_nr\_55a\_PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-01”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-01”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut fundamentów etapu 2 plik „zal\_nr\_55b\_PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-02”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut fundamentów łącznika etapu 2 plik „zal\_nr\_55c\_PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-03”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-FD-R-03”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut parteru konstrukcyjny etapu 1 plik „zal\_nr\_53a\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-01”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69g\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-01” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PB-K-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut parteru konstrukcyjny etapu 2 plik „zal\_nr\_53b\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-02”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69h\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-02” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PB-K-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut parteru konstrukcyjny etapu 2 łącznika plik „zal\_nr\_53c\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-03”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69i\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-03” natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PB-K-R-02”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut piętra konstrukcyjny etapu 1 plik „zal\_nr\_53d\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-04”, natomiast w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69j\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-04”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut piętra konstrukcyjny etapu 2 plik „zal\_nr\_53e\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-05”, natomiast w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69k\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-05”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rzut piętra konstrukcyjny etapu 2 łącznika plik „zal\_nr\_53f\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-06”, natomiast w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69l\_PAS-116-PW-K-SZ-PL-R-06”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad parterem etapu 1 plik „zal\_nr\_56a\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-01”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69a\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-01”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_92a\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-01”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad parterem etapu 2 plik „zal\_nr\_56b\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-02”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69b\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-02”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_92b\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-02”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad parterem etapu 2 łącznik plik „zal\_nr\_56c\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-03”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_69c\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-03”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_92c\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-03”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad piętrem etapu 1 plik „zal\_nr\_56d\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował pliki „zal\_nr\_69d\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04” i „zal\_nr\_72a\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_92d\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-04”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 52 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad piętrem etapu 2 plik „zal\_nr\_56e\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05”, w załączniku 53 Zamawiający opublikował pliki „zal\_nr\_69e\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05” i „zal\_nr\_72b\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_92e\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-05”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**

1. W załączniku 53 Zamawiający opublikował rysunek konstrukcyjny układ prefabrykatów nad piętrem etapu 2 łącznik pliki „zal\_nr\_69f\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-06” i „zal\_nr\_72c\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-06”, w załączniku 54 Zamawiający opublikował plik „zal\_nr\_92f\_PAS-116-PW-K-PREF-PL-R-06”, natomiast w załączonej dokumentacji projektowej wskazano plik „PAS-116-PW-K-SZ-pref- layout”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, według którego pliku rysunkowego należy dokonać wyceny ofertowej.

Odpowiedź: **Załączamy cały projekt konstrukcji – na niego korzystać.**