|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonanie drenażu i alejek na cmentarzu komunalnym w m. Jawornik, gmina Myślenice.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| 1 | Wykopy na głębokość 1,2 m, długości 60 m i szerokości 0,3m | 21,60 m3 |  |  |
| 2 | Ułożenie podwójnego peszla drenarskiego fi 110 mm wraz z geowłókniną oraz zasypką kamieniem płukanym frakcji 16-30 mm | 60 m |  |  |
| 3 | Ułożenie korytek betonowych o wym. 0,2x0,3x0,5 na ławie betonowej | 51 m |  |  |
| 4 | Wykonanie podbudowy wraz z robotami ziemnymi, rozbiórkowymi grubość warstwy dolnej 25 cm i górnej 10 cm | 390,00 m2 |  |  |
| 5 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej | 107 m |  |  |
| 6 | Wykonanie drenażu rura drenarska 130 mm z zasypem kruszywem (alejki głównej i bocznych) | 130 m |  |  |
| 7 | Ułożenie rur PVC pełnych typ ciężki fi 160 mm | 20,0 m |  |  |
| 8 | Wykonanie studni rewizyjnej fi 425 mm głębokości max 1,5m | 1 kpl |  |  |
| 9 | Ułożenie kostki brukowej szarej typu Nostalit gr 6 cm | 380,00 m2 |  |  |
| 10 | Łącznie netto | - | - |  |
| 11 | VAT | 23% | - |  |
| 12 | Kwota brutto łącznie | - | - |  |

**UWAGA:**

**W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty w tym konieczny sprzęt, transport, roboty ziemne, demontaże i montaże, wszystkie dodatkowe materiały które należy zastosować do realizacji zadania zgodnie w wiedzą techniczną konieczne do prawidłowego wykonania zadania.**