Pismo: KCzp.272-255/20 Kraków, 2020-07-23

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (14)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że opis posadzek w projekcie wnętrz – punkt 8.1.3 (strona 16) dotyczy posadzek w salach C, D, E, F, G.

**Odp. Opis dotyczy posadzek w salach E, F, G – zgodnie z rys. AW-19. W salach C, D i siłowni należy stosować posadzki zgodne z opisem 8.1.4 – zgodnie z rys. AW-18**

1. Prosimy o informację, jakim rodzajem farby (akrylowa, emulsyjna, itd.) ma być pomalowany hall główny wejściowy.

**Odp. Farbą lateksową, tak jak korytarze (hall stanowi część komunikacji wewnętrznej budynku).**

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz wymiarów (szerokość, wysokość oraz grubość) paneli z betonu architektonicznego, które mają być montowane do słupów w hallu głównym wejściowym.

**Odp. Płyty z betonu architektonicznego o grubości min. 18mm. Prefabrykowane panele ścienne. Waga: 33-45 kg/m2. Parametry minimalne zgodne z normą PN-EN 12467 lub równoważną nie mniej jednak niż:**

* **Odporność ogniowa A1,**
* **nasiąkliwość <= 5%,**
* **wytrzymałość na zginanie > 7 MPa,**

**Wymiary płyt na słupie dostosowane do jego geometrii (rzut 30x50cm), podział poziomy zgodny z rysunkiem ściany oraz lady recepcji (rys. AW-12).**

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz wymiarów (szerokość, wysokość oraz grubość) paneli z betonu architektonicznego, które mają być montowane do słupów w Sali A od strony hallu głównego.

**Odp. Parametry zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.**

**Wymiary płyt na słupach biegnących wzdłuż dłuższej krawędzi boisk dostosowane do ich geometrii (rzut 40x85cm od strony elewacji oraz 40x55cm od strony zaplecza szatniowego), podział poziomy co 180cm. (rys. AW-15).**

1. Prosimy o informację jakie ma być wykończenie ścian w garażu. Na rys. AW-11 brak oznaczeń wykończenia ścian.

**Odp. Zgodnie z opisem w podpiwniczeniu (w tym w pom. garażu) – tynk cementowo-wapienny, kat. IV. Na okładzinie niepalnej dopuszcza się użycie tynku cienkowarstwowego. Malowanie – farby emulsyjne**

1. Prosimy o informację, czy ściany z betonu architektonicznego mają być zaimpregnowane. Jeśli tak to w jaki sposób?

**Odp. Zgodnie z opisem proj. wnętrz str. 38:**

**Płyty z betonu stosowane w pomieszczeniach nie narażonych na dostęp wilgoci nie wymagają dodatkowej impregnacji. Płyty powinny być fabrycznie zaimpregnowane przez zastosowanie środków hydrofobizujących zabezpieczające przed powierzchniowym wnikaniem wilgoci.**

1. Prosimy o informację, czy płyty niepalne jako zabezpieczenie stropu w piwnicy mają być wywinięte na ścianę. Jeśli tak to na jaką wysokość i gdzie?

**Odp. Płyty niepalne jako zabezpieczenie stropu** **nie są wywinięte na ścianę, natomiast część ścian jest dodatkowo izolowana - zgodnie z rysunkiem A-01, (izolacja na całej wysokości ścian).**

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz wymiarów płyt niepalnych do zabezpieczenia stropu w piwnicy.

**Odp. Parametry podano w opisie proj. architektonicznego pkt 6.8 str. 71**

1. W jaki sposób mają być wykończone płyty niepalne do zabezpieczenia stropu w piwnicy? Czy należy je pomalować?

**Odp. Malowanie farbą emulsyjną.**

1. Prosimy o podanie koloru z palety RAL płytek białych, grafitowych, czerwonych oraz zielonych.

**Odp.**

**Kolory RAL - ( na sali sportowej A i B)**

**zielony - 6029**

**grafitowy - 7016**

**czerwony - 3003**

**Kolory RAL - (w komunikacji i szatniach)**

**zielony - 6010**

**grafitowy - 7016**

**czerwony - 3000**

**Biały jak najbardziej zbliżony RAL 9003**

1. Prosimy o podanie rozmiarów oraz parametrów technicznych płytek na balkonie (rys. A-14, oznaczenie P14).

**Odp.** **Parametry techniczne płytek na balkonie:**

* **płytka o wymiarze 40x40 cm**
* **gres porcelanowy  barwiony w masie, kolor biały, powierzchnia naturalna, płytka imitująca kamień granitowy**
* **płytka antypoślizgowa min. R 11 (norma DIN 51 130 lub równoważna)**
* **nasiąkliwość poniżej 0,1%**
* **wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2**
* **siła łamiąca nie mniej niż 2500 N**
* **maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3**
* **odporne na plamienie**
* **odporność chemiczna – ULA, UHA**
* **płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni);**

1. Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałowego dla konstrukcji drewnianej dachu.

**Odp.**

**W poniższym linku zamawiający zamieszcza pliki „zestawienie drewna - hala A” oraz „zestawienie drewna - hala B”:**

<http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/zestawienie_drewna.zip>

1. Prosimy o potwierdzenie, że dwie witryny chłodnicze, które należy umieścić w ladzie restauracyjnej na I piętrze nie wchodzą w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Witryny chłodnicze nie wchodzą w zakres tego postępowania i wyceny.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że lada recepcyjna i lada szatniowa na parterze to jedna lada, która na rys. „AW-01\_AGH\_Z\_WYP\_P\_0” została oznaczona jako L3 i którą należy wykonać zgodnie z rys. „AW-37\_Detal lady 1 - Hall główne wejście”.

**Odp. Tak. Zamawiający potwierdza że lada recepcyjna i lada szatniowa oznaczona jako L3 to jedna lada.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie przedstawione na rys. „AW-01\_AGH\_Z\_WYP\_P\_0” nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji, z wyjątkiem lady L3.

**Odp. Zamawiający potwierdza iż nie należy wyceniać wyposażenia przedstawionego na rys. „AW-01\_AGH\_Z\_WYP\_P\_0” za wyjątkiem:**

* **lady L3**
* **rolety aluminiowej w pomieszczeniu portiera zgodnie z rysunkiem AW-37 oraz**
* **zlewów gospodarczych.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie przedstawione na rys. „AW-02\_AGH\_Z\_WYP\_I” nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji, z wyjątkiem lady L2 i L4.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać następującego wyposażenia przedstawionego na rys. „AW-02\_AGH\_Z\_WYP\_P\_I”:**

* **krzesła z oparciem**
* **fotele biurowe**
* **zestaw wypoczynkowy**
* **stół do masażu**
* **szafy ubraniowe**
* **szafy**
* **stół**
* **fotel do karmienia piersią**
* **przewijak**

**Zamawiający potwierdza, iż należy wyceniać następujące wyposażenie przedstawione na rys. „AW-02\_AGH\_Z\_WYP\_P\_I”:**

* **lady L2 i L4**
* **zlew gospodarczy**
* **lustra w siłowni**

**Ponadto należy wycenić wyposażenie strefy zaplecza sauny widoczne na rysunku „AW-02\_AGH\_Z\_WYP\_P\_I” które jest uszczegółowione na rysunku „AW35-korekta” i zmieszczone pod poniższym linkiem, a jest to:**

* **wiadro bosmana,**
* **zestawy prysznicowe,**
* **balia drewniana ze schodkami,**
* **listwy metalowe z wieszakami drewnianymi**
* **siedziska drewniane**
* **kamienie otoczaki**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-35\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-35_korekta.pdf)

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie przedstawione na rys. „AW-03\_AGH\_Z\_WYP\_II” nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji, z wyjątkiem lady L1, żaluzji okiennych aluminiowych o mechanizmie automatycznym (ZO2B) oraz lustra i drążka do ćwiczeń w salach 2.14 i 2.15.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać wyposażenia przedstawionego na rys. „AW-03\_AGH\_Z\_WYP\_P\_II” za wyjątkiem:**

* **lady L1**
* **luster MF**
* **drążka do ćwiczeń DR1**
* **żaluzji**

**Żaluzje ZO2B należy jednak wycenić jako materiałowe o pełnym zacienieniu w poniższym linku zamawiający zamieszcza rys. AW-03\_AGH\_Z\_WYP\_P\_II\_korekta z poprawnym (zmienionym) opisem żaluzji oraz rys. A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH z zestawieniem żaluzji wewnętrznych.**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-03\_AGH\_Z\_WYP\_II\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-03_AGH_Z_WYP_II_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41_AGH_Z_ZAL_OKIENNYCH.pdf)

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie przedstawione na rys. „AW-04\_AGH\_Z\_WYP\_III” nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji, z wyjątkiem żaluzji aluminiowych o mechanizmie ręcznym (ZO1, ZO2A) oraz żaluzji automatycznych w sali konferencyjnej (ZSK).

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać wyposażenia przedstawionego na rys. „AW-04\_AGH\_Z\_WYP\_P\_III” za wyjątkiem:**

* **zlewu**
* **żaluzji o mechanizmie ręcznym (ZO1, ZO2A)**
* **żaluzji automatycznych w sali konferencyjnej (ZSK)**

**Żaluzje ZO1, ZO2A, ZSK należy jednak wycenić jako materiałowe o pełnym zacienieniu w poniższym linku zamawiający zamieszcza rys. AW-04\_AGH\_Z\_WYP\_P\_III\_korekta z poprawnym (zmienionym) opisem żaluzji oraz rys. A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH z zestawieniem żaluzji wewnętrznych.**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-04\_AGH\_Z\_WYP\_III\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-04_AGH_Z_WYP_III_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41_AGH_Z_ZAL_OKIENNYCH.pdf)

1. Prosimy o potwierdzenie, że szafy ujęte na rys. „AW-05\_AGH\_Z\_SZAFY” nie wchodzą w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać szaf przedstawionych na rys. „AW-05\_AGH\_Z\_SZAFY”**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie sportowe ujęte na rys. „AW-10\_Zestawienie wyposażenia sali A i B” tj. drabinki gimnastyczne (D), bramki do piłki ręcznej (Br1), bramki do piłki ręcznej (Br2), materace ochronne na słupy w ilości 16 szt. (M), materace ochronne na ściankę wspinaczkową w ilości 32 szt. (M), słupki wraz z całym wyposażeniem do siatki z wyjątkiem tulei, stojaki i siatka do badmintona (Bd) nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać części wyposażenia sali A i B tj.**

* **drabinki gimnastyczne**
* **bramki do piłki ręcznej**
* **bramki do piłki ręcznej**
* **materace ochronne na słupy**
* **materace ochronne na ściankę wspinaczkową**
* **słupki wraz z całym wyposażeniem do siatkówki**
* **stojaki i siatki do badmintona**
* **koszy najazdowych**

**Należy jednak przewidzieć w wycenie: tuleje do montażu słupków dla boisk siatkówki i badmintona oraz talerzyki do montażu bramek do piłki ręcznej/futsalu jak również tuleje do montażu zaczepów do podłoża dla koszy najazdowych. Reasumując oferent musi przyjąć do wykonania w posadzkach na sali A i B wszystkie niezbędne tulejki, uchwyty, talerzyki umożliwiające zainstalowanie całego wyposażenia zgodnego z rys. AW-10 dostarczanego w późniejszym terminie bez późniejszej ingerencji w posadzkę.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymiary kotar grodzących zarówno w Sali A jak i B to 9,1 x 41 m.

**Odp. Kotary „Kr” w hali A i B mają wymiar 9,1 x 35m**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymiary siatek ochronnych Kp1 zarówno w Sali A jak i B to 9,1 x 41 m.

**Odp. Siatki ochronne „Kp1” w hali A i B mają wymiar 9,1 x 35m**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie sportowe ujęte w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdz. 13.1 Strefy magazynowe nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać wyposażenia stref magazynowych rozdz. 13.1 w opisie projektu wnętrz.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że ścianki wspinaczkowe ujęte w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdział 13.7 (str. 78) nie wchodzą w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać ścianek wspinaczkowych**

1. Prosimy o potwierdzenie, że szafki HPL ujęte w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” na stronie nr 65 nie wchodzą w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać szafek HPL**

1. Prosimy o potwierdzenie, że podnośnik teleskopowy, wykładzina ochronna, zwijarka wykładziny ochronnej, maszyna do czyszczenia podłóg drewnianych i półprofesjonalna pralnico-wirówka ujęte w „AGH - opis projekt wnetrz do przekazania” rozdział 13.8 (str. 81-84) nie wchodzą w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać podnośnika teleskopowego, wykładziny ochronnej, zwijarki wykładziny ochronnej, maszyna do czyszczenia podłóg drewnianych i półprofesjonalna pralnico-wirówki.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie siłowni ujęte w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdział 13.9 (str. 84-95) nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać wyposażenia siłowni**




1. Prosimy o informację, czy system identyfikacji wizualnej budynku ujęty w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdział nr 14 (str. 96) wchodzi w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza iż w wycenie należy uwzględnić system identyfikacji budynku ujęty w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdział nr 14 (str. 96)**

1. Prosimy o informację, czy wyposażenie i oznakowanie garażu ujęte w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdział nr 15 (str. 96) wchodzi w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż w wycenie należy uwzględnić wyposażenie i oznakowanie garażu ujęte w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdział nr 15 (str. 96)**

1. Prosimy o informację, czy wykonanie identyfikacji wizualnej (jak niżej) budynku wchodzi w zakres wyceny inwestycji. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie zestawienia identyfikacji wizualnej, którą należy wycenić wraz z wymiarami, sposobem wykonania, rodzajem materiału.



**Odp. Wykonanie identyfikacji wizualnej budynku wchodzi w zakres wyceny inwestycji**. **W poniższym linku zamawiający załącza skorygowany rysunek AW-36-korteka. Ponadto logo AGH – należy wykonać z materiałów analogicznych jak numery pomieszczeń (z płyt odpornych na uderzenia o gr. 2,5cm) w wg poniższego rysunku AW-36a\_LOGO\_AGH:**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a\_LOGO\_AGH.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a_LOGO_AGH.pdf)

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie przedstawione na rys. „AW-21\_AGH\_p\_biurowe” nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji, z wyjątkiem żaluzji okiennych aluminiowych.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać przedstawionego na rys. „AW-21\_AGH\_p\_biurowe” za wyjątkiem żaluzji okiennych, które należy wykonać jako materiałowe zgodnie z rysunkami AW-04\_AGH\_Z\_WYP\_III-koretka oraz A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH zamieszczonymi w poniższym linku**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-04\_AGH\_Z\_WYP\_III\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-04_AGH_Z_WYP_III_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41\_AGH\_Z\_ZAL\_OKIENNYCH.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-41_AGH_Z_ZAL_OKIENNYCH.pdf)

1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie sauny ujęte w „AGH - opis projekt wnętrz do przekazania” rozdział 16 (str. 96-98) nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji (pomieszczenia nr 1.24 i 1.24).

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie należy wyceniać wykonania sauny w pom. 1.24. i 1.25 tj. drewnianych ścian, siedzisk, sufitów, drzwi, systemu odprowadzenia powietrza i alarm.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie sauny ujęte na rys. „AW-35\_Sauna” (pomieszczenie 1.24) oznaczone cyframi – 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie wchodzi w zakres wyceny inwestycji.

**Odp. Przeciwnie. Zamawiający informuje, że należy wycenić wyposażenie strefy zaplecza sauny widoczne, które jest uszczegółowione na nowym rysunku „AW35-korekta” i zmieszczone pod poniższym linkiem, a jest to:**

* **wiadro bosmana,**
* **zestawy prysznicowe,**
* **balia drewniana ze schodkami,**
* **listwy metalowe z wieszakami drewnianymi**
* **siedziska drewniane**
* **kamienie otoczaki**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-35\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-35_korekta.pdf)

1. Prosimy o informację, czy identyfikacja wizualna ujęta w plikach jpg „Wiz 5-6”, „Wiz 7-8”, „Wiz 7a-8a”, „WIZ 11\_12”, „WIZ 13” wchodzi w zakres wyceny. Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż identyfikacja wizualna ujęta w plikach jpg „Wiz 5-6”, „Wiz 7-8”, „Wiz 7a-8a”, „WIZ 11\_12”, „WIZ 13” wchodzi w zakres wyceny parametry zostały podane między innymi na rysunku AW-36\_korekta zamieszczony pod linkiem:**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36_korekta.pdf)