Pismo: KCzp.272-255/20 Kraków, 2020-07-29

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (25)

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2020-07-29** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”,** którego przedmiotem jest **Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Prosimy udostępnienie projektu informacji wizualnej zewnętrznej budynku, brak projektu. **Odp.: Elementy identyfikacji wizualnej które należy ująć w ofercie zostały pokazane na rys. AW-36\_koretka, AW- 36a, AW-36b – rysunki w poniższym linku, oraz pokazane na w projekcie wnętrz Wiz 1-2, Wiz 3-4, Wiz 5-6, Wiz 7a-8a,Wiz 9\_10, Wiz 11\_12, Wiz 13**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a\_LOGO\_AGH.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a_LOGO_AGH.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/AW36b.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/AW36b.pdf)

1. Prosimy o udostępnienie informacji wizualnej wewnętrznej budynku. Na rysunku AW-36 ujęto jedynie część oznakowania wewnętrznego budynku. **Odp.: Elementy identyfikacji wizualnej które należy ująć w ofercie zostały pokazane na   
   rys. AW-36\_koretka, AW- 36a, AW-36b, które zamawiający zamieszcza w poniższych linkach**

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36\_korekta.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36_korekta.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a\_LOGO\_AGH.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a_LOGO_AGH.pdf)

[**http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/AW36b.pdf**](http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/AW36b.pdf)

1. Zgodnie z rysunkiem AW-36 dla tabliczki z napisem „Toaleta damska” wysokość liter to 10cm, cała tabliczka w takim razie będzie musiała mieć wymiary 155 x 40 cm. Czy to nie są zbyt duże gabaryty?  
   **Odp.:** **Napisy i piktogramy które znajdują się na rysunku AW – 36\_koretka mają być wykonane z folii , lub z płyt. (zgodnie z opisem na rysunku). Jedynie tabliczki przy drzwiowe należy wykonać z aluminium. Projektuje się 28 szt., tabliczek do montażu na III piętrze – zgodnie z załączonym w powyższych odpowiedziach rysunkiem AW-36b**
2. Czy piktogram z rysunkiem człowieka (rysunek AW-36) ma być wykonany na tabliczce z białym tłem (wtedy wymiar 93 x 40 cm), czy wykonać należy samą wyciętą postać o wysokości 51 cm? Czy te wymiary nie są za duże?  
   **Odp.: Napisy i piktogramy które znajdują się na rysunku AW – 36\_koretka mają być wykonane z folii , lub z płyt. (zgodnie z opisem na rysunku). Jedynie tabliczki przy drzwiowe należy wykonać z aluminium. Projektuje się 28 szt., tabliczek do montażu na III piętrze – zgodnie z załączonym   
   w powyższych odpowiedziach rysunkiem AW-36b**
3. W opisie projektu wnętrz architektury znajduje się informacja, że tabliczki piktogramów i opisów należy wykonać z aluminium. Prosimy o informację jakiej grubości ma być blacha aluminiowa?

**Odp.: W opisie jest błędnie sformułowany zapis. Należy wykonać (wycenić) zgodnie z załączonymi rysunkami Napisy i piktogramy, które znajdują się na rysunku AW – 36\_koretka mają być wykonane z folii , lub z płyt. (zgodnie z opisem na rysunku). Jedynie tabliczki przy drzwiowe należy wykonać z aluminium. Projektuje się 28 szt., tabliczek do montażu na III piętrze – zgodnie z załączonym w powyższych odpowiedziach rysunkiem AW-36b**

1. Prosimy o informację, czy wymagana gwarancja na okres 120 miesięcy (10 lat) dotyczy elewacji wentylowanej z płyt włókno-cementowych.  
   **Odp.: Zamawiający potwierdza iż okres gwarancji całej elewacji budynku również z płyt włókno-cementowych wynosi 120 miesięcy (10 lat)**
2. Prosimy o informację, czy wymagana gwarancja na okres 120 miesięcy (10 lat) dotyczy również ściany zielonej. I czy w okres gwarancji ściany zielonej wchodzi również jej pielęgnacja w tym samym okresie? Jeśli tak, to po czyjej jest stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odp.: Termin gwarancji na ścianę zieloną jest objęty gwarancja podstawową na roboty objęte zakresem zamówienia.**

**Pielęgnacja ściany zielonej w okresie gwarancji po odbiorze końcowym inwestycji jest po stronie Zamawiającego, okres gwarancji ściany zielonej.**

1. Rozdział 15 SIWZ UBEZPIECZENIE OC, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przyjmie polisę OC, posiadaną przez Wykonawcę, która spełnia warunki określone w SIWZ, zawieraną w cyklach 12 miesięcznych?   
   **Odp.: Tak**
2. §6 ust. 4 Wzoru Umowy wnioskujemy o wydłużenie terminu płatności na rzecz Podwykonawców do 21 dni, co spowoduje obniżenie kosztów finansowania inwestycji, co bezpośrednio wpłynie na cenę ofertową, którą finalnie poniesie Zamawiający.   
   **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**
3. Zamawiający w umowie wskazał, że cesja wierzytelności na podmiot trzeci, jest zakazana. Wykonawca zwraca uwagę, że Zgoda Zamawiającego na cesję na rzecz banku wykonawcy, pozwoli na obniżenie kosztów finansowania inwestycji. W związku z powyższym, wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności na bank, z którym współpracuje wykonawca, w sytuacji gdy z umowy cesji wynikać będzie, że Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrącenia z wierzytelności wykonawcy (stanowiącej przedmiot cesji) wierzytelności przysługujących mu względem wykonawcy, w tym w szczególności do dokonania potrącenia uzasadnionych roszczeń Podwykonawców w zakresie wynikającym z łączącej Zamawiającego i wykonawcę umowy. Powyższe sytuacja jest powtórzeniem uprawnień Zamawiającego, jakie przysługują mu na wypadek cesji wierzytelności, wynikających z art. 513 kodeksu cywilnego.   
   **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

Rozdział 15 SIWZ UBEZPIECZENIE CAR prosimy o potwierdzenie, że wymagając przedłużenia ważności polisy o dodatkowe 3 miesiące ma wynikać z Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ochrony. Polisa CAR może jedynie obowiązywać w terminie od przekazania placu budowy/ podpisania umowy do terminu wykonywania prac/ odbioru końcowego. Okres ubezpieczenia oraz czas realizacji robót budowlanych/montażowych wynikająca z podpisanej umowy kontraktowej. Także z istoty polisy CAR nie wynika możliwość obowiązywania jej przez dłuższy okres niż wymaga to zapis umowy, odpowiedzialność za plac budowy ubezpieczyciela kończy się z chwilą odbioru końcowego. W związku z powyższym nie ma możliwości przedłużenia okresu obowiązywania polisy o wykreślenie warunku wydłużenia ochrony.   
**Odp.: Zamawiający dokonał zmian odpowiedzią zamieszczona w dniu 29.07.2020 odpowiedzią na zapytania nr 22.**

1. §7 ust. 8 prosimy o potwierdzenie, że każdą fakturę częściową Zamawiający rozliczy do 100%, a sumarycznie rozliczenie częściowe nie może przekroczyć 90% wartości kontraktu brutto.

**Odp.: Tak**

1. Ponieważ zamawiający określa warunki wniesienia należytego wykonania Umowy w paragrafie 11 Wzoru Umowy, prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wymaga wniesienia dodatkowego zabezpieczenia wykonania robót w formie kaucji pieniężnej potrącanej z faktur par. 7 ust. 8 Wzoru Umowy?   
   **Odp.: Zamawiający nie wymaga wniesienia dodatkowej kaucji pieniężnej potrącanej z faktur. Płatności dokonywane są w wysokości 100% wartości przedłożonej faktury po spełnieniu warunków zapłaty określonych w umowie.   Minumum 10 % wartości wykonywanych w ramach kontraktu robót zostaje rozliczona w ramach faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego.**
2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przesłanym przez Państwa rysunkiem z dnia 15.07.2020r. „Nawierzchnie\_do\_rozbiórki\_PZT-07” do rozbiórki są tylko i wyłącznie nawierzchnie z: kostki brukowej, betonu, płyt ażurowych oraz tłucznia.  
   **Odp.: Tak, poza pokazanymi na rysunku nawierzchniami, na terenie inwestycji znajdują się obecnie tereny zielone. Ponadto w ramach przygotowania do robót drogowych należy zasypać istniejącą studnię.**

**Zasypanie studni:**

**- DNO STUDNI WYPEŁNIĆ PIACHEM DO OK, 0,5M**

**- OTWÓR STUDZIENNY ZLIKWIDOWAĆ POPRZEZ ZAIŁOWANIE I DOKŁADNE UBIJANIE WARSTW DO WYSOKOŚCI ZAOBSERWOWANEGO POZIOMU WODY**

**- POWYŻEJ WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU OK 20 CM**

**- POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIĆ NIE ZANIECZYSZCZONĄ ZIEMIĄ**

**- ZABRONIONE JEST WYPEŁNIANIE OTWORU ODPADAMI, GRUZEM, ZANIECZYSZCZONĄ ZIEMIĄ**