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OR.272.7.2020
                                       Pieczęć wykonawcy                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

                                                                
I. Niniejszą ofertę składa:

	Nazwa Wykonawcy
	



	Adres Wykonawcy
	


	NIP
	


	REGON
	


	Nr telefonu/faksu
	


	E-mail
	


	Osoba do kontaktu z Zamawiającym
	
…………………………………………. Tel. ……………………….. e-mail : ………………………………………





[bookmark: _Hlk9415716]Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oferujemy Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach w ramach zadania : „Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła” -  

 w następujących cenach: 
	L.p
	Nazwa
	Nazwa handlowa / nazwa producenta / typ
	Jedn. miary
	Ilość 
	Cena jedn.
netto
	Wartość netto
(ilość x cena netto)
	Stawka 
VAT
	Wartość brutto
(wartość netto x Vat)

	1. 1
	Płyta rezolowa ze sztywnej piani rezolowej  zespolona z płytą kartonowo-gipsową  do wewnątrz o lambdzie 0,021 i grubość 90 mm + 12,5 mm , współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD = 0,021,  gęstość min. - 35 [kg/m³], odporność na ściskanie (przy 10% odkształcenia)- ≥100 kPa, nasiąkliwość - >90% cel zamkniętych, płyta ze zintegrowaną płytą gips-kartonową, w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego.
	
	m²
	1300
	
	
	
	

	2. 
	Zaprawa klejowa poliuretanowa do płyt rezolowych
-współczynnik przewodności cieplnej – 0,040 W/mK, 
-przyczepność :
* do betonu ≥ 0,3 Mpa,
* do styropianu ≥ 0,15 Mpa (rozerwanie w warstwie styropianu),
* do cegły ceramicznej ≥ 0,30 Mpa,
* do betonu komórkowego ≥ 0,15 Mpa,
* do styropianu XPS ≥ 0,20 Mpa,
	
	kg
	365 
	
	
	
	

	3. 
	Płyta rezolowa ze sztywnej piani rezolowej  zespolona z płytą kartonowo-gipsową  do wewnątrz o lambdzie 0,021 i grubość 20 mm + 12,5 mm  , współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD = 0,021,  gęstość min. - 35 [kg/m³], odporność na ściskanie (przy 10% odkształcenia)- ≥100 kPa, nasiąkliwość - >90% cel zamkniętych, płyta ze zintegrowaną płytą gips-kartonową, w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego.
	
	m²
	270
	
	
	
	

	4. 
	Parapet konglomerat grubość 2 cm
Kolor i wzór do ustalenia z Zamawiającym
	
	m²
	50
	
	
	
	

	5. 
	Styropapa 10cm
	
	m²
	108
	
	
	
	

	6. 
	Impregnat grzybobójczy 
Preparat do zwalczania grzybów pleśniowych oraz zielonych nalotów, paroprzepuszczalny. Wysoka skuteczność.  Nie powodujący zagrożenia dla ludzi i środowiska. Używany wewnątrz i na zewnątrz budynków na podłożach takich jak: powłoki malarskie, tynki, beton itp. Preparat nie powodujący zabrudzeń, nie zawierający metali ciężkich. Baza: roztwór biocydów organicznych. Proporcje mieszania koncentratu: od 2 do 4 l wody na 1 l preparatu. Czas schnięcia: ok. 4 godz. Wyrób musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz pozwolenie na obrót produktem biobójczym.
	
	l
	48
	
	
	
	

	7. 
	Preparat wzmacniający 
Preparat wzmacniający grunt
Grunt głęboko penetrujący służy do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży. Właściwości:- wzmacnia powierzchniowo podłoże- zmniejsza nasiąkliwość podłoża- poprawia przyczepność do podłoża- paroprzepuszczalny- ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, szpachlówek, posadzek, farb. Preparat służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej

	
	l
	66
	
	
	
	

	8. 
	Listwa cokołowa szer. 2cm

	
	m
	19
	
	
	
	

	9. 
	Masa uszczelniająca (np. SikaBond)
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Szybkie wiązanie; redukuje hałas i odgłos kroków; wysoka przyczepność do różnych podłoży (także do starych płytek); trwale odporny na działanie wody, mrozu i wysokich temperatur, 1‐składnikowy poliuretan wiążący pod wpływem wilgoci
	
	kg
	600
	
	
	
	

	10. 
	Kątownik aluminiowy z siatką 

	
	m
	70
	
	
	
	

	11. 
	Farba gruntująca
Farba zwiększa przyczepność do podłoża, wodoodporna, gotowa do użycia. Ułatwia nakładanie cienkowarstwowych tynków oraz „przecierek” stosowanych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Farba do gruntowania warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą w systemach ociepleń  oraz do tradycyjnych tynków. Farba do pokrywania powierzchni płyt wiórowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, wszelkich betonów i mocnych powłok malarskich. Zwiększa przyczepność tynków, szpachlówek i farb. Zapobiega powstawaniu plam na kolorowych tynkach akrylowych, mineralnych i silikonowych. Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. Gęstość:  ok. 1,5 kg/dm3 . Temperatura stosowania:  od +5°C do +25°C
Czas schnięcia:  ok. 3 godz. Zużycie:  od 0,2 do 0,5 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
	
	l.
	45
	
	
	
	

	12. 
	Klej do płytek 
Elastyczna zaprawa klejowa przeznczona do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych i kamiennych na podłożach odkształcalnych (beton, jastrychy i tynki cementowe, cementowo wapienne, beton komórkowy) i nieodkształcalnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Wysoka przyczepność i elastyczność (klasa S1), stabilność na powierzchniach pionowych (brak spływu). Dane techniczne:- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.  Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C.
	
	kg
	2000
	
	
	
	

	13. 
	Tynk z gipsu szpachlowego

	
	kg
	4000
	
	
	
	

	14. 
	Farby emulsyjne (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)
	
	l.
	576
	
	
	
	

	15. 
	Folia polietylenowa

	
	m²
	1233 
	
	
	
	

	16. 
	Płyta kartonowo gipsowa ognioochronna   gr 12,5 mm

	
	m²
	1177
	
	
	
	

	17. 
	Profil do płyt karton gips cd 60*27

	
	m
	2130
	
	
	
	

	18. 
	Profil przyścienny 28/27 do płyt gipsowych

	
	m
	450
	
	
	
	

	19. 
	Łącznik wzdłużny lw 60/110

	
	szt
	426
	
	
	
	

	20. 
	Łącznik krzyżowy lk 60/60

	
	szt
	1704
	
	
	
	

	21. 
	Blachowkręty typ 212/25

	
	szt
	20734
	
	
	
	

	22. 
	Taśma do łączenia płyt karton (flizelinowa)

	
	m
	1121
	
	
	
	

	23. 
	Wełna mineralna skalna płyty 20 cm współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]λD = 0,035, gęstość - 45[kg/m³], klasa reakcji na ogień – A1
	
	m²
	1121
	
	
	
	

	24. 
	Gips – mieszanka tynkarska (np. uniflot)

	
	kg
	2200
	
	
	
	

	25. 
	Styropian podłogowy twardy gr 5 cm

	
	m²
	300
	
	
	
	

	26. 
	Odpływ liniowy 90

	
	szt
	5
	
	
	
	

	27. 
	Pianka montażowa 750ml

	
	szt
	10
	
	
	
	

	28. 
	Fuga łazienkowa elastyczna 
kolor do ustalenia z Zamawiającym
	
	kg
	50
	
	
	
	

	29. 
	Zaprawa tynkarska

	
	kg
	600
	
	
	
	

	30. 
	Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
minimalna  grubość 5,2 mm

	
	m2
	108
	
	
	
	

	31. 
	Płytka posadzkowa łazienkowa gat/klasa I,  wym. 30x30
antypoślizgowa R11, odporność na ścieranie min IV, mrozoodporna. Kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym

	
	m2
	80
	
	
	
	

	32. 
	Płytka ścienna łazienkowa szkliwiona gat/klasa I, wymiar  np. 25x40, grubość płytki 5-8mm, kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym

	
	m2
	150
	
	
	
	

	33. 
	Rura kanalizacyjna pcv 110

	
	mb
	100
	
	
	
	

	34. 
	Rura kanalizacyjna pcv 160

	
	mb
	30
	
	
	
	

	35. 
	Żarówki LED 13W E27
Średnia trwałość znamionowa min. 15000 h, klasa energetyczna min. A+, strumień świetlny 1521 lm, kształt bańki standardowy, barwa biała ciepła
	
	szt
	11
	
	
	
	

	36. 
	Żarówki LED 6W     E27
Średnia trwałość znamionowa min. 15000 h, klasa energetyczna min. A, strumień świetlny 470 lm, kształt bańki standardowy, barwa biała ciepła

	
	szt
	73
	
	
	
	

	37. 
	Żarówki LED 10W    E27
Średnia trwałość znamionowa min. 15000 h, klasa energetyczna min. A, strumień świetlny 1055 lm, kształt bańki standardowy, barwa biała ciepła

	
	szt
	159
	
	
	
	

	38. 
	Wyłącznik główny WG – rozłącznik 160A w obudowie izolacyjnej -schemat w załączeniu

	
	szt
	1
	
	
	
	

	39. 
	Tablica bezpiecznikowa TG zbudowana z : 
-obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 550x750x200 – 1szt,
-rozłącznik DPX I160A- 1szt.,
-lampki sygnalizacyjne L300- 3szt.,
-ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn ventil – 1kpl.
- wyłącznik nadmiarowo
schemat w załączeniu
	
	szt
	1
	
	
	
	

	40. 
	Tablica bezpiecznikowa T1 zbudowana z : 
-obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt,
-rozłącznik FR103-63A- 1szt.,
-lampki sygnalizacyjne L300- 3szt.,
-ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl.
- wyłącznik nadmiarowo
schemat w załączeniu
	
	szt
	1
	
	
	
	

	41. 
	Tablica bezpiecznikowa T2 zbudowana z : 
-obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt,
-rozłącznik FR103-63A- 1szt.,
-lampki sygnalizacyjne L300- 3szt.,
-ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl.
- wyłącznik nadmiarowo
schemat w załączeniu
	
	szt
	1
	
	
	
	

	42. 
	Tablica bezpiecznikowa T3 zbudowana z : 
-obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt,
-rozłącznik FR103-63A- 1szt.,
-lampki sygnalizacyjne L300- 3szt.,
-ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl.
- wyłącznik nadmiarowo
schemat w załączeniu
	
	szt
	1
	
	
	
	

	43. 
	Tablica bezpiecznikowa T4 zbudowana z : 
-obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt,
-rozłącznik FR103-63A- 1szt.,
-lampki sygnalizacyjne L300- 3szt.,
-ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl.
- wyłącznik nadmiarowo
schemat w załączeniu
	
	szt
	1
	
	
	
	

	44. 
	Tablica bezpiecznikowa TA zbudowana z :
-obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 3x18 – 1szt,
-rozłącznik FR103-63A- 1szt.,
-lampki sygnalizacyjne L300- 3szt.,
-ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl.
- wyłącznik nadmiarowo
schemat w załączeniu
	
	szt  
	1
	
	
	
	

	45. 
	Tablica bezpiecznikowa TK zbudowana z : 
-obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 2x18 – 1szt,
-rozłącznik FR103-63A- 1szt.,
-lampki sygnalizacyjne L300- 3szt.,
-ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl.
- wyłącznik nadmiarowo
schemat w załączeniu
	
	szt
	1
	
	
	
	

	46. 
	Rury winidurowe śr. 47 mm 

	
	m
	39
	
	
	
	

	47. 
	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły 35mm² wciągane do rur, LgY50
	
	m
	96
	
	
	
	

	48. 
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al.-40 mm²,   YDY5x10
	
	m
	107
	
	
	
	

	49. 
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al.-40 mm²,    YDY5x6
	
	m
	22
	
	
	
	

	50. 
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al.-40 mm²,   YDY5x4
	
	m
	58
	
	
	
	

	51. 
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al.-20 mm²,   YDY5x2,5
	
	m
	30
	
	
	
	

	52. 
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm²
YDY2x1,5
	
	m
	90
	
	
	
	

	53. 
	Przewody instalacji RTV

	
	m
	923
	
	
	
	

	54. 
	Gniazdo wtyczkowe RTV

	
	szt
	45
	
	
	
	

	55. 
	Antena telewizyjna zbiorcza

	
	szt
	1
	
	
	
	

	56. 
	Wentylator łazienkowy kanałowy. Wentylator załączany razem z oświetleniem, wentylator z opóźnieniem wyłączenia
	
	szt
	16
	
	
	
	

	
Całkowita wartość zamówienia

	
X
	
…………
Suma netto
	
X
	
………………
Suma brutto


UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku

netto ……………………………………...zł,
Słownie : ………………………………………………………………………….
podatek VAT …………………………….zł
brutto ……………………………………..zł
Słownie : ………………………………………………………………………….

	
Deklarujemy okres gwarancji na materiały budowlane (min 4 m-cy)   :  …………..……  miesięcy.


	- Zobowiązujemy się do dostarczenia każdorazowej dostawy partii towaru z pozycji oferty od nr 1 do nr 4  w ciągu 50 dni roboczych liczony od dnia złożenia zamówienia e-mailem, faksem lub pisemnie,

	- Zobowiązujemy się do dostarczenia każdorazowej dostawy partii towaru z pozycji oferty od nr 5 do nr 56   w ciągu 7 dni roboczych liczony od dnia złożenia zamówienia e-mailem, faksem lub pisemnie,



II. Deklaracja Wykonawcy
1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty   będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT].
    (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty  nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).
2. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego  oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą :

	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru /usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
	Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



a) brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego,
b) tabelę należy podzielić odpowiednio do ilości części, w których przyjęto ten obowiązek.

3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia   składania ofert.
4.    Akceptuje termin płatności wynoszący 30 dni od wystawienia faktury. 
5.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki. 
6.   Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do  prawidłowego przygotowania oferty. 
7. Informacja wymagana do celów statystycznych:
Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić):
*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR,
*małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
*średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.)
8. Zamówienie wykonamy sami oraz/lub wykonanie części zamówienia jak niżej powierzymy podwykonawcom:*

	Lp.
	Cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
	Nazwa (firmy) podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	

	
	



9. Oświadczam, że akceptuję załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty, podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego wyznaczonym.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
11. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: 

…………………………………..…….., tel. ……………………….…….., fax ……………..……….., 

email: …………………………………….. Osobie tej będą składane poszczególne zamówienia na dostawę towaru.
12. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania****):

	Lp.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	a)
	
	
	

	b)
	
	
	

	c)
	
	
	



Uwaga:
***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).
****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ................................................................................ – str. ……….
2) ................................................................................ – str. ……….
3) ................................................................................ – str. ……….

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

_______________, dnia _______________,

_____________________________________________
                                                        Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
                                                           (Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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