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Zatacznik nr 1 do pytania nr 5z 30.11.2020
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Niepołomice dnia: 2020-11-30
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Pismo: ZP.271.19.2020.17
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	W związku z powyższym składam zapytania:

1. W załączniku nr 21 "Karta techniczna - ogrodzenie leśne" na zdjęciu jest siatka zgrzewana ogrodzeniowa. W opisie mowa o siatce leśnej. Prosimy o ujednolicenie wyboru materiału.

2. Obecnie na terenie znajdują się gałęzie po wyciętych drzewach i krzewach. Czy ich usunięcie będzie po stronie wykonawcy czy zostaną sprzątnięte przed przystąpieniem do realizacji?

3. W projekcie zaprojektowano nawierzchnie drewniane na palach dębowych klasy min. C24. Czy Inwestor dopuszcza zmianę drewna na pale z modrzewia lub robinii akacjowej?

4. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z 26.11.2020 - opis projektu dotyczy nawierzchni mineralno-epoksydowej w bezpośrednim sąsiedztwie zamku. Nawierzchnia mineralno-epoksydowa występuje również w psim wybiegu i ogrodzie doświadczeń. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj obrzeża nawierzchni mineralno-epoksydowej należ zastosować w psim wybiegu i ogrodzie doświadczeń?

5. Prosimy o wyjaśnienie czym są zaznaczone na załączniku graficznym elementy wrysowane na PZT przy skate parku i pumptrucku oraz czy wykonawca będzie miał ich wykonanie w zakresie prac? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie kart technicznych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Należy zastosować siatkę leśną.

Ad.2) Usunięcie gałęzi po wyciętych drzewach i krzewach wraz z  karczowaniem pozostałych korzeni leży po stronie Wykonawcy. 

Ad.3) Nie dopuszcza się zmiany materiału – pozostają do realizacji pale drewniane dębowe.

Ad.4) Nawierzchnia mineralno – epoksydowa jest zastosowana jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie zamku oraz skansenu. Na terenie psiego wybiegu dla psów oraz w ogrodzie doświadczeń jest nawierzchnia trawiasta oraz przecinająca ją Sucha rzeka – opis zgodnie z pkt. 19 opisu do PZT.

Ad.5) Zaznaczone na załączniku graficznym do pytania, elementy małej architektury (tj. Murki i siedziska) przy skate parku i pumptrucku nie są objęte opracowaniem w ramach obecnej realizacji.


……………………….

[image: image2.jpg].4 Fundusze :
Europejskie gg?;:égospollta
Infrastruktura i Srodowisko

Narodowy Fundusz . .
Ochrony Srodowiska U nia Euro pEJska
i Gospodarki Wodnej Fundusz Spéjnosci







1/3
System PRZETARG

1

