



Niepołomice dnia: 2020-12-07
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Pismo: ZP.271.19.2020.32	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ oraz ich załączników w nawiązaniu do przedmiotowego przetargu nieograniczonego:
1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 3.12.2020 r. dotyczącej odwodnienia liniowego w nawierzchni mineralno- eposkydowej, prosimy o dołączenia karty technicznej odwodnienia, z podaniem klasy wytrzymałości, typu.
2. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wypuścić nadmiar wody z odwodnienia, w jaki sposób woda ma zostać odprowadzona na przyległy teren, w przypadku, gdy nawierzchnia jest na tym samym poziomie terenu co trawnik.
3. Prosimy o wyjaśnienie klasy drewna, która ma być zastosowana przy palach. Klasa drewna C - wskazuje na drewno iglaste, a dąb jak wiadomo jest drzewem liściastym, a takie drewno jest wskazane w specyfikacji. Prosimy o weryfikację oznaczenia.
Jednocześnie z uwagi na dużą ilość odpowiedzi, które bezpośrednio mają wpływ na przygotowaną wycenę zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. Obecna sytuacja pandemiczna, zdalne nauczanie, oraz ograniczona ilość pracowników w firmach powoduje znacznie wydłużony okres przygotowania ofert oraz pozyskania ich od Podwykonawców. 
Biorąc pod uwagę, że potencjalni Oferenci nie są tylko z rejonu Niepołomic, swoje oferty muszą przesłać do Zamawiającego z odpowiednio wcześniejszą datą nadania, co przy obecnej sytuacji wynosi min. 2 dni robocze. Biorąc pod uwagę to, że Zamawiający w dalszym ciągu udziela odpowiedzi, ktore są bardzo istotne, koniecznym jest, aby wydłużyć termin składania tak, aby umożliwić wszystkim Wykonawcom złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadana przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: "...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...").
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1) Należy zastosować odwodnienie liniowe żeliwne w kolorze czarnym (szerokość 19,5 cm, wysokość 8 cm, ruszt kratowy) klasy B125.
Ad.2) Nadmiar wody należy odprowadzić do skrzynek rozsączających zamontowanych w terenie zieleni, o pojemności około 200 litrów.
Ad.3) Zamawiający weryfikuje  oznaczenie – pale drewniane dębowe – drewno klasy D30.
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