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GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.45	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	W związku z powyższym składam zapytania:
1.Według naszej wiedzy i doświadczenia nawierzchnia betonowa wymaga zastosowania 2 warstw siatki zbrojeniowej z drutu 8mm o oczku 15x15 cm. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie takiej technologii? Jeśli nie to prosimy o przedstawienie rozwiązania technologicznego, które należy zastosować. 
2.Projekt obejmuje zakres robót ogrodniczych, które są objęte podatkiem VAT 8%, oraz roboty budowlane objęte 23% podatkiem VAT. Formularz ofertowy dołączony do ogłoszenia nie przewiduje różnych wysokości opodatkowania. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych wysokości opodatkowania na poszczególne zakresy? Jeśli nie to prosimy o podanie wysokości podatku jaki należy zastosować do całości zakresu.
3.Projekt zakłada odświeżenie kolorystyczne ogrodzenia zamku znajdującego się w obszarze opracowania. Ten typ ogrodzenia znajduje się również pomiędzy zamkiem a trybunami w obszarze nie znajdującym się w opracowaniu. Czy Zamawiający wymaga odświeżenia fragmentów ogrodzenia zamku nie znajdujących się w obszarze opracowania? Na czym wg Zamawiającego ma polegać "odświeżenie kolorystyczne ogrodzenia"? Czy wykonawca ma dać gwarancję na odświeżane ogrodzenie zgodne z gwarancją na cały zakres robót?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1) Zamawiający nie wymaga zastosowania siatki zbrojeniowej.
Zgodnie z opisem Konstrukcji nawierzchni Tom 3 – projekt drogowy, wyjaśniam, że grubość wierzchnia nawierzchni jezdnej wynosi 22 cm (z czego 5 cm jest barwione w masie) z kolei nawierzchni pieszej wynosi 18 cm ( z czego 5 cm jest barwione w masie) Obie warstwy rozkładane mechanicznie – jednocześnie. 
Ad.2) Zamawiający  w formularzu oferty wymaga podania kwoty ryczałtowej brutto.  Zamawiający nie określa stawek podatku VAT – należy zastosować właściwe.
Ad.3)  Zamawiający wymaga odświeżenia całego ogrodzenia zamku znajdującego się zarówno w zakresie opracowania jak i poza. Odświeżenie ma polegać na wyczyszczeniu ogrodzenie z resztek farby  pomalowaniu odpowiednią farbą antykorozyjna
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