	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy/

Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Mankiet NIBP, CLINI-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy,
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	2.
	Mankiet NIBP, CLINI-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy,
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mankiet NIBP na przedramię SOFT-CUF MATED
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4.
	Mankiet NIBP, CLASSIC-CUF, dla pacjentów zakażonych, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, żółty z odpowiednimi konektorami
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Mankiet NIBP, CLASSIC-CUF, dla pacjentów zakażonych, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, żółty, z odpowiednimi konektorami
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	6.
	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3,6 m., złączka prostokątna, końcówka mated submin
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	Kabel połączeniowy do czujników temperatury wielorazowych, pojedynczy, dł. 0,5m
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	9
	Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	10
	Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m, okrągły
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	11
	Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł.3,6 m.,IEC
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	12
	Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber
	Szt.
	7
	
	
	
	
	
	

	13
	Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber
	Szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	14
	Przetwornik do pomiaru ciśnienia, Transpack IV ICU, pojedynczy
	Szt.
	1600
	
	
	
	
	
	

	15
	Kabel do przetworników do pomiaru IBP, do monitorów Marquette
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	16
	Płytki mocujące do przetworników IBP Transpack ICU
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Imadło do płytek mocujących IBP Transpack ICU
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	Mankiet doszybkich przetoczeń, 500 ml
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	19
	LNCS DCI, Czujnik typu klips na palec > 30kg, dł. 90 cm, wielorazowy
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	20
	LNCS DB-I, Czujnik na palec gumowy miękki > 30 kg, dł. 90 cm, wielorazowy
	Szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	21
	Kabel połączeniowy do czujników Sp02, Masimo, 3,0 m, połączenie LNCS
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	22
	Czujnik Masimo SET LNCS TC-I, klips na ucho >30 kg, wielorazowy
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	23
	Czujnik saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością  wywinięcia nawewnętrzną stronę
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	24
	Kabel połączeniowy TruSignal, końcówka GE, dł. 3 m.
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	25
	Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na palec, dł.lm, dla pacjentów > 20 kg,wielorazowy
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	28.
	Filtr do pochłaniacza C02 Aespire, op.40 szt.
	Op.
	10
	
	
	
	
	
	

	29.
	Czujnik przepływu do aparatów do znieczulenia GE (wszystkich), jednorazowy , plastikowy, niebieski, tytanowa nakrętka, czas działania 12 miesięcy, nadaje się do środowiska MRI
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	30.
	Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE : S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	31.
	Kabel czujnika tlenu do Aespire
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	32.
	Zespół zastawki wydechowej (bez czujnika przepływu)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	33.
	Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	34.
	Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	35.
	Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	36.
	Czujnik do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody GE
	Szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	37.
	Linia próbkująca 3 m.
	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	38.
	Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na ucho,  dł.1m, dla pacjentów >10 kg, wielorazowy
	Szt. 
	3
	
	
	
	
	
	

	39.
	Pułapka D-fend Pro, zielona, jednorazowa
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	40.
	Przewód interfejsowy czujnika NMT, dł. 3 m
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	41.
	Pułapka wodna mini D-fend, wielorazowa
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	42.
	Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara , wielorazowa
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	43.
	Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	44.
	Zestaw do spirometrii:  linia próbkująca, dł. 3 m, czujnik D-lite żółty transparentny, linia do spirometrii , dł. 3 m, łącznik kolankowy, wszystkie części fabrycznie połączone
	Szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	45.
	Kabel entropii
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	46.
	Układ oddechowy do respiratora iVent, typ - Y, dł. 1,8 m, jednorazowy
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	47.
	Zestaw przewodów odprowadzeń EKG, do 3-elektrod, typu grabber, standard IEC, 130 cm/ 51 in kompatybilny z monitorami Carescape i modułem One
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	48.
	Zestaw przewodów odprowadzeń EKG, do 5-elektrod, zgrupowane, typu grabber, standard IEC, mix 74 cm/ 29 in, 130 cm/ 51 in kompatybilny z monitorami Carescape i modułem One
	Szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	49.
	Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego, dorosły-pediatryczny, 2T, złącze DINACLICK, kompatybilny z CarescapeONE, dł. 3.6M
	Szt.
	7
	
	
	
	
	
	

	50.
	Przewód ciśnienia inwazyjnego , ICU, pojedynczy, 3.6 m/12 ft.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	51.
	Mankiet  NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	52.
	Mankiet  NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy, błękitny
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	53.
	Mankiet  NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	54.
	Miech do respiratora 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	55.
	Wielorazowy pojemnik na wapno Carestation 650
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	


UWAGA:

1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
      
 dnia 

                                                         ………………………………………………………………………….                            
                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)
