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Załącznik Nr 1d do SWZ

ARKUSZE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH będące przedmiotem oceny kryterium pn.: 

PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSAŻENIA SZPITALNEGO

Zamówienie częściowe Nr 4: Dostawa drukarek wielofunkcyjnych i wielkoformatowych
Eb5 (ploter) – 1 Szt.
Nazwa producenta

..............................................................

Nazwa i typ

..............................................................

Kraj pochodzenia

..............................................................

Rok produkcji (min. 2021)

..............................................................

	L.p.
	Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia
	Wymagana wartość (parametry)
	Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE *
	Sposób oceny
	Potwierdzenie w materiałach 

(Rodzaj i strona dokumentu potwierdzającego parametry)**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Szerokość arkusza: Min. 917 mm
	TAK
	
	
	

	2. 
	Prędkość druku: 

- Tryb szybki: co najmniej 78 m²/godz. na zwykłym nośniku;

- Tryb standardowy : co najmniej 22 m²/godz. na powlekanym nośniku;
	TAK
	
	
	

	3. 1
	Technologia druku: Atramentowy pigmentowy
	TAK
	
	
	

	4. 2
	Dołączone sterowniki Raster do systemów Windows i macOS, sterownik PDF do systemu Windows 8 i nowszych
	TAK
	
	
	

	5. 3
	Jakość druku w kolorze (najwyższa): Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
	TAK
	
	
	

	6. 4
	Języki drukowania: SG Raster, Adobe PDF 1.7, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL
	TAK
	
	
	

	7. 
	Liczba wkładów drukujących: Min. 5 (czarny, czarny matowy, błękitny, amarantowy, żółty)
	TAK
	
	
	

	8. 
	Dokładność linii: ±0,1%
	TAK
	
	
	

	9. 
	Łączność: Ethernet 10/100/1000Base-T, interfejs Hi-Speed USB 2.0 do bezpośredniego drukowania z napędu flash USB
	TAK
	
	
	

	10. 
	Standardowa pojemność pamięci: 128 GB
	TAK
	
	
	

	11. 
	Dysk twardy: 500 GB samoszyfrujący
	TAK
	
	
	

	12. 
	Podawanie z rolki, podawanie arkuszy od góry, odbiornik nośników, automatyczna obcinarka pozioma
	TAK
	
	
	

	13. 
	Rozmiary nośników (rozmiary rolek): 203,2–917 mm
	TAK
	
	
	

	14. 
	Rozmiary nośników, (arkusze): od 203,2–917 mm
	TAK
	
	
	

	15. 
	Nośniki: Papier zwykły i papier powlekany
	TAK
	
	
	

	16. 
	Gramatura nośników: od 80 do 500 g/m²
	TAK
	
	
	

	17. 
	Maksymalna grubość nośnika: Min. 0,8 mm
	TAK
	
	
	

	fcertyWymogi formalne:
	

	18. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	
	
	

	19. 
	Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalnymi materiałami producenta urządzenia lub rekomendowanymi przez producenta urządzenia, nowe i nieużywane
	TAK
	
	
	

	20. 
	W zestawie dołączony kabel sieciowy RJ45, min. CAT 6A, dlugość min. 3 m, w kolorze szarym
	TAK
	
	
	

	21. 
	Czas reakcji serwisu max. 72h w miejscu instalacji sprzętu
	TAK
	
	
	

	22. 
	Gwarancja Min. 24 miesięce. 
	TAK
	
	
	

	23. 
	Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu. 
	TAK
	
	
	

	24. 
	Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty). 
	TAK
	
	
	

	25. 
	Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	TAK
	
	
	


Eb3 (drukarka laserowa A- 3 wielofunkcyjna, kolorowa , 5-podajników) – 3 Szt.
Nazwa producenta

..............................................................

Nazwa i typ

..............................................................

Kraj pochodzenia

..............................................................

Rok produkcji (min. 2021)

..............................................................

	L.p.
	Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia
	Wymagana wartość (parametry)
	Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE *
	Sposób oceny
	Potwierdzenie w materiałach 

(Rodzaj i strona dokumentu potwierdzającego parametry)**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Technologia druku: Kolorowy druk laserowy
	TAK
	
	
	

	2. 
	Format druku: A4, A3
	TAK
	
	
	

	3. 1
	Prędkość druku: Min. 40 str./min
	TAK
	
	
	

	4. 2
	Maksymalne miesięczne obciążenie: Min. 100 000 str.
	TAK
	
	
	

	5. 3
	Rozdzielczość optyczna druku: 1200x1200 dpi
	TAK
	
	
	

	6. 4
	Podajnik skanera: Dwustronny jednoprzebiegowy o pojemności min. 100 arkuszy
	TAK
	
	
	

	7. 
	Prędkość kopiowania: 

- dla kopii monochromatycznych minimum 40 stron/min w formacie A4, 

- dla kopii pełnokolorowych minimum 30 stron/min w formacie A4.
	TAK
	
	
	

	8. 
	Procesor: Min. 1,0 GHz
	TAK
	
	
	

	9. 
	Pamięć RAM: Min. 4 GB
	TAK
	
	
	

	10. 
	Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,6 lub wyższa
	TAK
	
	
	

	11. 
	Czas wydruku pierwszej strony w trybie kolorowym: Max. 10 sek.
	TAK
	
	
	

	12. 
	Wyświetlacz dotykowy: Min. 7 cali
	TAK
	
	
	

	13. 
	Min. 5 podajników papieru, w tym co najmniej 4 podajniki w formie szuflad/kaset dla arkuszy A3/A4
	TAK
	
	
	

	14. 
	Pojemność podajników papieru w formie szuflady/kasety: Każda szuflada/kaseta po min. 500 arkuszy o gramaturze 80g/m2 w formatach od A4 do A3
	TAK
	
	
	

	15. 
	Oryginalna podstawa producenta w formie 2 (dwóch) kaset, o pojemności min. 1000 arkuszy (80g/m2), na kółkach, ułatwiająca przemieszczanie urządzenia (wymagana podstawa tego samego producenta co urządzenie, dopasowana wzornictwem i kolorem do obudowy urządzenia)
	TAK
	
	
	

	16. 
	Obsługiwana gramatura papieru: 60-200 g/m2 lub większa
	TAK
	
	
	

	17. 
	Duplex Automatyczny
	TAK
	
	
	

	18. 
	Dysk twardy: Min. 320 GB
	TAK
	
	
	

	19. 
	Włączanie/wyłączanie portów, SNMPv3, 802.1X, Zabezpieczenie przed instalacją złośliwego oprogramowania. Moduł TPM Trusted Platform Module
	TAK
	
	
	

	20. 
	Urządzenie wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych w standardach MIFARE DESFire oraz NFC
	TAK
	
	
	

	21. 
	Łączność: Min. 1 port USB 2.0 lub wyższy, Ethernet 10/100/1000Base-T
	TAK
	
	
	

	22. 
	Wraz z urządzeniem wykonawca dostarczy oryginalne tonery o pełnej wydajności pozwalające na wydruk co najmniej 30 000 stron czarno-białych zgodnie z normą ISO/IEC 19752  oraz 30 000 stron w kolorze zgodnie z normą ISO/IEC 19798.
	TAK
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	

	Wymogi formalne:
	

	24. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	
	
	

	25. 
	Wszystkie usługi dodatkowe umożliwiające zamawiającemu korzystanie z pełnej funkcjonalności urządzenia w tym koszty dostawa oraz instalacji/uruchomienia w miejscu jego docelowej pracy są zawarte w cenie urządzenia
	TAK
	
	
	

	26. 
	W zestawie dołączony kabel sieciowy RJ45, min. CAT 6A, długość min. 3 m, w kolorze szarym
	TAK
	
	
	

	27. 
	Bezpłatne szkolenie w miejscu instalacji z obsługi urządzenia 
	TAK
	
	
	

	28. 
	Tonery muszą być oryginalnymi tonerami producenta urządzenia lub rekomendowanymi przez producenta urządzenia, nowe i nieużywane
	TAK
	
	
	

	29. 
	Czas reakcji serwisu max. 72h.
	TAK
	
	
	

	30. 
	Możliwość integracji z oprogramowaniem firm trzecich poprzez wgranie do urządzenia klienta oprogramowania. W standardzie urządzenie ma być przygotowane  do instalacji oprogramowania m.in. do obsługi systemu wydruku podążającego.
	TAK
	
	
	

	31. 
	Gwarancja Min. 24 miesięce. 
	TAK
	
	
	

	32. 
	Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu. 
	TAK
	
	
	

	33. 
	Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty). 
	TAK
	
	
	

	34. 
	Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	TAK
	
	
	


Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków dla wszystkich urządzeń spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie dla wszystkich urządzeń, aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

* W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje odpowiedzi binarnej: Tak 
– w przypadku spełnienia warunku, Nie - w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający interpretuje fakt jako niespełnienia warunku koniecznego, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

W przypadku, gdy w wymagających tego rubrykach Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego asortymentu, a jedynie zamieścił odpowiedź Tak lub max/min, Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego.

** W kolumnie „Potwierdzenie w materiałach .....” zaleca się wskazanie dokumentu i strony, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

UWAGA!!!

Arkusz parametrów technicznych stanowi integralną część oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 czy 128 ust. 1 ustawy PZP. Oferty, które nie będą zawierały przedmiotowego dokumentu podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

POUCZENIE:

Art. 297  § 1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
8
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