CUW.262.8.2025.MS
PRZEDMIAR ROBÓT
Bieżące i interwencyjne utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2025 r.

Część II zamówienia:
Interwencyjne utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2025 roku.

	Lp.
	Nazwa
	Krotność
	Jedn.
	Ilość

	1
	OZNAKOWANIE PIONOWE I ELEMENTY 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	 
	 
	 

	1.
	Montaż tarczy znaku drogowego - znaki POWIATU
	1
	szt.
	20

	2.
	Demontaż tarczy znaków drogowych znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne
	1
	szt.
	20

	3.
	Rozebranie słupków do znaków
	1
	szt.
	20

	4.
	Ustawienie nowego słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm wraz ze stopa fundamentową (maksymalna wysokość 3,6) minimalna ilość betonu 0,03 m3
	1
	szt.
	20

	5.
	Wyprostowanie tablicy znaku
	1
	szt.
	20

	6.
	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów
	1
	szt.
	10

	7.
	Demontaż znaku drogowego wraz z tarczą bez względu na średnicę słupków i ich długości
	1
	szt.
	20

	8.
	Poprawa znaku w terenie udokumentowana fotograficznie (dokręcanie, prostowanie, przekręcenie tablic znaków)
	1
	szt.
	20

	9.
	Pionowanie słupka znaku
	1
	szt.
	20

	10.
	Poprawa ustawienia słupka w terenie udokumentowana fotograficznie (prostowanie, ponowne osadzanie) minimalna ilość betonu w  0,03 m3
	1
	szt.
	20

	11.
	Montaż słupka przeszkodowego U-5a folia odblaskowa I generacji 
(robocizna+materiał+sprzęt)
	1
	szt.
	2

	12.
	Montaż słupka przeszkodowego U-5b folia odblaskowa I generacji 
(robocizna+materiał+sprzęt)
	1
	szt.
	2

	13.
	Rozebranie ogrodzenia łańcuchowego U-12b wraz ze słupkami
	1
	m
	10

	14.
	Montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego o szer. do 0,5 m - elementy środkowe i/lub skrajne dostarczone przez POWIAT
	1
	m
	10

	15.
	Demontaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego 
	1
	m
	10

	16.
	Usuwanie zakrzaczeń zasłaniających znak drogowy na powierzchni do 5m2
	1
	szt.
	10



