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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ (1)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wielkoformatowe tablice multimedialne do laboratoriów - 4 zestawy - KC-DE-zp.25.499.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.499.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie  1:
Zwracam się z prośba do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji do urządzenia : Hub USB do zarządzania sygnałem cyfrowym AV.

Według mojej najlepszej wiedzy nie ma na rynku urządzenia, które spełniałoby wszystkie warunki przy zachowanych wymaganych wymiarach, proszę o wskazanie modelu wzorcowego którymi kierował się Zamawiający. 
Odpowiedź 1:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy w pkt 4.1 SWZ: 
z zapisu:

Hub USB do zarządzania sygnałem cyfrowym AV:

Połączenie pomiędzy modułem stołowym a centralnym: Transmisja realizowana po pojedynczym przewodzie skrętkowym min. Cat6a/Cat5e na odległość minimum 10 m

Złącza modułu centralnego: 2x wejście HDMI, 1x port USB 3.0 Type-A, minimum 1x port USB (Type-C), 1x gniazdo zasilania.


na zapis:

Hub USB do zarządzania sygnałem cyfrowym AV:

Połączenie pomiędzy modułem stołowym a centralnym: USB

Złącza modułu centralnego: 1x RJ45 (magistrala systemowa), 1x wejście HDMI, 1x wyjście HDMI, minimum 1x port USB 3.0 Type-A do podłączenia urządzeń USB sali (kamery/soundbara), minimum 1x port USB (Type-C lub Type-B) do komputera stałego sali, 1x gniazdo zasilania.
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech Swytch
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