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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wielkoformatowe tablice multimedialne do laboratoriów - 4 zestawy - KC-DE-zp.25.499.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.499.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
Zwracam sie do zamawiającego z prośba o wyjaśnienia . Wskazany w postępowaniu monitor nie jest już dostępny w dystrybucji. Czy wobec tego Zamawiający dopuści bezpośredniego następce o parametrach : 

Przekątna ekranu minimum: 74"

Rodzaj matrycy: VA

Rozdzielczość minimum: 3840 x 2160

Jasność bez szkła minimum: 340 nitów

Współczynnik kontrastu

minimum: 3800:1

Czas reakcji maksymalnie: 9 ms

Częstotliwość skanowania w poziomie zawierający zakres minimum: 32 - 79 kHz

Minimalny czas pracy monitora: 12/7

Wejścia / wyjścia: 2x HDMI 2.0, 2 x USB, 1x stereo mini jack, 1x RS-232, 1x RJ-45

Wersja HDCP: 2.2

Łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth

Wymiary maksymalnie: 173,6 x 104 x 9 cm

Rama: Metal (aluminium)

Technologia dotykowa: IR

Czas reakcji na dotyk

maksymalnie: 27 ms

Ilość punktów detekcji minimum: 2040

możliwość podziału ekranu na 4 części

możliwość pracy monitora w poziomie oraz w pionie

wbudowana przeglądarka internetowa

Ogólne wymagania: możliwość wysyłania wiadomości e-mail z poziomu monitora

Lub wskazanie parametrów modelu dostępnego w legalnej dystrybucji .

Odpowiedź 1:
Zamawiający zmienia zapisy w pkt 4.1 SWZ:
z zapisu:
Monitor interkatywny 75”:

Minimalny czas pracy monitora: 16/7
Wejścia / wyjścia: 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 3x USB (w tym 1x USB-C), 1x stereo mini jack, 1x RS-232, 1x RJ-45
Wymiary maksymalnie: 173 x 104 x 9 cm
na zapis:



Monitor interkatywny 75”:

Minimalny czas pracy monitora: 12/7
Wejścia / wyjścia: 2x HDMI 2.0, 2 x USB, 1x stereo mini jack, 1x RS-232, 1x RJ-45
Wymiary maksymalnie: 174 x 104 x 9 cm
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